341/2002 Sb.

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 11. července 2002

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Změna: 100/2003 Sb.
Změna: 197/2006 Sb.
 
	Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. , (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8 , § 7 odst. 2 , § 18 odst. 4 , § 19 odst. 5 a 8 , § 25 odst. 2 , § 31 odst. 1 a 2 , § 33 odst. 2 , § 72 odst. 3 , § 74 odst. 1 , § 6 odst. 1 , § 78 odst. 1 , § 79 odst. 5 a § 87 zákona :

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Základní pojmy

	Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) motorovým vozidlem - vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí vlastní motorické síly,
 
b) nemotorovým vozidlem - vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí lidské nebo zvířecí síly,
 
c) jízdní soupravou - spojení motorového vozidla (dále jen "tažné vozidlo") s jedním přípojným vozidlem nebo s více přípojnými vozidly,
 
d) pevnou nástavbou vozidla - samostatný technický celek, který je se základním vozidlem (podvozkem) kompletován a je součástí vozidla,
 
e) výměnnou nástavbou - samostatný technický celek, který je se základním vozidlem (nosičem výměnných nástaveb) v rozebíratelném spojení,
 
f) osvědčením o homologaci - dokument osvědčující shodu vlastností typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla s technickými požadavky stanovenými předpisy vydanými na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, 1) (dále jen "předpis EHK"),
 
g) identifikačním číslem vozidla (dále jen "číslo VIN") - určitý počet znaků, čísel a písmen, které jsou specifické pro dané vozidlo,
 
h) osvědčením o homologaci typu ES - dokument vydaný státem Evropské unie osvědčující shodu vlastností typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla s technickými požadavky stanovenými předpisy vydanými Evropským společenstvím (dále jen "směrnice EHS/ES"),
 
i) technickým předpisem - předpis EHK a směrnice EHS/ES stanovené v předpisové základně,
 
j) technickým protokolem - doklad vypracovaný pověřenou zkušebnou nebo zkušební stanicí, kterým se vždy dokládá shoda údajů předkládaných žadatelem o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo jednotlivého vozidla nebo o povolení přestavby vozidla s údaji zjištěnými na vozidle; údaje se uvádějí v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla,
 
k) největší povolenou hmotností - největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích,
 
l) největší technicky přípustnou hmotností na nápravu - hmotnost odpovídající největšímu technicky přípustnému statickému svislému zatížení, kterým působí náprava vozidla na povrch vozovky,
 
m) největší technicky přípustnou hmotností vozidla - největší hmotnost vozidla daná jeho konstrukcí a hmotností nákladu podle údajů výrobce vozidla,
 
n) největší technicky přípustnou hmotností naložené jízdní soupravy - maximální hodnota součtu hmotností naloženého motorového vozidla a naloženého taženého přípojného vozidla daná konstrukcí motorového vozidla nebo hodnota stanovená výrobcem,
 
o) okamžitou hmotností vozidla nebo jízdní soupravy - hmotnost zjištěná v určitém okamžiku při jejich provozu na pozemních komunikacích,
 
p) provozní hmotností vozidla - hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením (jen u tažných vozidel) v pohotovostním stavu nebo hmotnost podvozku s kabinou, pokud výrobce nemontuje karoserii nebo spojovací zařízení,
 
r) vozidlo v pohotovostním stavu - vozidlo s náplní chladicí kapaliny, oleje, 90 % paliva, 100 % ostatních náplní, nářadí, náhradního kola a řidiče (75 kg); u vozidel kategorie L se hmotnost řidiče nepřičítá.
 
ČÁST DRUHÁ

SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

§ 2

Schvalování technické způsobilosti typu vozidla

(K § 19 odst. 8 zákona )

	(1) Technická způsobilost typu vozidla se schválí, jestliže vozidlo odpovídá technickým požadavkům stanoveným v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5, popřípadě podmínkám stanoveným pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem. 2)
 
	(2) Pro aplikaci technických požadavků stanovených v přílohách uvedených v odstavci 1 platí následující obecné postupy:
a) pro schválení způsobilosti typu musí být každý systém vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo konstrukční část vozidla homologována podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, nebo schválena podle technických příloh směrnic EHS/ES, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3 a 4; v případech, kdy se předpis EHK a příslušná směrnice EHS/ES vzájemně liší (požadavky, termíny aplikace apod.), platí příslušná směrnice, pokud schvalující orgán nerozhodl jinak,
 
b) homologace typu vozidla jako celku podle směrnic č. 70/156/EHS , 74/150/EHS a 92/61/EHS nahrazuje všechny jednotlivé homologace a schválení podle předpisů EHK a směrnic EHS/ES,
 
c) jednotlivými předpisy EHK se rozumějí vždy předpisy ve znění změn a doplňků; pro uplatňování změn sérií platí přechodná ustanovení obsažená v příslušné sérii změn; pokud tato série změn neobsahuje přechodná ustanovení, vstupuje poslední série změn v platnost
1. pro nové homologace po uplynutí jednoho roku od data platnosti změny,
2. pro uvedení vozidel do provozu po uplynutí dvou roků ode dne vstupu změny v platnost,
 
d) jednotlivými směrnicemi EHS/ES se rozumějí vždy základní směrnice se všemi směrnicemi, které ji mění a doplňují; pro termíny uplatňování schválení podle technických příloh směrnice v posledním znění platí termíny uvedené v upravující směrnici; pokud upravující směrnice takové termíny neobsahuje, uplatní se pro schválení podle posledního upraveného znění technických příloh
1. pro nové homologace po uplynutí jednoho roku od data platnosti změny,
2. pro uvedení vozidel do provozu po uplynutí dvou roků ode dne vstupu změny v platnost.
 
	(3) V informační složce, kterou výrobce nebo akreditovaný dovozce (dále jen "výrobce") dokládá žádost o schválení technické způsobilosti typu vozidla, se uvádějí podklady pro zpracování základního technického popisu schvalovaného typu vozidla, specifikaci použitelných pneumatik a ráfků (rozměry, nosnosti, rychlostní kategorie apod.), seznam základní a alternativní výbavy s uvedením její hmotnosti a prohlášení výrobce o tom, že vozidlo splňuje technické podmínky stanovené zákonem a prováděcími předpisy. Tyto podklady, kromě prohlášení výrobce, mohou mít elektronickou podobu.
 
	(4) Žádá-li výrobce o výjimku z technických požadavků, uvede v žádosti o schválení technické způsobilosti typu vozidla specifikaci výjimky a její zdůvodnění.
 
	(5) V případech, kdy pro konstrukční části vozidla a systémy vozidla nebyla předložena osvědčení o homologaci nebo o schválení podle technických příloh směrnic EHS/ES nebo jejich montáž není předmětem homologace nebo schválení podle technických příloh směrnic EHS/ES, ověří se při schvalování technické způsobilosti typu vozidla na vybraném vzorku vozidel schvalovaného typu, zda konstrukční části vozidla a systémy vozidla a jejich montáž odpovídají technickým požadavkům stanoveným v předpisové základně a vymezeným v informačním dokumentu.
 
	(6) Při schvalování technické způsobilosti typu vozidla se dále ověří, zda specifikace vozidla uvedené v základním technickém popisu souhlasí s celkovým technickým popisem vozidla uvedeným v informačním dokumentu a s osvědčeními o dílčích schvalovacích zkouškách a s osvědčeními o homologacích.
 
	(7) Činnosti podle odstavců 5 a 6 se mohou provádět s využitím zkoušek a kontrol vykonaných oprávněnými zkušebnami ( § 19 odst. 7 zákona ).
 
	(8) Pokud typ vozidla zahrnuje různé varianty typu a verze variant typu vozidla, zkoušky a kontroly podle odstavce 6 se provádějí na vzorcích vozidel odpovídajících variantám typu a verzím variant typu vozidla.
 
§ 3

Vozidla z výběhu série

(K § 19 odst. 8 zákona )

	(1) Na omezenou dobu ministerstvo povolí uvedení do provozu nových vozidel shodných s typem vozidla, jehož schválení typu pozbylo platnost, protože ztratilo platnost jedno nebo více schválení nebo homologací podle jednotlivých směrnic EHS/ES nebo předpisů EHK, o kterých jsou údaje ve schvalovací nebo homologační dokumentaci. Toto ustanovení platí pouze pro vozidla, která
a) byla na území České republiky,
 
b) měla ještě platné schválení typu příslušného vozidla a byl vystaven technický průkaz,
 a tato vozidla nebyla zapsána do registru silničních vozidel dříve, než takové schválení typu ztratilo svoji platnost.
 
	(2) Toto zvýhodnění platí v období 12 měsíců pro úplná vozidla a v období 18 měsíců pro vozidla dokončená od data, ke kterému schválení typu ztratilo svoji platnost.
 
	(3) Výrobce musí požádat ministerstvo před tím, než změny jednotlivých směrnic EHS/ES nebo předpisů EHK vstoupí v platnost, popřípadě než vstoupí v platnost nová směrnice EHS/ES nebo předpis EHK, tak, aby mohlo být využito ustanovení odstavců 1 a 2 pro jeden nebo více typů dané kategorie. V žádosti uvede výrobce technické nebo ekonomické důvody.
 
§ 4

Vícestupňové schvalování technické způsobilosti typu silničního vozidla

(K § 18 odst. 4 zákona )

	(1) Technická způsobilost základního vozidla se schválí, odpovídá-li vozidlo v dosaženém stupni výroby technickým požadavkům stanoveným pro tento stupeň výroby v přílohách č. 1 a 2.
 
	(2) Pro schválení technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného ve více stupních odpovídá výrobce základního vozidla a výrobce v každém následujícím stupni výroby vozidla za shodu jím vyrobené části vozidla s technickými požadavky stanovenými v předpisové základně.
 
	(3) Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla v příslušném stupni výroby podává výrobce. Údaje v žádosti musí odpovídat dosaženému stupni výroby vozidla.
 
	(4) Výrobce v následujících stupních výroby je vázán podmínkami stanovenými výrobcem v předcházejícím stupni výroby.
 
	(5) Kontrolní a zkušební činnosti při vícestupňovém schvalování technické způsobilosti typu vozidla může ministerstvo provádět s využitím zkoušek a kontrol vykonaných oprávněnými zkušebnami.
 
§ 5

Schvalování technické způsobilosti typu systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla

(K § 19 odst. 8 zákona )

	(1) Technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla určených pro vozidlo, u něhož se schvaluje technická způsobilost typu, se prokazuje osvědčením o homologaci typu pro uvedené typy podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo osvědčením o schválení uvedených typů podle technických příloh předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES. U vozidel kategorií M, N, O, L a T se ke splnění ustanovení tohoto odstavce použijí předpisy EHK a směrnice EHS/ES uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 podle případu. Pro tyto předpisy a směrnice platí ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) a d).
 
	(2) V případech jiných kategorií vozidel než uvedených v odstavci 1, kdy technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla není prokázána podle odstavce 1, schválí se technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, jestliže odpovídá technickým požadavkům stanoveným v předpisové základně, popřípadě podmínkám stanoveným pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem. 2)
 
	(3) Žádost o schválení technické způsobilosti typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla předkládá žadatel ministerstvu přímo nebo prostřednictvím pověřené zkušebny. Pro žádost o schválení technické způsobilosti podle tohoto odstavce platí obdobně ustanovení § 2.
 
§ 6

Schvalování technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii

(K § 19 odst. 8 zákona )

	(1) Technická způsobilost typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii se schválí, pokud toto vozidlo splňuje technické požadavky stanovené v příloze č. 6, popřípadě též podmínky stanovené pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem. 2)
 
	(2) Pro schválení technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii platí obdobně ustanovení § 2 odst. 3 až 8.
 
	(3) Při schvalování technické způsobilosti silničního vozidla vyráběného v malé sérii se neprovádějí destrukční zkoušky, pokud si je ministerstvo ze zvláštních důvodů nevyžádá.
 
	(4) Postup podle odstavců 1 až 3 se vztahuje i na schvalování technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla, které bylo v zahraničí vyrobeno v malé sérii.
 
§ 7

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla

(K § 31 odst. 1 a 2 a § 33 odst. 2 zákona )

	(1) Technická způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se schválí, pokud toto vozidlo splňuje podmínky uložené v rozhodnutí o povolení jeho výroby a technické požadavky stanovené v příloze č. 6.
 
	(2) Pro žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla platí obdobně ustanovení § 2.
 
	(3) Jsou-li povoleny výjimky z technických požadavků stanovených předpisovou základnou, uvede obecní úřad obce s rozšířenou působností tyto výjimky v technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla.
 
	(4) Pro silniční vozidlo jednotlivě vyrobené, které nepodléhá registraci, se vydává technické osvědčení silničního vozidla. Pro potřeby provozu tohoto vozidla na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení silničního vozidla, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích; toto neplatí pro jízdní kolo, potahové vozidlo a ruční vozík. Vzor technického osvědčení silničního vozidla, které nepodléhá registraci, a výpisu z tohoto technického osvědčení je uveden v příloze č. 7.
 
§ 8

Schvalování technické způsobilosti zvláštního vozidla

(K § 78 odst. 1 a § 79 odst. 5 zákona )

	(1) Podmínkou schválení technické způsobilosti typu zvláštního vozidla je splnění technických požadavků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 5. Podmínkou schválení způsobilosti typu vyráběného v malé sérii nebo jednotlivě vyrobeného zvláštního vozidla je splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 8.
 
	(2) Pro žádost o schválení technické způsobilosti typu zvláštního vozidla platí obdobně ustanovení § 2.
 
	(3) Pro zvláštní vozidlo, které nepodléhá registraci, se vydává technické osvědčení zvláštního vozidla. Pro potřeby provozu tohoto vozidla na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení zvláštního vozidla, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla, které nepodléhá registraci, a výpisu z tohoto osvědčení je uveden v příloze č. 9.
 
§ 9

Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu

(K § 19 odst. 5 zákona )

	(1) Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu je speciální tiskopis s ochrannými prvky formátu A4, který obsahuje údaje o osobě, které bylo toto osvědčení vydáno, a o typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, na které bylo toto osvědčení vydáno.
 
	(2) Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu je uveden v příloze č. 10.
 
§ 10

Výrobní štítky, výrobní čísla a homologační čísla

(K § 25 odst. 2 zákona )

	(1) Vozidla kategorií M, N, O a L musí být opatřena povinnými štítky podle technických předpisů, například směrnice 76/114/EHS nebo 93/34/EHS . Pokud na výrobním štítku není uvedeno číslo homologace typu vozidla, uvede se zde číslo schválení technické způsobilosti v České republice. Dle těchto technických předpisů musí být též na rámu nebo karoserii vyražen kód mezinárodního označení vozidla. U vozidel vyráběných ve více stupních musí být na základním vozidle zachováno jeho číslo VIN ve všech stupních výroby a u dokončeného vozidla. Výrobci každé z nástaveb může být přiděleno číslo VIN pro nástavbu. Na dokončeném vozidle může tedy být více čísel VIN.
 
	(2) Motorová a jejich přípojná vozidla jiná, než jsou uvedena v odstavci 1, a zvláštní vozidla musí mít na snadno přístupném místě v přední části vozidla dobře čitelný a trvanlivý výrobní (tovární) štítek, který musí obsahovat kódové číselné a písmenné označení výrobce a typu vozidla. Výrobní štítek s číslem VIN nesmí být snadno odstranitelný. Na výrobním štítku musí být uvedeny zejména tyto údaje:
a) největší povolená hmotnost vozidla,
 
b) největší povolená hmotnost jízdní soupravy (u tažných vozidel),
 
c) největší povolená hmotnost připadající na jednotlivé nápravy,
 
d) číslo schválení technické způsobilosti k provozu v České republice.
 
	(3) Jsou-li největší technicky přípustné hmotnosti větší než největší povolené hmotnosti, které jsou uvedené v § 15, může výrobce na výrobním štítku uvést místo údajů o největších povolených hmotnostech údaje o největších technicky přípustných hmotnostech.
 
	(4) Pokud výrobce nemá přiděleno číslo VIN, musí být na výrobním štítku uvedeny tyto další údaje:
a) výrobce,
 
b) typ vozidla,
 
c) rok výroby,
 
d) výrobní číslo.
 
	(5) U motorových a jejich přípojných vozidel jiných, než jsou uvedena v odstavci 1, a u zvláštních vozidel musí být na snadno přístupném místě vozidla čitelně vyraženo výrobní číslo vozidla (podvozku); u vozidel bez samostatného podvozku výrobní číslo karoserie.
 
	(6) Každá konstrukční část podléhající homologaci dle určitého předpisu EHK musí být opatřena homologační značkou, kterou stanovuje tento předpis. Každá konstrukční část, která je schvalována podle technických příloh určité směrnice EHS/ES nebo předpisu EHK musí být opatřena schvalovací značkou, která je obdobná jako homologační značka stanovená touto směrnicí nebo předpisem. Písmeno "e" nebo "E" a číslo státu se nahrazuje písmeny "CZ". Konstrukční část schválená před 1. červencem 2001 může být označena též shodně jako výbava vozidla značkou "ATEST 8SD XXXX", kde "XXXX" je číslo osvědčení o schválení.
 
	(7) Při vícestupňové výrobě vozidla se ve druhém a dalším následujícím stupni výroby vozidla upevní k povinnému štítku podle odstavce 1 doplňkový štítek obsahující nezbytné údaje; příklady použití jsou uvedeny v příloze č. 11.
 
§ 11

Označení některých údajů na vozidle

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Vozidla kategorií M 2 , M 3 , N 2 , N 3 , O, OT, S a jednonápravové traktory s přívěsy musí mít na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost zaokrouhlenou
a) u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 35 km.h -1 na nejbližší nižší celé číslo,
 
b) u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti.
 
	(2) Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu musí mít výšku "k" 35 mm, "m" 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN 01 8020 a ČSN EN 12899-1 (červená a bílá), písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán.
 
	(3) Není-li možno u přípojných vozidel kategorií 0 1 a 0 2 , vozidel kategorie S a jednonápravových traktorů s přívěsem umístit značku o průměru 200 mm, je přípustné použít značky o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu musí mít výšku "k" 20 mm, "m" 14 mm, číslice musí mít 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a číslic 12 mm.
 
	(4) Vozidla (s výjimkou dvoukolových a jejich přípojných vozidel a dvoukolových vozidel s postranním vozíkem, vozidel kategorií 0 1 , 0 2 , OT 1 a T) musí mít na vhodném místě vozidla vyznačen předepsaný tlak v pneumatikách.
 
	(5) Nápisy se vyznačují na vnějším povrchu karoserie vozidla s minimálními rozměry písmen a číslic s výškou 24 mm a tloušťkou 6 mm; barva nápisu je bílá. Není-li nápis dostatečně kontrastní zvýrazní se jeho kontury.
 
	(6) U vozidel se vznětovým motorem kategorií M, N a T musí být na štítku hodnota korigovaného součinitele absorpce.
 
	(7) Informativní štítky umístěné na vozidle schváleném jako typ, které jsou nezbytné pro obsluhu vozidla a cestující, pokud nejsou v provedení piktogramovém, musí být v českém jazyce.
 
ČÁST TŘETÍ

TECHNICKÉ POŽADAVKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

§ 12

Technické požadavky na typ systému vozidla, typ konstrukční části vozidla a typ samostatného technického celku vozidla

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Technické předpisy, které upravují technické požadavky pro typ systému, typ konstrukční části a typ samostatného technického celku, určené k montáži na vozidlo, jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3 a 4.
 
	(2) Pro samostatný technický celek - výměnnou nástavbu a pro samostatný technický celek - pracovní stroj nesený se vydává technické osvědčení samostatného technického celku. Pro potřeby provozu těchto samostatných technických celků na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Vzor technického osvědčení samostatného technického celku a výpisu z technického osvědčení samostatného technického celku je uveden v příloze č. 12.
 
§ 13

Souhrnné technické požadavky

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	Vozidlo i výbava vozidla musí svým provedením odpovídat provedení, ve kterém bylo schváleno, jestliže nebylo touto nebo předcházejícími právními úpravami stanoveno jinak (např. dodatečná montáž bočních odrazek a tachografů).
 
§ 14

Technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla. U souprav traktoru a traktorového návěsu se okamžitou hmotností každého z vozidel soupravy rozumí součet hmotností připadajících na jednotlivé nápravy traktoru, respektive návěsu. Podíl hmotnosti připadající na nápravy traktorového návěsu nesmí převyšovat největší povolenou hmotnost přípojného vozidla uvedenou v technickém průkazu traktoru.
 
	(2) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.
 
	(3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.
 
	(4) Vzdálenost mezi poslední nápravou motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, a první nápravou přívěsu, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, musí být nejméně 3,00 m.
 
	(5) Prostřední vozidlo soupravy musí mít vyšší nebo stejnou okamžitou hmotnost, jakou má poslední vozidlo soupravy.
 
	(6) Nebrzděná vozidla kategorie 0 1 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.
 
	(7) Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií 0 1 a 0 2 platí
a) okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie 0 1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,
 
b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie 0 2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N 1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G a N 1 G.
 
	(8) Okamžitá hmotnost přívěsů kategorií 0 3 a 0 4 v jízdní soupravě nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla.
 
	(9) Do jízdní soupravy s tažnými vozidly kategorií M 1 a N 1 smí být zapojeno přípojné vozidlo kategorie 0 1 nebo 0 2 o maximální celkové šířce vyhovující podmínce, aby bod činné svíticí plochy přední obrysové svítilny tažného vozidla, který je nejbližší rovině vymezující největší šířku přípojného vozidla, nebyl dále než 400 mm od této roviny, měřeno na každé straně (po obou stranách) soupravy vozidel zapojených do soupravy a podélné ose.
 
	(10) Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky, musí být opatřeno tažné vozidlo doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vyložením nebo jiným zařízením, které zajistí řádný výhled.
 
	(11) Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií 0 1 a 0 2 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h -1 . Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.
 
	(12) Vozidla kategorií OT a SPT
a) vozidla kategorií OT1 a SPT1, která nejsou vybavena brzdovým zařízením, a vozidla kategorií OT1, OT2 a SPT1, která jsou vybavena nájezdovou brzdovou soustavou, mohou být zapojována jen za tažná vozidla, jejichž provozní hmotnost je shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost připojovaného vozidla, pokud nebylo při schválení technické způsobilosti tažného vozidla stanoveno jinak,
 
b) okamžitá hmotnost vozidla kategorie SPT vybaveného průběžnou nebo poloprůběžnou brzdovou soustavou činí u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 30 km.h -1 , respektive do 40 km.h -1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti traktoru.
 
	(13) Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než 50 % provozní hmotnosti tažného motorového vozidla. Největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než provozní hmotnost tažného motorového vozidla.
 
	(14) Jízdní soupravy, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h-1, musí být opatřeny při provozu na pozemních komunikacích na zádi posledního vozidla soupravy deskami zadního značení pro "pomalá vozidla". Toto označení splňuje podmínky stanovené homologačním předpisem EHK č. 69 a je podle něj homologováno. V případě, že je souprava tvořena nosičem a pracovním strojem neseným, může být toto označení umístěno na nosiči za podmínky, že není strojem nebo jeho částí zakryto.
 
	(15) Zapojení vozidel do jízdních souprav (s výjimkou tažení přívěsů kategorií 0 1 a 0 2 s nájezdovou brzdou) s ohledem na ABS je možné v těchto kombinacích:
a) tažné vozidlo s ABS a přípojné vozidlo s ABS,
 
b) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo bez ABS,
 
c) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo s ABS za podmínky, že tažné vozidlo je vybaveno zařízením umožňujícím napájet a kontrolovat bezchybnou funkci ABS přípojného vozidla.
 
§ 15

Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit
a) u jednotlivé nápravy ................................. 10,00 t,
b) u jednotlivé hnací nápravy ........................... 11,50 t,
c) u dvojnápravy  motorových vozidel  součet zatížení  obou náprav
   dvojnápravy nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru
   1. do 1,0 m .......................................... 11,50 t,
   2. od 1,0 m a méně než 1,3 m ......................... 16,00 t,
   3. od 1,3 m a méně než 1,8 m ......................... 18,00 t,
   4. od  1,3 m  a méně  než 1,8  m, je-li  hnací náprava vybavena
      dvojitou  montáží  pneumatik  a  vzduchovým  pérováním  nebo
      pérováním uznaným  za rovnocenné nebo  pokud je každá  hnací
      náprava  opatřena  dvojitou  montáží  pneumatik  a maximální
      zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t.............. 19,00 t,
d) u dvojnápravy  přípojných vozidel  součet zatížení  obou náprav
   dvojnápravy nesmí překročit při jejím dílčím rozvoru
   1. do 1,0 m .......................................... 11,00 t,
   2. od 1,0 m a méně než 1,3 m ......................... 16,00 t,
   3. od 1,3 m a méně než 1,8 m ......................... 18,00 t,
e) u trojnápravy  přípojných  vozidel  součet  zatížení tří náprav
   trojnápravy   nesmí   překročit   při   jejich  dílčím  rozvoru
   jednotlivých náprav
   1. do 1,3 m včetně ................................... 21,00 t,
   2. nad 1,3 m do 1,4 m včetně ......................... 24,00 t.
	Dvojnápravou se rozumí dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou při přípustné hmotnosti od sebe vzdáleny (dílčí rozvor) nejvýše 1,8 m. Trojnápravou se rozumí tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m. Hmotnost připadající na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy přípojných vozidel nesmí překročit 10 t.
 
	(2) Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit
a) u motorových vozidel se dvěma
   nápravami ............................................ 18,00 t,
b) u motorových vozidel se třemi
   nápravami ............................................ 25,00 t,
je-li   hnací   náprava   vybavena   dvojitou   montáží  pneumatik
a vzduchovým pérováním  nebo pérováním uznaným  za rovnocenné nebo
pokud je  každá hnací náprava opatřena  dvojitou montáží pneumatik
a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t ....... 26,00 t,
c) u motorových vozidel se čtyřmi a více
   nápravami ............................................ 32,00 t,
d) u přívěsů se dvěma nápravami ......................... 18,00 t,
e) u přívěsů se třemi nápravami ......................... 24,00 t,
f) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami ................. 32,00 t,
g) u dvoučlánkových kloubových autobusů ................. 28,00 t,
h) u tříčlánkových kloubových autobusů  ................. 32,00 t,
i) u jízdních souprav ................................... 48,00 t,
j) u pásových vozidel ................................... 18,00 t,
 u dvoukolových a tříkolových motorových vozidel hodnoty uvedené ve směrnici 93/93/EHS.
 
	(3) Největší povolená hmotnost zvláštních vozidel nesmí překročit hodnoty platné pro silniční vozidla a dále
a) u traktorových návěsů a traktorových přívěsů s nápravami uprostřed může být vyšší než hmotnosti stanovené u přívěsů uvedené v odstavci 2 písm. d), e) a f) v závislosti na počtu náprav o hmotnost připadající na závěsné zařízení (oko oje), a to u traktorových návěsů maximálně o 3,00 t a u traktorových přívěsů s nápravami uprostřed maximálně o 1,00 t,
 
b) u pracovních strojů přípojných nesmí přesahovat hodnoty stanovené pro traktorové přívěsy nebo návěsy.
 
	(4) Největší povolená hmotnost vozidla nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti vozidla. Největší povolená hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy. Největší povolená hmotnost na nápravu nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu.
 
	(5) Okamžitá hmotnost vozidla (soupravy) nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla (soupravy). V případě znečištění (např. bláto, sníh, voda) se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla (soupravy) maximálně o 3 %.
 
	(6) Pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost nebo u nichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje největší povolenou hmotnost na nápravu, platí zvláštní právní předpisy. 3)
 
	(7) Hmotnost připadající na řízenou nápravu (nápravy) motorového vozidla kategorie N nebo kloubového autobusu - měřeno při stání na vodorovné vozovce - nesmí poklesnout pod 20 % okamžité hmotnosti a u ostatních autobusů (s výjimkou autobusů třídy I a třídy A) pod 25 % okamžité hmotnosti.
 
	(8) U vozidel kategorií M, N, O a L v provozu se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatiky, nejvýše však 15 % hmotnosti připadající na nápravu. Tato hodnota však může být překročena, pokud výrobce stanoví pro vozidlo a jeho určitou hmotnost rozmezí přípustných poloh těžiště nákladu a uvede tyto údaje v příručce pro uživatele vozidla.
 
	(9) U vozidel kategorií T a SS v rozsahu od provozní až po největší povolenou hmotnost nesmí být hmotnost na řízenou nápravu (měřeno při stání na vodorovné vozovce) menší než 20 % okamžité hmotnosti vozidla. U vozidel kategorie T se však připouští nižší hmotnost připadající na řízenou nápravu po namontování nástavby nebo připojení pracovního stroje při současném snížení nejvyšší rychlosti na 20 km.h -1 ; přitom hmotnost připadající na řízenou nápravu nesmí být menší než
a) 19 % u traktorů o okamžité hmotnosti nejvýše .......... 4,50 t,
b) 18 % u traktorů o okamžité hmotnosti vyšší než ........ 4,50 t.
 
	(10) U vozidel kategorií T, OT, SS a SPT se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatik:
a) u vozidel kategorií T a OT nejvýše 15 % hmotnosti připadající na nápravu,
 
b) u vozidel kategorií SS a SPT nejvýše 20 % hmotnosti připadající na nápravu,
 
c) u traktoru po namontování nástavby nebo připojení pracovního stroje nejvýše 20 % hmotnosti připadající na nápravu.
 
	(11) Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a vázací síla uvedená na štítku musí odpovídat hmotnosti přepravovaného nákladu.
 
§ 16

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav (K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou
 
a) největší povolená šířka
1. vozidel kategorie M1 ............................. 2,50 m,
2. vozidel kategorií M2, M3, N, O,
      OT, T ............................................ 2,55 m,
3. vozidel s tepelně izolovanou nástavbou,
      u které je tloušťka stěn větší
      než 45 mm ........................................ 2,60 m,
4. dvoukolových mopedů .............................. 1,00 m,
5. ostatních vozidel kategorie L .................... 2,00 m,
6. přípojných vozidel za dvoukolová
      motorová vozidla ................................. 1,00 m,
7. samojízdných a výměnných tažených 
      strojů, nesených pracovních strojů
      v soupravě s nosičem a traktorů za podmínek
      stanovených v § 22 odst. 4 ....................... 3,00 m,
8. tramvají ......................................... 2,65 m,
 
b) největší povolená výška
1. vozidel, včetně sběračů tramvají
      a trolejbusů v nejnižší pracovní
      poloze ........................................... 4,00 m,
2. vozidel kategorie L .............................. 2,50 m,
3. vozidel kategorií N3, O4, určených pro
      přepravu vozidel ................................. 4,20 m,
4. souprava tahače
      s návěsem ................................ 4,00 m + 2 % výšky,
 
c) největší povolená délka
1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu
      a návěsu ........................................ 12,00 m,
2. a) autobusu se dvěma nápravami .................. 13,50 m,
    b) autobusu se třemi
         a více nápravami ............................. 15,00 m,
3. kloubového dvoučlánkového autobusu
      a trolejbusu .................................... 18,75 m,
4. kloubového tříčlánkového autobusu
      a trolejbusu .................................... 22,00 m,
      do největší povolené délky autobusů
      se započítává jakákoliv odnímatelná
      výbava, například schrána na lyže,
5. soupravy tahače s návěsem ....................... 16,50 m,
6. soupravy motorového vozidla s jedním
      přívěsem ........................................ 18,75 m,
7. soupravy motorového vozidla s jedním
      přívěsem kategorie O4 určeným pro
      přepravu vozidel ................................ 20,75 m,
8. vozidla kategorie L .............................  4,00 m,
9. tramvaje (sólo) včetně spřáhel .................. 18,00 m,
10. soupravy tramvají a kloubové tramvaje
      včetně spřáhel .................................. 40,00 m,
11. soupravy traktoru s jedním přívěsem
      (návěsem) ....................................... 18,00 m,
12. soupravy traktoru s přípojným
      pracovním strojem ............................... 18,00 m,
13. soupravy samojízdného stroje s podvozkem
      pro přepravu pracovního
      zařízení stroje ................................. 20,00 m,
14. soupravy se dvěma přívěsy nebo
      s návěsem a jedním přívěsem ..................... 22,00 m.
      Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy)
      se nepočítá délka nakládacího satelitního
      vozíku, který je v přepravní poloze
      namontován vzadu na vozidle, pokud
      nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m.
 
	(2) Délka přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než délka tažného vozidla, nejvýše však 2,50 m.
 
	(3) Délka zadního převisu vozidla, s výjimkou přívěsu s nápravami uprostřed, nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES .
 
	(4) Vzdálenost předního obrysu vozidla kategorie M nebo N (včetně nástaveb) nesmí být větší než 3,00 m od středu volantu a u vozidel kategorií T a SS (včetně nástaveb a pracovních strojů nesených) nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES .
 
	(5) Pro zvláštní vozidla platí z hlediska manévrovatelnosti požadavky uvedené ve směrnici 97/27/ES příloze I bodech 7. 6. 1 a 7. 6. 2 přiměřeně.
 
	(6) Pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy. 3)
 
§ 17

Hluk vozidel a emise znečišťujících látek

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Referenční hodnota hladiny vnějšího hluku stojícího vozidla nesmí být v průběhu provozu vozidla překročena. Způsob a zjišťování referenční hodnoty hladiny vnějšího hluku výfukového systému stojícího vozidla v provozu stanoví technický předpis. 1)
 
	(2) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahuje i na vozidla s nástavbami s motory užívanými k provozu zvláštních zařízení trvale nebo přechodně připojených na vozidlo.
 
	(3) Při jízdě na pozemních komunikacích hladina akustického tlaku vozidel nebo souprav s nástavbami s motory užívanými k provozu zvláštních zařízení trvale nebo přechodně připojených na vozidlo musí být rovna nebo menší než mezní hodnoty stanovené pro příslušnou kategorii tažného vozidla § 25 až 28.
 
	(4) Emisní limity znečišťujících látek z motorů vozidel, které jsou stanoveny příslušnými technickými předpisy uvedenými v přílohách č. 1 a 3, nesmí být překročeny.
 
	(5) Mazaná místa podvozků musí být chráněna technickým zařízením proti přemazávání, a tím proti úkapům nebo odpadům maziva při provozu vozidla.
 
§ 18

Světelná zařízení vozidel

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Na vozidlech kategorie M, N, O, L, T, OT nebo S se mohou užívat jen takové světelné zdroje a zařízení (i co do počtu), která jsou pro daný druh a kategorii vozidla předepsána nebo povolena. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 1, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v příloze č. 2, pro traktory a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3, pojízdné pracovní stroje v příloze č. 4, další zvláštní vozidla v příloze č. 5. Světelná zařízení musí být homologována.
 
	(2) Jiná světelná zařízení, než jsou předepsána nebo povolena v souladu s odstavcem 1 nebo která jsou povolena podle odstavců 3 až 5, nesmí být na vozidle použita.
 
	(3) Na vozidla je možno dodatečně montovat světelná zařízení k označení vozidel taxislužby, autoškoly, vozidel hromadné veřejné dopravy (prosvětlené směrové a číselné tabule), sanitních vozidel a vozidel policie. U sanitních vozidel se připouští užití označení světelným nápisem "ambulance" svítícím dopředu nepřerušovaným bílým světlem nebo červeným světlem, které je v činnosti výhradně při použití zvláštních výstražných světel modré barvy. U vozidel policie se připouští dopředu a dozadu svítící nápis "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA". Tyto nápisy svítící dopředu mohou být provedeny i zrcadlově. Montáž je možná pouze za předpokladu, že nebudou vyzařovat v úhlu 15 stupňů směrem ven od obrysu vozidla dopředu červené světlo a dozadu bílé světlo, (s výjimkou nápisu "ambulance" společně s použitím zvláštních výstražných světel modré barvy nebo nápisů "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA"). Tato zařízení musí být na vozidle umístěna tak, aby nebyl narušen výhled z místa řidiče ani stanovená geometrická viditelnost ostatních světelných zařízení, která vyzařují nepřerušované světlo neproměnné barvy a jejich montáž je schválena. Za montáž světelného zařízení podléhajícího schválení se považuje i dodatečná montáž odrazek, odrazných fólií, obrysového značení vozidel apod. Montáž těchto zařízení musí plnit požadavky technických předpisů. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 70 a desky zadního značení pomalých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 69 a materiály obrysového značení s vratným odrazem musí být homologovány podle předpisu EHK č. 104.
 
	(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro světelná zařízení vyzařující světlo bílé barvy určená
a) k osvětlení ložné plochy vozidla,
 
b) k osvětlení spojovacího zařízení pro přípojná vozidla,
 
c) na zádi tahačů návěsů k osvětlení návěsů při zapojování vozidel do souprav,
 
d) k osvětlení přívěsného nářadí pro práce výlučně mimo pozemní komunikace,
 
e) hledací světlomet,
 
f) pracovní světlomety,
 tato zařízení není přípustné užívat za obvyklého silničního provozu. Jejich činnost musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím sdělovačem žluté barvy.
 
	(5) Vozidla, která nejsou vybavena vlastním vnějším světelným zařízením (pracovní stroje apod.), musí být pro provoz na pozemních komunikacích vybavena soupravou přenosných světelných zařízení (obrysová, brzdová a směrová světla), která splňují požadavky pro příslušnou kategorii vozidla. U tažených vozidel musí být souprava světelných zařízení opatřena propojovacím kabelem, odpovídající délky, se zástrčkou umožňující propojení s tažným vozidlem. Držáky této soupravy musí být umístěny tak, aby po nasazení soupravy byly splněny požadavky na umístění světelných zařízení na vozidle.
 
§ 19

Provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Při provozu a obsluze vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem (dále jen "LPG") nebo stlačeným zemním plynem (dále jen "CNG") musí provozovatelé dodržovat tyto podmínky:
a) při úniku plynu a poruše plynového zařízení musí být neprodleně uzavřeny uzavírací ventily tlakových nádob,
 
b) uzavírací ventily musí být uzavřeny i po ukončení pracovní směny vozidla, pokud nejsou zajištěny samočinně,
 
c) v kabině vozidla při plnění tlakových nádob, ošetřování a údržbě vozidla je zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm, u vozidel vybavených nezávislým topením musí být toto mimo provoz,
 
d) obsah plynových nádob je dovoleno vypouštět jen do volného prostoru, kde nehrozí vznícení vypouštěného plynu, nebo do nádob k tomu určených,
 
e) je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů, u nichž není výslovně povolen vjezd vozidel poháněných LPG nebo CNG,
 
f) tlakové nádoby na vozidle nesmí být vystaveny působení vnějších zdrojů tepla,
 
g) v případě, že v průběhu jízdy (provozu) vozidla vznikne závada uvedená v § 20 odst. 2, musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření.
 
	(2) V návodu k obsluze vozidla poháněného LPG nebo CNG musí být uvedeno upozornění, aby řidiči a jiné osoby obsluhující vozidlo byly seznámeni s podmínkami uvedenými v odstavci 1, s bezpečnostními pokyny a s návodem postupu v případě dopravní nehody. Vozidlo poháněné LPG nebo CNG, jakož i vozidlo s vestavěným plynovým zařízením sloužícím k jiným účelům než k pohonu musí být opatřeno nálepkou umístěnou na zadní části vozidla v pravém horním, popřípadě dolním rohu s nápisem "LPG" nebo "CNG".
 
§ 20

Technická nezpůsobilost plynového zařízení

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Při zjištění závady plynového zařízení provozovatel musí vyřadit ihned toto zařízení z provozu.
 
	(2) Za závady plynového zařízení se pokládá
a) unikání plynu z kterékoliv části plynového zařízení a porucha odvětrávacího systému,
 
b) trvalé odpouštění plynu pojistnými ventily,
 
c) trhlina nebo poškození, které by mohly způsobit unikání plynu,
 
d) porucha redukčního zařízení, regulátoru tlaku, směšovače nebo vstřikovacích ventilů, tlakoměru, uzavíracích nebo zpětných ventilů a upevnění nádob,
 
e) dochází-li k průtoku plynu do směšovače nebo vstřikovacích ventilů při vypnutém motoru,
 
f) překročení přípustných limitů znečišťujících látek ve výfukových plynech.
 
	(3) Plynový pohon musí být vyřazen z provozu, jestliže není provedena periodická zkouška tlakových nádob nebo byl vyměněn schválený díl systému za neschválený.
 
§ 21

Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).
 
	(2) V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.
 
	(3) Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo (nápravu) vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru, určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Tato kola musí být homologována podle předpisu EHK č. 64 nebo směrnice 92/23/EHS .
 
	(4) Pneumatiky musí provozovatel vozidla udržovat vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. Huštění předepsané výrobcem pneumatik nesmí být překročeno. U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.
 
	(5) Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení (označené zkratkou TWI).
 
	(6) Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru.
 
	(7) Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorie M 1 a jejich přípojných vozidel dodávané na trh po 1. lednu 2003 musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 a musí být podle něj homologovány. Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M 2 , M 3 , N a jejich přípojných vozidel dodávané na trh od 1. července 2002 musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj homologovány.
 
	(8) Obnovené pláště pneumatik nesmí být použity na přední nápravě autobusů třídy II a třídy III (vozidla kategorií M 2 a M 3 ) a dále nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v části 9 bodu 9. 1. 2 dohody ADR.
 
	(9) Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opravovány pouze odborně, přičemž se vychází z doporučené normy (např. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93). Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Je nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště. Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový, musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.
 
	(10) Drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik určených pro vozidla kategorií M 2 , M 3 , N a jejich přípojná vozidla smějí být dodatečně prohloubeny jen způsobem předepsaným výrobcem pneumatik. Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být vyznačen symbol Théta - průměr kroužku je nejméně 20 mm nebo nápis "REGROOVABLE". Prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik osobních automobilů není dovoleno.
 
	(11) Není dovoleno používání pneumatik s protiskluzovými hroty pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby. Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu.
 
	(12) Na vozidla se mohou montovat protiskluzové řetězy nebo obdobná zařízení jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány.
 
	(13) Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní, u něhož na bočnici pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS a terénní.
 
§ 22

Provoz zvláštních vozidel

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Při provozu na pozemních komunikacích musí být pracovní nástroje zvláštního vozidla přepravovány jen ve schválené přepravní poloze. Zvláštní vozidlo nesmí být zdrojem znečištění nebo poškození komunikace. Jeho zásobníky, pracovní nástroje (např. nakládací lopata, paletizační vidle) musí být prázdné, tj. bez náplně, nákladu, břemene apod.
 
	(2) Pracovní stroje samojízdné nebo traktory v agregaci s pracovním strojem přípojným nebo neseným nebo výměnnou nástavbou, jejichž celková šířka je větší než 2,55 m nebo neplní požadavky z hlediska vnějších výčnělků musí mít vždy v činnosti vnější osvětlení s potkávacími světly i za nesnížené viditelnosti.
 
	(3) Podmínky provozu vozidel, jejichž rozměry, hmotnosti a zatížení náprav překračují hodnoty stanovené touto vyhláškou, jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. 3)
 
	(4) Je-li traktor vybaven dvojmontáží kol zadní nápravy nebo jinak překračuje šířku 2,55 m, musí být vybaven výstražnými štíty vyznačujícími obrys vozidla, zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být uvedeno do činnosti, snižuje se jeho maximální rychlost na 20 km.h -1 . Za snížené viditelnosti není jeho provoz povolen. Za traktor může být zapojen pouze přípojný nebo nesený stroj, nikoliv přívěs nebo návěs.
 
	(5) Traktor agregovaný s čelně neseným strojem nebo čelně namontovanou výměnnou nástavbou zakrývající světlomety traktoru musí být vybaven doplňkovými potkávacími světlomety, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeny do činnosti. Doplňkové světlomety musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 86.
 
	(6) Na pozemních komunikacích se mohou provozovat pásová vozidla jen tehdy, jsou-li opatřena pryžovými pásy nebo kovovými pásy s pryžovými bloky na opěrných plochách; jsou-li nosné kladky samostatně odpruženy a opatřeny pryžovými obručemi, o minimální výšce 40 mm. Pryžové bloky nebo obruče nesmí být tvrdší než 70 Shore. Připouští se použití i jiných materiálů s ekvivalentními vlastnostmi.
 
	(7) Na pozemních komunikacích se mohou provozovat sněžná pásová vozidla (rolby, sněžné skútry) jen v případě, že povrch komunikace je pokryt dostatečně silnou vrstvou sněhu tak, aby se záběrové lišty pásů nedotýkaly povrchu vozovky.
 
	(8) Použití zvláštních výstražných světelných zařízení se řídí podle § 24.
 
	(9) Pracovní světlomety a obdobná světelná zařízení podle § 18 odst. 4 nelze používat v běžném silničním provozu.
 
	(10) Spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz se řídí podle § 14 až 16.
 
	(11) Vozidla, která z hlediska konstrukce nemohou být vybavena vlastním vnějším světelným zařízením, musí být v provozu vybavena soupravou přenosných světelných zařízení podle § 18 odst. 5, případně podle přílohy č. 4 čl. 33.
 
	(12) Vyznačení obrysů musí být provedeno podle § 23 odst. 2.
 
	(13) U vozidel nebo souprav, u kterých vzdálenost předního obrysu od středu volantu přesahuje 4,00 m, musí být jejich výjezd z míst ležících mimo silnici, průjezd nepřehlednými křižovatkami apod. zajištěn pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
 
	(14) U souprav traktoru a pracovního stroje musí být zajištěn výhled zpětnými zrcátky traktoru. Dokonalý výhled je nutno zajistit v případě potřeby prodloužením držáků zrcátek apod.
 
	(15) Pro stroje nebo soupravy, které nesplňují předepsané požadavky z hlediska vnějších výčnělků a osvětlení, mohou být stanoveny další podmínky, případně zakázán jejich provoz za snížené viditelnosti. Tato omezení jsou uvedena v technickém průkazu nebo v technickém osvědčení.
 
§ 23

Vyznačení obrysů vozidel a jejich souprav

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Nákladní automobily a autobusy kapotového nebo polokapotového provedení o celkové hmotnosti nejméně 5,50 t musí mít vpředu v zorném poli řidiče zařízení (tykadla) pro vyznačení největší šířky vozidla nebo soupravy. Toto zařízení musí být snadno poddajné minimálně ve směru jízdy vozidla nebo musí být na vozidle upevněno poddajně. Poddajností se rozumí možnost vychýlení tohoto zařízení silou 45 N působící na volný konec tykadla.
 
	(2) Vozidla a pracovní stroje samojízdné, jejichž šířka je větší než 2,55 m, u vozidel s tepelně izolovanou nástavbou větší než 2,60 m, pracovní stroje přípojné a nesené, speciální automobily kategorie N a pracovní stroje samojízdné vykonávající práci za jízdy nebo za stání v jízdní dráze musí být na předních a zadních čelních plochách co nejblíže k dolním a bočním obrysům vozidla označena červenými a bílými pruhy, stejně širokými, směřujícími od podélné střední roviny vozidla pod úhlem 45 st. dolů. Šířka barevného pruhu musí být v rozmezí 70 až 100 mm. Označení je provedeno (s výjimkou vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán) z retroreflexního materiálu třídy 2 podle ČSN 01 8020 a ČSN EN 12899-1. Minimální plocha tohoto označení musí být 0,10 M 2 , přičemž tato plocha musí mít tvar pravoúhelníka o délce strany nejméně 250 mm. V případech, kdy konstrukce vozidla nedovoluje vyznačení výstražných barevných pruhů na pevné části vozidla, je možno označení provést na odnímatelných štítech, které jsou při přepravě na pozemních komunikacích na vozidlo připevněny.
 
§ 24

Zvláštní výstražná světelná a zvuková zařízení

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona )

	(1) Jedním nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo oranžové barvy schváleného typu (provedení) musí být kromě předepsaných světelných zařízení vnějšího osvětlení vybaveny
a) pracovní stroje a speciální automobily vykonávající práci za jízdy nebo při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici,
 
b) motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotností přesahují míru stanovenou v § 15 a 16, pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla,
 
c) motorová a přípojná vozidla, která se svým nákladem přesahují limitní hodnoty stanovené v § 15 a 16, pokud to určí orgán, který vydal povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu, 3)
 
d) motorová a přípojná vozidla, pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti přestavby nebo jednotlivého vozidla,
 
e) pracovní stroje samojízdné a přípojné, jejichž šířka přesahuje hodnotu 3,00 m nebo pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.
 
	(2) Traktory mohou mít trvale namontováno zvláštní výstražné světelné zařízení oranžové barvy, které však smí být uvedeno do činnosti, pouze nastane-li některý z případů uvedených v odstavci 1 písm. a) až e).
 
	(3) Činnost zvláštního výstražného světelného zařízení vyzařující světlo modré nebo oranžové barvy a činnost doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařující přerušovaný tok světla modré nebo oranžové barvy jsou nezávislé na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení vozidla a jsou snadno a spolehlivě kontrolovatelná z místa řidiče sdělovačem žluté barvy, mimo světel oranžové barvy upevněných na karoserii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky bez samostatného vypínače.
 
	(4) Barvou zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy se vyjadřuje zvláštní povaha vozidel a jejich postavení vůči všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích.
 
	(5) Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny.
 
	(6) Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.
 
	(7) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné.
 
	(8) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo oranžové barvy mohou být doplněna nejvíce pěti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy schváleného typu vpředu a vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Umísťují se svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Svítilny je nutno na vozidle uspořádat v jedné řadě horizontálně tak, že horní hrana činné svítící plochy svítilen může přesahovat horní obrys vozidla nejvýše o svoji výšku. Mohou být nahrazeny třinácti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen schváleného typu vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy vpředu a vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Svítilny musí být umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Uspořádání svítilen může být do čtverce s boční a spodní hranou nejvíce se čtyřmi svítilnami. Čtverec je umístěn na vozidle tak, že horní hrana činné svítící plochy horních svítilen nesmí přesahovat horní obrys vozidla. Pokud jsou svítilny použity také na přípojném vozidle, může být jejich počet až 24. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo oranžové barvy nemůže být doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením.
 
	(9) Zvláštní výstražná světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 65 a musí být podle něho homologována. Doplňkové výstražné svítilny musí být schváleny. Vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy, stanoví zvláštní právní předpis. 4)
 
	(10) K montáži na vozidlo může být použito jen schválené zvláštní zvukové výstražné zařízení. Na vozidle se umísťuje tak, aby při provozu za jakýchkoliv podmínek nedocházelo k jeho poškození nebo změně zvukových vlastností. Spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení je stanovena nejméně na 105 dB(A).
 
	(11) Vozidla vybavená zvláštním výstražným zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy mohou být dále vybavena obrysovým značením s vratným odrazem homologovaným podle předpisu EHK č. 104 v zájmu viditelnosti těchto vozidel s ohledem na zvláštní charakter jejich užívání v provozu na pozemních komunikacích.
 
§ 25

Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií M, N, O

(K § 2 odst. 8 zákona )

	(1) Technické požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem určená k užívání na pozemních komunikacích, která mají nejvyšší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h -1 , a pro vozidla kategorie O. Technické požadavky platí i pro nedokončená vozidla.
 
	(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidel uvedených v odstavci 1 platí, že
a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vozidla musí splňovat požadavky podle § 12,
 
b) u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla, pro jehož typové schválení není předpis EHK, se vyžaduje buď schválení podle technických požadavků stanovených v technických přílohách příslušné směrnice EHS/ES nebo homologace podle ustanovení této směrnice,
 
c) homologace typu vozidla jako celku podle směrnice 70/156/EHS nahrazuje všechny dílčí homologace podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.
 
	(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobená vozidla kategorií M, N a O jsou uvedeny v příloze č. 6.
 
	(4) Pro vozidla uvedená v odstavci 1, která mají nejvyšší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h -1 , určí ministerstvo podle konkrétního případu, který z požadavků uvedených v odstavcích 2 a 3 se na tato vozidla uplatní.
 
§ 26

Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorie L

(K § 2 odst. 8 zákona )

	(1) Technické požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 platí pro všechna vozidla kategorie L poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, která jsou určena k užívání na pozemních komunikacích, a pro jejich přípojná vozidla. Technické požadavky platí i pro nedokončená vozidla.
 
	(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidel uvedených v odstavci 1 platí, že
a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek musí splňovat požadavky podle § 10,
 
b) u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla, pro jehož typové schválení není homologační předpis, se vyžaduje buď schválení podle technických požadavků stanovených v technických přílohách příslušné směrnice EHS/ES nebo homologace podle ustanovení této směrnice,
 
c) homologace typu vozidla jako celku podle směrnice 92/61/EHS nahrazuje všechny dílčí homologace podle homologačních předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.
 
	(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobené vozidlo kategorie L jsou uvedeny v příloze č. 6.
 
§ 27

Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií T, OT

(K § 2 odst. 8 zákona )

	(1) Technické požadavky stanovené v odstavci 3 platí pro všechna vozidla kategorie T, tedy dvou a vícenápravové zemědělské a lesnické kolové traktory (dále jen "traktory") opatřené pneumatikami, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost zpravidla nepřevyšuje 40 km.h -1 .
 
	(2) Pro traktory s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h -1 platí ustanovení odstavce 3 s tím, že tato vozidla musí být dostatečně odpružena s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů. Z hlediska brzdového zařízení musí tato vozidla splňovat požadavky stanovené předpisem EHK č. 13.
 
	(3) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla podle odstavců 1 a 2 platí, že
a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vozidla musí splňovat požadavky podle § 12,
 
b) homologace typu vozidla jako celku podle směrnice 74/150/EHS nahrazuje všechny dílčí homologace podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.
 
	(4) Traktorové přívěsy a návěsy jsou přípojná vozidla kategorií OT1, OT2, OT3, OT4 určená k přepravě nákladu. Jejich nejvyšší konstrukční rychlost nesmí převyšovat 40 km.h -1 .
 
	(5) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivá vyrobená vozidla kategorií T a OT jsou uvedeny v příloze č. 8.
 
§ 28

Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS, SP a pracovních strojů nesených

(K § 2 odst. 8 zákona )

	(1) Pro vozidla kategorie SP určená k zapojení do jízdní soupravy s vozidly kategorie M nebo N platí technické požadavky stanovené pro vozidla kategorie O.
 
	(2) Pracovní stroje nesené jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností, které se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí, pokud jsou jím vybaveny, není v přepravní poloze ve styku s vozovkou.
 
	(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobená vozidla kategorií SS a SP jsou uvedeny v příloze č. 8.
 
§ 29

Technické požadavky na konstrukci jednonápravových traktorů s přívěsy

(K § 78 odst. 1 zákona )

	(1) Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou řiditelné pomocí řídítek, které lze užít v provozu na pozemních komunikacích pouze s přívěsem, s nímž traktor tvoří jízdní soupravu. Řidič při řízení sedí na sedadle přívěsu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí.
 
	(2) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobený jednonápravový traktor s přívěsem jsou uvedeny v příloze č. 8.
 
§ 30

Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky

	Technická způsobilost jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků se neschvaluje. Podmínkou pro jejich užití v provozu na pozemních komunikacích je splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 13.
 
ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA

§ 31

Podmínky pro přestavbu silničního vozidla

(K § 74 odst. 1 zákona )

	(1) Přestavěné vozidlo musí po přestavbě splňovat technické požadavky, které byly platné v době jeho výroby, nebo technické požadavky pozdějších předpisů uvedených v předpisové základně pro typ vozidla příslušného druhu a kategorie.
 
	(2) Při povolování přestavby jednotlivého vozidla se postupuje obdobně jako při schvalování technické způsobilosti jednotlivého vozidla a při povolování hromadné přestavby vozidel, tj. více než 5 kusů vozidel jednoho typu, se postupuje obdobně jako při schvalování technické způsobilosti typu vozidla.
 
	(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ministerstvo přestavbu vozidla povolí, jestliže přestavěné vozidlo nebo jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, do nichž přestavba zasáhla, splňují i po přestavbě technické požadavky stanovené v předpisové základně podle odstavce 1.
 
	(4) Pokud se při přestavbě vozidla mění číslo VIN, posoudí příslušný registrační úřad, jakým způsobem se uvedené číslo vyznačí na nové nebo změněné konstrukční části vozidla. Pokud je na nahrazující konstrukční části vyznačeno číslo VIN z jiného vozidla, toto se vždy znehodnotí, například přeražením křížky tak, aby zůstalo nadále identifikovatelné. Číslo VIN vozidla, u kterého se mění konstrukční část, se pak vyrazí v blízkosti čísla znehodnoceného, a to v případě, že se jedná o konstrukční část prohlášenou výrobcem za záměnnou. V případě, že konstrukční část záměnná není a jde o přestavbu vozidla, vyrazí výrobce úředně přidělené číslo. Způsob vyznačení je nutno vždy uvést v dokladech vozidla.
 
	(5) Pokud lze přestavěné vozidlo zařadit do více kategorií, stanoví jeho kategorii ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, přičemž nesmějí být dotčena ustanovení § 73 odst. 4 zákona .
 
ČÁST PÁTÁ

VÝBAVA VOZIDLA

§ 32

Povinná výbava motorových a přípojných vozidel

(K § 76 odst. 1 zákona )

	(1) Pro vozidla kategorií M a N se požaduje vždy tato výbava:
a) náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,
 
b) po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,
 
c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,
 
d) klíč na matice (šrouby) kol vozidla,
 
e) náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.
 
	(2) Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na
a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M 1 a N 1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
 
b) městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele.
 
	(3) Pro vozidla kategorie T platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmene e), pro vozidla kategorie SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e), pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí.
 
	(4) Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií 0 1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo.
 
	(5) Motocykly a motorové tříkolky musí mít tuto minimální výbavu:
a) jednu náhradní pojistku,
 
b) po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně.
 
	(6) Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena zvláštním právním předpisem. 5) Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14. Použití jednotlivých druhů autolékárniček
a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,
 
b) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,
 
c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I,
 pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.
 
	(7) Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.
 
	(8) Nové vozidlo výrobce při jeho předávání prodejci vybavuje minimální výbavou podle odstavců 1 a 5, pokud není stanoveno v odstavcích 2 až 4 jinak.
 
	(9) Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, se vybavuje jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B, sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B a vozidlo taxislužby hasicím přístrojem podle zvláštního právního předpisu. 6)
 
	(10) U hasicích přístrojů je potřebné provedení posouzení shody výrobku autorizovanou osobou. 7) Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.
 
§ 33

Schvalování technické způsobilosti výbavy vozidla

(K § 76 odst. 1 zákona )

	(1) Výbava, jejíž technická způsobilost se schvaluje, je stanovena v příloze č. 15. Technickou způsobilost výbavy je možno schválit, jestliže výbava odpovídá technickým požadavkům stanoveným v příloze č. 15.
 
	(2) V žádosti o schválení technické způsobilosti výbavy vozidla se uvede název výrobku, typové označení výrobku, název výrobce, pokud jím není žadatel, a údaj, pro jaký druh a typ vozidla je výrobek určen.
 
	(3) K žádosti podle odstavce 2 se přikládá
a) výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad (živnostenský list apod.) nebo jejich ověřené kopie; u zahraničního výrobce výbavy vozidla se přikládá pověření k zastupování na území České republiky, z kterého je patrno, že žadatel je oprávněn projednávat jménem výrobce záležitosti související se schválením technické způsobilosti výbavy vozidla v České republice,
 
b) návod k obsluze, montáži a údržbě výbavy v českém jazyce; návod k montáži se nepřikládá v případě, že montáž výbavy je zabezpečována odborným montážním pracovištěm,
 
c) popis umístění a způsob povinného značení výbavy,
 
d) seznam odborných montážních pracovišť v případě, že je montáž výbavy zabezpečována odbornými montážními pracovišti.
 
§ 34

Technické požadavky na doplňková zařízení a vybavení vozidla

(K § 76 odst. 1 zákona )

	(1) Volný konec antény, která je delší než 1,40 m a která by přesahovala půdorysný průmět obrysu vozidla (s výjimkou výsuvných antén), musí být připevněn k vozidlu tak, aby anténa nepřesahovala půdorysný obrys vozidla. Antény musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci homologace celého vozidla podle tohoto předpisu.
 
	(2) Nosiče zavazadel apod., reklamní tabule, směrové tabulky, označení vozidel taxislužby, označení vozidel autoškoly a jiná zařízení dodatečně montovaná na vozidlo musí být spolehlivě přichyceny k vozidlu, nesmějí přesahovat půdorysný obrys vozidla s výjimkou zádi vozidla a nesmějí mít žádné hroty ani ostré hrany; vnější části včetně připevňovacích částí musí mít poloměr zakřivení nejméně 2,5 mm. Z této hodnoty poloměru zakřivení jsou možné výjimky podle ustanovení předpisu EHK č. 26. Nosiče zavazadel musí umožňovat spolehlivé upevnění přepravovaných předmětů. Upevnění nosiče včetně zavazadel spolehlivě odolává zpomalení v podélném směru nejméně o hodnotě 6 g. Nosiče zavazadel a nosiče lyží musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky dle předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci homologace celého vozidla podle tohoto předpisu.
 
	(3) Úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, je možno provádět pouze při dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43 a musí být schváleny podle přílohy č. 15. V zorném poli řidiče nesmí být umístěny žádné předměty (např. okrasné a upomínkové předměty), které by omezovaly výhled řidiče všemi směry, s výjimkou schválených označení určených k umístění na skla vozidla. Tato podmínka neplatí pro zadní skla vozidel kategorie M 3 . Výhled zadním sklem vozidla kategorie M 1 může být částečně snížen schváleným příslušenstvím nebo přepravovanými předměty, avšak jen za podmínky, že je vozidlo vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem homologovaného nebo schváleného typu. Výhled předním sklem u vozidel kategorie M 3 může být částečně snížen vedle schválených označení určených k umístění na skla jen směrovou tabulkou. Provedení a umístění tabulek na vozidle musí být schváleno podle přílohy č. 15.
 
	(4) Nádoby na záložní palivo jsou provedeny tak, aby palivo při jakékoli poloze nádoby nemohlo vytékat. Nádoby ve vozidle musí být umístěny tak, aby byly od rovin vymezujících největší šířku vozidla vzdáleny nejméně 150 mm a od roviny vymezující délku vozidla vpředu nebo vzadu nejméně 250 mm.
 
	(5) Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být zřetelně viditelná; tyče musí být opatřeny po celé délce příčnými červenobílými pruhy o šířce 75 mm, lana musí být opatřena červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 200 x 200 mm. Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být schváleného typu. Podmínkou pro jejich schválení je jejich odolnost při působení osové síly 12 kN.
 
	(6) Dodatečně montovaná nezávislá topení musí být homologována jako konstrukční část nebo schválena podle technických příloh směrnic EHS/ES. Montáž do vozidla musí provádět autorizovaná servisní služba, které ministerstvo udělilo toto oprávnění.
 
	(7) Silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t a přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Klíny musí účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit.
 
	(8) Ochranná přilba řidiče a spolujezdce vozidel kategorie L a její hledí musí splňovat technické požadavky a musí být homologovány podle předpisu EHK č. 22. U ochranných přileb spolujezdců se připouští použití hledí se sníženou propustností světla. Za ochrannou přilbu se považuje též bezpečnostní kabina nebo ochranný bezpečnostní rám vozidel kategorie L, které jsou vybaveny bezpečnostními zádržnými systémy.
 
ČÁST ŠESTÁ

§ 35

Umístění tabulky s registrační značkou

(K § 7 odst. 2 zákona )

	Vozidla kategorie L a přípojná vozidla mají prostor pro umístění tabulky s registrační značkou pouze vzadu, a to vozidla kategorie L uprostřed a přípojná vozidla uprostřed nebo vlevo. Prostor vymezený pro umístění tabulky s registrační značkou musí umožnit umístění přední tabulky ve svislé poloze tak, aby spodní hrana tabulky byla rovnoběžně s rovinou vozovky. Vzadu musí prostor pro umístění tabulky s registrační značkou odpovídat směrnici 70/222/EHS pro vozidla kategorií M, N a O, směrnici 74/151/EHS pro vozidla kategorií T a SS a směrnici 93/94/EHS pro vozidla kategorie L.
 
§ 36

Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

(K § 2 odst. 5 , 6 a 7 zákona)

	(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí. 8)
 
	(2) Závadou podle odstavce 1 v osvětlení vozidla je vždy,
a) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,
 
b) nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,
 
c) způsobují-li světlomety oslnění,
 
d) jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené,
 
e) jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.
 
	(3) Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy
a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,
 
b) zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.
 
	(4) Závadou podle odstavce 1 na výfukovém potrubí vozidla je vždy netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.
 
	(5) Závadou podle odstavce 1 na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
 
	(6) Závadou podle odstavce 1, která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.
 
	(7) Závadou podle odstavce 1 na pneumatikách vozidla je vždy,
a) je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,
 
b) obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,
 
c) jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.
 
	(8) Závadou podle odstavce 1 je vždy překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy, není-li vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu. 3)
 
	(9) Závadou podle odstavce 1, která se týká spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, je vždy porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.
 
	(10) Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
 
ČÁST SEDMÁ

§ 37

Druhy zkušebních stanic

(K § 72 odst. 3 zákona )

	(1) Zkušební stanice se dělí na
a) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M 1 , N 1 , 0 1 a 0 2 (zkušební stanice pro osobní automobily),
 
b) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií M 2 , M 3 , N 2 , N 3 , 0 1 , 0 2 , 0 3 a 0 4 a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, OT1, OT2, OT3 a OT4 (zkušební stanice pro užitkové automobily),
 
c) zkušební stanice pro zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, OT1, OT2, OT3 a OT4 (zkušební stanice pro traktory),
 
d) zkušební stanice kombinované pro motorová a přípojná vozidla podle písmen a), b) a c) v různých kombinacích podle kategorií vozidel.
 
	(2) Vzor tiskopisu oprávnění stanice technické kontroly k provádění technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a vzor tiskopisu osvědčení k provozování zkušební stanice je uveden v příloze č. 16.
 
§ 38

Získávání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích

(K § 72 odst. 3 zákona )

	(1) Technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích provádí osoba, která je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika a získala osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (dále jen "osvědčení").
 
	(2) Osvědčení může získat kontrolní technik, který absolvoval speciální kurz k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a úspěšně složil zkoušku z této odborné způsobilosti.
 
	(3) Kontrolnímu technikovi, který absolvoval speciální kurz a složil zkoušku z odborné způsobilosti podle odstavce 2, (dále jen "kontrolní technik typu K") ministerstvo vystaví osvědčení a přidělí razítko s evidenčním číslem. Absolvent, který při zkoušce neprospěl, může si své znalosti individuálně doplnit a požádat o opakování komisionálního přezkoušení. Tuto žádost může podat nejdříve za jeden měsíc a nejpozději do šesti měsíců po ukončení kurzu. Další opakování zkoušky není možné bez nového absolvování speciálního kurzu k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.
 
	(4) Držitel osvědčení podle odstavce 1 se jednou za dva roky podrobuje školení ve zdokonalovacím kurzu a přezkoušení z odborné způsobilosti k provádění kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích v rozsahu, který určí ministerstvo a který je zveřejněn ve Věstníku dopravy.
 
	(5) Speciální kurz, zdokonalovací kurz, zkoušky z odborné způsobilosti podle odstavce 2 a přezkoušení z odborné způsobilosti podle odstavce 4 provádí ministerstvo nebo jím zmocněná osoba. Obsah výuky ve speciálním kurzu a zdokonalovacím kurzu a způsob provádění zkoušky a přezkoušení z odborné způsobilosti zveřejní ministerstvo ve Věstníku dopravy.
 
	(6) Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 17.
 
§ 39

Úhrada za úkony

(K § 87 zákona )

	(1) Za školení kontrolního technika typu K ve speciálním kurzu uhradí posluchač ministerstvu 500 Kč.
 
	(2) Za školení kontrolního technika typu K ve zdokonalovacím kurzu uhradí posluchač ministerstvu 200 Kč.
 
	(3) Za závěrečnou zkoušku ve speciálním i zdokonalovacím kurzu uhradí posluchač ministerstvu 100 Kč, za opakovanou zkoušku 200 Kč.
 
ČÁST OSMÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 40

	(1) Homologační předpisy platí vždy ve znění jejich pozdějších změn. Pokud změny předpisů neobsahují přechodná ustanovení pro nabytí účinnosti změny, je změna účinná
a) pro nově udělované homologace po uplynutí jednoho roku ode dne platnosti změny,
 
b) pro uvedení vozidla do provozu po uplynutí dvou roků ode dne platnosti změny.
 
	(2) Úplné znění homologačních předpisů, směrnic EHS/ES a technických norem v českém jazyce tvoří předpisovou základnu podle zákona.
 
	(3) Tiskopisy dokumentů potřebných pro výkon činností podle této vyhlášky zabezpečuje ministerstvo.
 
§ 41

Vozidlo v mezinárodním silničním provozu

	(1) Vozidlo v mezinárodním silničním provozu je vozidlo registrované v zahraničí, které má platné osvědčení o registraci a platnou registrační značku. Toto vozidlo může být v České republice provozováno v souladu s Úmluvou o silničním provozu uzavřenou ve Vídni dne 8. listopadu 1968.
 
	(2) Za jízdní soupravu v mezinárodním silničním provozu se považuje jízdní souprava, v níž alespoň jedno vozidlo této jízdní soupravy splňuje podmínky uvedené v odstavci 1.
 
§ 42

Přechodná ustanovení

	(1) Schválení technické způsobilosti typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle právních předpisů platných v době zahájení řízení.
 
	(2) Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době povolení výroby jednotlivě vyrobeného vozidla.
 
	(3) Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době zahájení řízeni.
 
	(4) Pro schválení technické způsobilosti přestavby, která byla povolena přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době zahájení řízení o povolení přestavby vozidla.
 
	(5) Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání jednotných názvů a zkratek druhů vozidel, které je určeno pro jednotné vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům, je uvedeno v příloze č. 18.
 
	(6) Základní pojmy uvedené v § 1 nahrazují pojmy, které byly používány v dřívějších právních předpisech, jejich srovnání je uvedeno v příloze č. 19.
 
§ 43

Zrušovací ustanovení

	Zrušuje se vyhláška č. 301/2001 Sb. , o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 
§ 44

Účinnost
 
	Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2002.

Ministr:
Ing. Schling v. r.

Příl.1
Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií M, N, L, O, T, OT a S.

	1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, která mají největší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h -1 a pro vozidla kategorií O, ať již dokončená nebo nedokončená. Pro vozidla, která mají největší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h -1 určí schvalovací orgán podle případu rozsah, který z požadavků této přílohy se uplatní na tato vozidla.
 
	Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.
 
	Pro vozidla kategorií M, N, O platí homologace a schválení podle tabulky v čl. 2. Ke schválení typů vozidel zvláštního určení platí homologace a schválení podle tabulek v čl. 22 (vozidla jsou definována v příslušných tabulkách).
 
	Pro vozidla kategorií M, N, L, O, T, OT a S platí homologační předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a technické dokumenty (směrnice, rozhodnutí a nařízení) Evropského společenství, které tvoří předpisovou základnu. Pokud není u názvu technického předpisu uvedena kategorie vozidla, jedná se o předpis, který se vztahuje na všechny kategorie vozidel.
 
	a) Přehled předpisů EHK/OSN, které tvoří přílohy Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995
 
Předpisy EHK/OSN
 
------------------------------------------------------------------
  1  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  světlometů  motorových
     vozidel  s  asymetrickým  potkávacím světlem  a/nebo dálkovým
     světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS 1
------------------------------------------------------------------
  2  Jednotná ustanovení  pro homologaci elektrických  žárovek pro
     světlomety s   asymetrickým tlumeným světlem  a/nebo dálkovým
     světlem nebo s oběma světly
------------------------------------------------------------------
  3  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  odrazek  pro  motorová
     vozidla a jejich přípojná vozidla
------------------------------------------------------------------
  4  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  zařízení pro osvětlení
     zadních registračních tabulek  motorových vozidel (s výjimkou
     motocyklů) a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
  5  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  světlometů  motorových
     vozidel  typu  "sealed  beam"  (SB),  které vyzařují evropské
     asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
------------------------------------------------------------------
  6  Jednotná   ustanovení  pro   homologaci  směrových   svítilen
     motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
  7  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  předních   a  zadních
     obrysových  svítilen,  brzdových   a  doplňkových  obrysových
     svítilen motorových  vozidel (s výjimkou  motocyklů) a jejich
     přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
  8  Jednotná  ustanovení pro  homologaci světlometů  pro motorová
     vozidla,   vyzařujících  asymetrické   potkávací světlo  nebo
     dálkové   světlo  nebo   obojí,  a   vybavených  halogenovými
     žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR2 a/nebo H11)
------------------------------------------------------------------
  9  Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a
     L5 z hlediska hluku
------------------------------------------------------------------
 10  Jednotná   ustanovení  pro   homologaci  vozidel  z  hlediska
     elektromagnetické kompatibility
------------------------------------------------------------------
 11  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  vozidel   z  hlediska
     dveřních zámků a součástí upevnění dveří
------------------------------------------------------------------
 12  Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany
     řidiče proti mechanismu řízení v případě nárazu
------------------------------------------------------------------
 13  Jednotná ustanovení pro homologaci  vozidel kategorií M, N, O
     z hlediska brzdění
------------------------------------------------------------------
13H  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  osobních  automobilů z
     hlediska brzdění
------------------------------------------------------------------
 14  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  vozidel   z  hlediska
     kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů ukotvení ISOFIX
     a horních kotevních úchytů ISOFIX
------------------------------------------------------------------
 16  Jednotná ustanovení pro homologaci:
      I. bezpečnostních   pásů,    zádržných   systémů,   dětských
         zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro
         cestující v motorových vozidlech
     II. vozidel   vybavených   bezpečnostními   pásy,   zádržnými
         systémy, dětskými zádržnými  systémy a dětskými zádržnými
         systémy ISOFIX
------------------------------------------------------------------
 17  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  vozidel   z  hlediska
     sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
------------------------------------------------------------------
 18  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  motorových  vozidel  z
     hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití
------------------------------------------------------------------
 19  Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   předních  mlhových
     světlometů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
 20  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  světlometů  motorových
     vozidel,  které  vyzařují  asymetrické  potkávací světlo nebo
     dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny halogenovými
     žárovkami (H4 žárovky)
------------------------------------------------------------------
 21  Jednotná ustanovení pro homologaci  vozidel z hlediska jejich
     vnitřního vybavení
------------------------------------------------------------------
 22  Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich
     hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech
------------------------------------------------------------------
 23  Jednotná   ustanovení  pro   homologaci  zpětných  světlometů
     motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 24  Jednotná ustanovení pro:
       I. homologaci   vznětových   motorů    z   hlediska   emise
          viditelných nečistot,
      II. homologaci   motorových  vozidel   z  hlediska  vestavby
          vznětových motorů homologovaného typu,
     III. homologaci  motorových   vozidel  vybavených  vznětovými
          motory z hlediska emise viditelných nečistot,
      IV. měření výkonu vznětových motorů
------------------------------------------------------------------
 25  Jednotná ustanovení pro  homologaci opěrek hlavy, začleněných
     nebo nezačleněných do sedadel vozidla
------------------------------------------------------------------
 26  Jednotná ustanovení pro homologaci  vozidel z hlediska jejich
     vnějších výčnělků
------------------------------------------------------------------
 27  Jednotná ustanovení pro homologaci výstražných trojúhelníků
------------------------------------------------------------------
 28  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  zvukových  výstražných
     zařízení a vozidel z hlediska jejich zvukových signálů
------------------------------------------------------------------
 29  Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany
     cestujících v kabině nákladního vozidla
------------------------------------------------------------------
 30  Jednotná  ustanovení  pro   homologaci  pneumatik  motorových
     vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 31  Jednotná  ustanovení pro  homologaci halogenových  světlometů
     motorových  vozidel  typu  sealed  beam  (HSB)   vyzařujících
     asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
------------------------------------------------------------------
 32  Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska chování
     nosné konstrukce naraženého vozidla při nárazu zezadu
------------------------------------------------------------------
 33  Jednotná ustanovení  pro homologaci z  hlediska chování nosné
     konstrukce vozidla při jeho čelním nárazu
------------------------------------------------------------------
 34  Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany
     proti nebezpečí požáru
------------------------------------------------------------------
 35  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  vozidel   z  hlediska
     uspořádání nožních ovládacích orgánů
------------------------------------------------------------------
 36  Jednotná ustanovení pro homologaci autobusů z hlediska jejich
     celkové konstrukce
------------------------------------------------------------------
 37  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  žárovek   k  užití  v
     homologovaných   celcích    svítilen/světlometů    motorových
     vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 38  Jednotná ustanovení pro  homologaci zadních mlhových svítilen
     pro motorová a jejich přípojná vozidla
------------------------------------------------------------------
 39  Jednotná ustanovení  pro homologaci vozidel z hlediska jejich
     vybavení rychloměrem včetně jeho montáže
------------------------------------------------------------------
 40  Jednotná  ustanovení  pro   homologaci  motocyklů  vybavených
     benzínovým  motorem  z  hlediska  emisí  plynných škodlivin z
     motoru
------------------------------------------------------------------
 41  Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů z hlediska hluku
------------------------------------------------------------------
 42  Jednotná ustanovení pro homologaci  vozidel z hlediska jejich
     předních a zadních ochranných zařízení (nárazníků atd.).
------------------------------------------------------------------
 43  Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    bezpečnostních
     zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidle
------------------------------------------------------------------
 44  Jednotná  ustanovení  pro   homologaci  zařízení  pro  dětské
     cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy)
------------------------------------------------------------------
 45  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  čističů  světlometů  a
     motorových vozidel z hlediska čističů světlometů
------------------------------------------------------------------
 46  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  zpětných   zrcátek  a
     automobilů z hlediska montáže zpětných zrcátek
------------------------------------------------------------------
 47  Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   mopedů  vybavených
     zážehovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin motoru
------------------------------------------------------------------
 48  Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže
     zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
------------------------------------------------------------------
 49  Jednotná ustanovení  pro homologaci vznětových motorů, motorů
     poháněných  zemním  plynem  a  zážehových  motorů  poháněných
     zkapalnělými ropnými plyny
------------------------------------------------------------------
 50  Jednotná   ustanovení  pro   homologaci  předních  obrysových
     svítilen,  zadních obrysových  svítilen, brzdových  svítilen,
     směrovek  a osvětlení  zadní registrační  tabulky pro mopedy,
     motocykly a takto posuzovaná vozidla
------------------------------------------------------------------
 51  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  motorových  vozidel  s
     nejméně čtyřmi koly z hlediska emisí jejich hluku
------------------------------------------------------------------
 52  Jednotná   ustanovení   pro   homologaci    nízkokapacitních
     autobusů M2 a M3 z hlediska jejich všeobecné konstrukce
------------------------------------------------------------------
 53  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  vozidel  kategorie  L3
     (motocykly) z hlediska montáže  jejich zařízení k osvětlení a
     ke světelné signalizaci
------------------------------------------------------------------
 54  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  pneumatik pro nákladní
     automobily a jejich přípojná vozidla
------------------------------------------------------------------
 55  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  součástí  mechanických
     spojovacích zařízení jízdních souprav
------------------------------------------------------------------
 56  Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů mopedů a shodně
     posuzovaných vozidel
------------------------------------------------------------------
 57  Jednotná  ustanovení  pro   homologaci světlometů motocyklů a
     takto posuzovaných vozidel
------------------------------------------------------------------
 58  Jednotná ustanovení pro homologaci:
       I. zadních ochranných zařízení proti podjetí (ZOZPP),
      II. vozidel z  hlediska montáže zadního  ochranného zařízení
          proti podjetí (ZOZP), homologovaného typu,
     III. vozidel  z hlediska  jejich zadní  ochrany proti podjetí
          (ZOZP)
------------------------------------------------------------------
 59  Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních systémů tlumení
     hluku výfuku
------------------------------------------------------------------
 60  Jednotná ustanovení pro homologaci  dvoukolových motocyklů  a
     mopedů  z   hlediska  řidičem  ovládaných   ovladačů,  včetně
     identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů
------------------------------------------------------------------
 61  Jednotná  ustanovení pro  homologaci nákladních  automobilů z
     hlediska jejich vnějších výčnělků před zadním panelem kabiny
------------------------------------------------------------------
 62  Jednotná  ustanovení  pro   homologaci motorových  vozidel  s
     řidítky  z   hlediska  jejich  ochrany   proti  neoprávněnému
     užívání
------------------------------------------------------------------
 63  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  dvoukolových  mopedů z
     hlediska hluku
------------------------------------------------------------------
 64  Jednotná   ustanovení pro   homologaci  vozidel,   vybavených
     náhradními koly/pneumatikami pro dočasné použití
------------------------------------------------------------------
 65  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  zvláštních výstražných
     svítilen motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
 66  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  velkých   autobusů  z
     hlediska jejich nosné konstrukce
------------------------------------------------------------------
 67  Jednotná ustanovení pro:
      I. homologaci  specifického   vybavení  motorových  vozidel,
         která používají ve svém pohonném systému zkapalněné ropné
         plyny,
     II. homologaci vozidla  se specifickým vybavením  pro použití
         zkapalněných  ropných  plynů  v  jeho  pohonném systému s
         ohledem na montáž takového vybavení
------------------------------------------------------------------
 69  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  desek  zadního značení
     pomalých vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 70  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  desek  zadního značení
     těžkých a dlouhých vozidel
------------------------------------------------------------------
 71  Jednotná  ustanovení pro  homologaci zemědělských  traktorů z
     hlediska pole výhledu řidiče
------------------------------------------------------------------
 72  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  světlometů  motocyklů,
     které vyzařují asymetrické potkávací světlo a dálkové světlo,
     a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami (žárovky HS1)
------------------------------------------------------------------
 73  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  nákladních automobilů,
     přívěsů a návěsů z hlediska jejich boční ochrany
------------------------------------------------------------------
 74  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  vozidel  kategorie  L1
     (mopedů)  z  hlediska  montáže  zařízení  k  osvětlení  a  ke
     světelné signalizaci
------------------------------------------------------------------
 75  Jednotná ustanovení  pro homologaci pneumatik pro motocykly a
     mopedy
------------------------------------------------------------------
 77  Jednotná  ustanovení  pro   homologaci  parkovacích  svítilen
     motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
 78  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  vozidel  kategorie L z
     hlediska brzdění
------------------------------------------------------------------
 79  Jednotná   ustanovení  pro   homologaci  vozidel   z hlediska
     mechanismu řízení
------------------------------------------------------------------
 80  Jednotná ustanovení pro homologaci  sedadel autobusů a těchto
     autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení
------------------------------------------------------------------
 81  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  zpětných   zrcátek  a
     homologaci  motorových  vozidel  se  dvěma  koly s postranním
     vozíkem  nebo  bez  postranního  vozíku  z  hlediska  montáže
     zpětných zrcátek na řídítka
------------------------------------------------------------------
 82  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  světlometů pro mopedy,
     vybavených halogenovými žárovkami (HS2 žárovky)
------------------------------------------------------------------
 83  Jednotná ustanovení  pro homologaci vozidel  z hlediska emisí
     škodlivin podle požadavků na motorové palivo
------------------------------------------------------------------
 85  Jednotná  ustanovení pro  homologaci spalovacích  motorů nebo
     elektrických  hnacích  ústrojí  k  pohonu  motorových vozidel
     kategorií M a N z  hlediska měření netto výkonu a maximálního
     třicetiminutového výkonu elektrických hnacích ústrojí
------------------------------------------------------------------
 86  Jednotná ustanovení pro  homologaci zemědělských a lesnických
     traktorů  z   hlediska  montáže  zařízení   pro  osvětlení  a
     světelnou signalizaci
------------------------------------------------------------------
 87  Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   denních   svítilen
     motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
 89  Jednotná ustanovení pro homologaci:
       I. vozidel  z hlediska  omezení jejich  maximální rychlosti
          nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti,
      II. vozidel z  hlediska montáže homologovaného typu zařízení
          omezení  rychlosti  (SLD)  nebo  zařízení nastavitelného
          omezení rychlosti (ASLD),
     III. zařízení    omezení   rychlosti    (SLD)   a    zařízení
          nastavitelného omezení rychlosti (ASLD).
------------------------------------------------------------------
 90  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  náhradních   částí  s
     brzdovým obložením  a náhradních obložení  bubnových brzd pro
     motorová a jejich přípojná vozidla
------------------------------------------------------------------
 91  Jednotná   ustanovení  pro   homologaci  bočních   obrysových
     svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
 92  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  nepůvodních náhradních
     tlumicích systémů výfuku (RESS) pro  motocykly, mopedy a  pro
     tříkolová vozidla
------------------------------------------------------------------
 93  Jednotná ustanovení pro homologaci
       I. předního ochranného zařízení proti podjetí (POZPP),
      II. vozidla z hlediska montáže POZPP homologovaného typu,
     III. vozidel  z hlediska  jejich ochrany  proti podjetí přídě
          (OPPP).
------------------------------------------------------------------
 94  Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany
     cestujících při čelním nárazu
------------------------------------------------------------------
 95  Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany
     cestujících při bočním nárazu
------------------------------------------------------------------
 96  Jednotná ustanovení pro  homologaci vznětových motorů (C.I.),
     určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do
     nesilničních  mobilních strojů  z hlediska  emisí škodlivin z
     motoru
------------------------------------------------------------------
 97  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  vozidlových poplašných
     systémů  (VAS)   a  motorových  vozidel   z  hlediska  jejich
     poplašných systémů (AS)
------------------------------------------------------------------
 98  Jednotná  ustanovení pro  homologaci světlometů  pro motorová
     vozidla vybavených výbojkovými zdroji světla
------------------------------------------------------------------
 99  Jednotná ustanovení pro  homologaci výbojkových zdrojů světla
     k užívání    v   homologovaných    výbojkových   světlometech
     motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
100  Jednotná  ustanovení pro  homologaci bateriových elektrických
     vozidel  z  hlediska   zvláštních  požadavků  na  konstrukci,
     funkční bezpečnost a emise vodíku
------------------------------------------------------------------
101  Jednotná   ustanovení  pro   homologaci  osobních  automobilů
     poháněných   výhradně  spalovacím   motorem  nebo  poháněných
     hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí
     oxidu  uhličitého a  spotřeby paliva  a/nebo měření  spotřeby
     elektrické  energie a  akčního  dosahu  na elektřinu,  a dále
     vozidel  kategorií M1  a N1  poháněných výhradně  elektrickým
     hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie
     a akčního dosahu
------------------------------------------------------------------
102  Jednotná ustanovení pro homologaci:
      I. zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN)
     II. vozidel z hlediska zástavby homologovaného typu ZSVN
------------------------------------------------------------------
103  Jednotná  ustanovení pro  homologaci náhradních  katalyzátorů
     motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
104  Jednotná ustanovení pro homologaci  značení s vratným odrazem
     pro těžká a dlouhá vozidla a jejich přívěsy
------------------------------------------------------------------
105  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  vozidel   určených  k
     přepravě    nebezpečných   věcí    z   hlediska    zvláštních
     konstrukčních charakteristik těchto vozidel
------------------------------------------------------------------
106  Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro zemědělská a
     lesnická vozidla a pro jejich přípojná vozidla
------------------------------------------------------------------
107  Jednotná ustanovení pro  homologaci dvoupodlažních autobusů z
     hlediska jejich celkové konstrukce
------------------------------------------------------------------
108  Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   výroby  obnovených
     pneumatik automobilů a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
109  Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   výroby  obnovených
     pneumatik užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
110  Jednotná ustanovení pro homologaci:
      I. zvláštních  komponent  motorových  vozidel  používajících
         stlačený zemní plyn (CNG) ve svém pohonném systému,
     II. vozidel   s  ohledem   na  montáž   zvláštních  komponent
         homologovaného typu  pro použití stlačeného zemního plynu
         (CNG) v jejich pohonném systému
------------------------------------------------------------------
111  Jednotná  ustanovení  pro   homologaci  cisternových  vozidel
     kategorie N a O vzhledem ke stabilitě proti překlopení
------------------------------------------------------------------
112  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  světlometů  motorových
     vozidel,  které vyzařují   asymetrické potkávací  světlo nebo
     dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny žárovkami
------------------------------------------------------------------
113  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  světlometů  motorových
     vozidel,  které  vyzařují  symetrické  potkávací  světlo nebo
     dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny žárovkami
------------------------------------------------------------------
114  Jednotná ustanovení pro homologaci:
       I. modulu   airbagu  pro   dodatečně  montovanou   soustavu
          airbagu,
      II. dodatečně montovaného volantu vybaveného modulem airbagu
          homologovaného typu,
     III. dodatečně montované soustavy  airbagu odlišné od původně
          do volantu zamontované soustavy airbagu
------------------------------------------------------------------
115  Jednotná ustanovení pro homologaci:
      I. zvláštních  systémů na  zkapalněný ropný  plyn (LPG)  pro
         dodatečnou  montáž,  určených  k  instalaci  v motorových
         vozidlech pro použití LPG v jejich pohonném systému,
     II. zvláštních  systémů  na  stlačený  zemní  plyn  (CNG) pro
         dodatečnou  montáž,  určených  k  instalaci  v motorových
         vozidlech pro použití CNG v jejich pohonném systému
------------------------------------------------------------------
116  Jednotná    ustanovení   pro    homologaci   zařízení   proti
     neoprávněnému použití motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
117  Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik z hlediska emise
     zvuku ze styku pneumatika/vozovka
------------------------------------------------------------------
118  Jednotná  ustanovení pro  homologaci materiálů  používaných v
     interiéru motorových vozidel s ohledem na jejich hořlavost
------------------------------------------------------------------
119  Jednotná   ustanovení  pro   homologaci  rohových  světlometů
     motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
120  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  spalovacích motorů pro
     použití v zemědělských a lesnických traktorech a nesilničních
     mobilních  strojích  s  ohledem  na  měření jejich užitečného
     výkonu
------------------------------------------------------------------
121  Jednotná  ustanovení   pro  homologaci  vozidel   z  hlediska
     umístění   a  identifikace   ručních  ovladačů,    kontrolek,
     sdělovačů a indikátorů
------------------------------------------------------------------
122  Jednotná  ustanovení  pro  homologaci  vytápěcích  systémů  a
     vozidel z hlediska jejich vytápěcích systémů
------------------------------------------------------------------

 
	b) Přehled směrnic, nařízení a rozhodnutí EHS/ES, které se vztahují ke konstrukci a provozu kolových vozidel a nesilničních mobilních strojů (nejsou uváděny pouze dokumenty, týkající se opatření v konkrétních zemích EU).
 
Směrnice, nařízení a rozhodnutí EHS/ES

------------------------------------------------------------------
70/156     Směrnice  Rady  ze  dne  6.  února  1970  o  sbližování
           právních předpisů členských  států pro schvalování typu
           motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
70/157     Směrnice  Rady  ze  dne  6.  února  1970  o  sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           přípustné   hladiny  akustického   tlaku  a  výfukového
           systému motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
70/220     Směrnice  Rady  ze  dne  20.  března  1970 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           opatření  proti znečišťování  ovzduší plyny  zážehových
           motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
70/221     Směrnice  Rady  ze  dne  20.  března  1970 o sbližování
           právních předpisů členských  států týkajících se nádrží
           na  kapalná paliva  a  ochrany  proti podjetí  zezadu u
           motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
70/222     Směrnice  Rady  ze  dne  20.  března  1970 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           umístění a připevnění  zadních registračních tabulek na
           motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech
------------------------------------------------------------------
70/311     Směrnice  Rady  ze  dne  8.  června  1970  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           mechanismu   řízení   motorových   vozidel   a   jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
70/387     Směrnice  Rady ze  dne 27.  července 1970  o sbližování
           právních předpisů  členských  států týkajících se dveří
           motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
70/388     Směrnice  Rady ze  dne 27.  července 1970  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           zvukových výstražných zařízení motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
71/127     Směrnice  Rady  ze  dne  1.  března  1971  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           zpětných zrcátek motorových vozidel - k 24.12.2010 bude
           ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
71/320     Směrnice  Rady ze  dne 26.  července 1971  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           brzdových   zařízení   určitých   kategorií  motorových
           vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
72/245     Směrnice  Rady  ze  dne  20.  června  1972 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           vysokofrekvenčního       rušení      (elektromagnetické
           kompatibility) vozidel
------------------------------------------------------------------
72/306     Směrnice  Rady  ze  dne  2.  srpna  1972  o  sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           opatření   proti   emisím   znečišťujících   látek   ze
           vznětových motorů vozidel
------------------------------------------------------------------
73/350     Směrnice Komise ze dne 7. listopadu 1973 přizpůsobující
           technickému  pokroku směrnici  Rady z  6. února  1970 o
           sbližování právních předpisů členských států týkajících
           se  přípustné  hladiny  akustického  tlaku a výfukového
           systému motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
74/60      Směrnice  Rady ze  dne 17.  prosince 1973  o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se vnitřní
           výbavy  motorových vozidel  (vnitřní části prostoru pro
           cestující kromě vnitřních  zpětných zrcátek, uspořádání
           ovládačů,  střecha  nebo  posuvná  střecha,  opěradla a
           zadní části sedadel)
------------------------------------------------------------------
74/61      Směrnice  Rady ze  dne 17.  prosince 1973  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           zařízení   bránících  neoprávněnému  použití motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
74/132     Směrnice  Komise ze  dne 11.  února 1974 přizpůsobující
           technickému pokroku  směrnici Rady ze  dne 26. července
           1971  o  sbližování  právních  předpisů členských států
           týkajících  se  brzdových  zařízení  určitých kategorií
           motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
74/150     Směrnice  Rady  ze  dne  4.  března  1974  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           schvalování  typu kolových  zemědělských  a  lesnických
           traktorů - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
74/151     Směrnice  Rady  ze  dne  4.  března  1974  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           určitých  konstrukčních  částí  a  vlastností  kolových
           zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
74/152     Směrnice  Rady  ze  dne  4.  března  1974 o  sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           maximální  konstrukční  rychlosti  a  nákladních plošin
           kolových zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
74/290     Směrnice  Rady ze  dne 28.  května 1974  přizpůsobující
           technickému   předpisu  směrnici   Rady  70/220/EHS   o
           sbližování právních předpisů členských států týkajících
           se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových
           motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
74/297     Směrnice  Rady  ze  dne  4.  června  1974  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           vnitřního   vybavení    motorových   vozidel   (chování
           mechanismu řízení v případě nárazu)
------------------------------------------------------------------
74/346     Směrnice  Rady  ze  dne  25.  června  1974 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           zpětných  zrcátek  kolových  zemědělských  a lesnických
           traktorů
------------------------------------------------------------------
74/347     Směrnice  Rady  ze  dne  25.  června  1974 o sbližování
           právních  předpisů členských  států týkajících  se pole
           výhledu a stíračů čelních  skel kolových zemědělských a
           lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
74/408     Směrnice  Rady ze  dne 22.  července 1974  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států   týkajících  se
           motorových vozidel z  hlediska sedadel, jejich ukotvení
           a opěrek hlavy
------------------------------------------------------------------
74/483     Směrnice  Rady  ze  dne  17.  září  1974  o  sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           vnějších výčnělků motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
75/321     Směrnice  Rady  ze  dne  20.  května  1975 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           mechanismu  řízení kolových  zemědělských a  lesnických
           traktorů
------------------------------------------------------------------
75/322     Směrnice  Rady  ze  dne  20.  května  1975 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           potlačení   vysokofrekvenčního    rušení  způsobovaného
           zážehovými  motory kolových  zemědělských a  lesnických
           traktorů
------------------------------------------------------------------
75/323     Směrnice  Rady  ze  dne  20.  května  1975 o sbližování
           právních předpisů členských  států týkajících se vývodů
           elektrické    energie    namontovaných    na   kolových
           zemědělských  a  lesnických   traktorech  pro  napájení
           zařízení   pro   osvětlení   a   světelnou  signalizaci
           umístěných na nářadí,  strojích nebo přívěsech určených
           pro zemědělství nebo lesnictví
------------------------------------------------------------------
75/443     Směrnice  Rady  ze  dne  26.  června  1975 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           zpětného  chodu  a  rychloměrného  zařízení  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
75/524     Směrnice Komise ze dne 25. července 1975 přizpůsobující
           technickému   pokroku   směrnici   Rady   71/320/EHS  o
           sbližování právních předpisů členských států týkajících
           se  brzdových  zařízení  určitých  kategorií motorových
           vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/114     Směrnice  Rady ze  dne 18.  prosince 1975  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           povinných štítků  a nápisů pro  motorová vozidla a  pro
           jejich přípojná vozidla a  pro jejich umístění a způsob
           upevnění
------------------------------------------------------------------
76/115     Směrnice  Rady ze  dne 18.  prosince 1975  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
76/432     Směrnice  Rady  ze  dne  6.  dubna  1976  o  sbližování
           právních   předpisů   členských   států  týkajících  se
           brzdových  zařízení kolových  zemědělských a lesnických
           traktorů
------------------------------------------------------------------
76/756     Směrnice  Rady ze  dne 27.  července 1976  o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se montáže
           zařízení   pro   osvětlení   a   světelnou  signalizaci
           motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/757     Směrnice  Rady ze  dne 27.  července 1976  o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se odrazek
           motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/758     Směrnice  Rady ze  dne 27.  července 1976  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           doplňkových  obrysových  svítilen,  předních obrysových
           svítilen,  zadních  obrysových   svítilen  a  brzdových
           svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/759     Směrnice  Rady ze  dne 27.  července 1976  o sbližování
           právních   předpisů   členských  států   týkajících  se
           směrových   svítilen   motorových   vozidel   a  jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/760     Směrnice  Rady ze  dne 27.  července 1976  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           svítilen   zadních  registračních   tabulek  motorových
           vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
76/761     Směrnice  Rady ze  dne 27.  července 1976  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           světlometů   motorových  vozidel,   které  slouží  jako
           dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto
           světlomety
------------------------------------------------------------------
76/762     Směrnice  Rady ze  dne 27.  července 1976  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           předních  mlhových  světlometů   motorových  vozidel  a
           žárovek pro tyto světlomety
------------------------------------------------------------------
76/763     Směrnice  Rady ze  dne 27.  července 1976  o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se sedadel
           spolujezdců  na  kolových   zemědělských  a  lesnických
           traktorech
------------------------------------------------------------------
77/102     Směrnice   Komise    ze   dne   30.    listopadu   1976
           přizpůsobující  technickému   pokroku   směrnici   Rady
           70/220/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší
           plyny zážehových motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
77/212     Směrnice  Rady  ze  dne   8.  března  1977  pozměňující
           směrnici  70/157/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských   států  týkajících   se  přípustné   hladiny
           akustického  tlaku  a   výfukového  systému  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
77/311     Směrnice  Rady  ze  dne  29.  března  1977 o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se hladiny
           akustického  tlaku kolových  zemědělských a  lesnických
           traktorů působícího na řidiče
------------------------------------------------------------------
77/389     Směrnice  Rady  ze  dne  17.  května  1977 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           odtahových úchytů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
77/536     Směrnice  Rady  ze  dne  28.  června  1977 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           ochranných   konstrukcí   chránících   při   převrácení
           kolových zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
77/537     Směrnice  Rady  ze  dne  28.  června  1977 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           opatření   proti   emisím   znečišťujících   látek   ze
           vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a
           lesnických traktorech
------------------------------------------------------------------
77/538     Směrnice  Rady  ze  dne  28.  června  1977 o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se zadních
           mlhových   svítilen   motorových   vozidel   a   jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
77/539     Směrnice  Rady  ze  dne  28.  června  1977 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           zpětných   světlometů  motorových   vozidel  a   jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
77/540     Směrnice  Rady  ze  dne  28.  června  1977 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           parkovacích svítilen motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
77/541     Směrnice  Rady  ze  dne  28.  června  1977 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států   týkajících  se
           bezpečnostních  pásů  a   zádržných  systémů motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
77/649     Směrnice  Rady  ze  dne  27.  září  1977  o  sbližování
           právních  předpisů členských  států týkajících  se pole
           výhledu řidičů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
78/315     Směrnice  Rady  ze  dne  21.  prosince 1977 pozměňující
           směrnici  70/156/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských států pro schvalování typu motorových vozidel
           a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
78/316     Směrnice  Rady ze  dne 21.  prosince 1977  o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se vnitřní
           výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů
           a indikátorů)
------------------------------------------------------------------
78/317     Směrnice  Rady ze  dne 21.  prosince 1977  o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se systémů
           odmrazování a odmlžování  zasklených povrchů motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
78/318     Směrnice  Rady ze  dne 21.  prosince 1977  o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se systémů
           stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
78/507     Směrnice  Komise  ze  dne  19.  května  1978, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/114/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  povinných  štítků  a  nápisů pro
           motorová  vozidla a  pro jejich přípojná vozidla  a pro
           jejich umístění a způsob upevnění
------------------------------------------------------------------
78/547     Směrnice Rady  ze dne 12.  června 1978, kterou  se mění
           směrnice  70/156/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských států pro schvalování typu motorových vozidel
           a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
78/548     Směrnice  Rady  ze  dne  12.  června  1978 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           vytápěcích   systémů   v   prostorách   pro   cestující
           motorových vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
78/549     Směrnice  Rady  ze  dne  12.  června  1978 o sbližování
           právních předpisů  členských států týkajících  se krytů
           kol motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
78/632     Směrnice  Komise  ze  dne  19.  května  1978, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/60/EHS  o  sbližování  právních  předpisů  členských
           států týkajících  se vnitřní výbavy  motorových vozidel
           (vnitřní části  prostoru pro cestující  kromě vnitřních
           zpětných  zrcátek,  uspořádání ovládačů,  střecha  nebo
           posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
------------------------------------------------------------------
78/665     Směrnice  Komise ze  dne 14.  července 1978,  kterou se
           přizpůsobuje  technickému   pokroku směrnice 70/220/EHS
           o sbližování   právních    předpisů   členských   států
           týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny
           zážehových motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
78/764     Směrnice  Rady ze  dne 25.  července 1978  o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se sedadla
           řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
------------------------------------------------------------------
78/932     Směrnice  Rady  ze  dne  16.  října  1978  o sbližování
           právních předpisů členských  států týkajících se opěrek
           hlavy na sedadlech motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
78/933     Směrnice  Rady  ze  dne  17.  října  1978  o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se montáže
           zařízení  pro  osvětlení  a  světelnou  signalizaci  na
           kolové zemědělské a lesnické traktory
------------------------------------------------------------------
78/1015    Směrnice Rady  ze dne 23.  listopadu 1978 o  sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           přípustné   hladiny  akustického   tlaku  a  výfukového
           systému motocyklů - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
79/488     Směrnice  Komise  ze  dne  18.  dubna  1979,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/483/EHS  o  sbližování  právních předpisů  členských
           států   týkajících  se   vnějších  výčnělků  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
79/489     Směrnice  Komise  ze  dne  18.  dubna  1979,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           71/320/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států   týkajících  se   brzdových  zařízení   určitých
           kategorií   motorových  vozidel   a  jejich  přípojných
           vozidel
------------------------------------------------------------------
79/490     Směrnice  Komise  ze  dne  18.  dubna  1979,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému   pokroku    směrnice   Rady
           70/221/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se nádrží  na kapalná paliva a ochrany
           proti  podjetí  zezadu  u  motorových  vozidel a jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
79/532     Směrnice  Rady  ze  dne  17.  května  1979 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           schvalování   typu  konstrukční   části  zařízení   pro
           osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských
           a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
79/533     Směrnice  Rady  ze  dne  17.  května  1979 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           odtahových    úchytů   a    zpětného   chodu   kolových
           zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
79/622     Směrnice  Rady  ze  dne  25.  června  1979 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           ochranných   konstrukcí   chránících   při   převrácení
           kolových  zemědělských a  lesnických traktorů (statické
           zkoušky)
------------------------------------------------------------------
79/694     Směrnice Rady ze dne 24.  července 1979, kterou se mění
           směrnice  74/150/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských států týkajících se schvalování typu kolových
           zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
79/795     Směrnice  Komise ze  dne 20.  července 1979,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           71/127/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
79/1073    Směrnice Komise  ze dne 22.  listopadu 1979, kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/347/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel
           kolových zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
80/233     Směrnice Komise  ze dne 21.  listopadu 1979, kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/759/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících se  montáže zařízení  pro osvětlení a
           světelnou  signalizaci  motorových   vozidel  a  jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
80/720     Směrnice  Rady  ze  dne  24.  června  1980 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           pracovního prostoru, přístupu k  místu řidiče a dveří a
           oken kolových zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
80/780     Směrnice  Rady ze  dne 22.  července 1980  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           zpětných  zrcátek  dvoukolových  motorových  vozidel  s
           přívěsným vozíkem nebo bez něj a jejich montáže na tato
           vozidla - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
80/1267    Směrnice Rady  ze dne 16. prosince 1980, kterou se mění
           směrnice  70/156/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských států pro schvalování typu motorových vozidel
           a jejich přípojných vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
80/1268    Směrnice  Rady ze  dne 16.  prosince 1980  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           spotřeby paliva motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
80/1269    Směrnice  Rady ze  dne 16.  prosince 1980  o sbližování
           právních předpisů členských  států týkajících se výkonu
           motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
81/333     Směrnice Komise  ze dne 13. dubna  1981, kterou se mění
           směrnice 79/490/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému
           pokroku směrnice Rady  70/221/EHS o sbližování právních
           předpisů  členských  států   týkajících  se  nádrží  na
           kapalná  paliva  a  ochrany   proti  podjetí  zezadu  u
           motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
81/334     Směrnice  Komise  ze  dne  13.  dubna  1981,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/157/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku
           a výfukového systému motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
81/575     Směrnice Rady ze dne 20.  července 1981, kterou se mění
           směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů
           členských   států   týkajících   se   kotevních  úchytů
           bezpečnostních pásů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
81/576     Směrnice Rady ze dne 20.  července 1981, kterou se mění
           směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů
           členských  států  týkajících  se  bezpečnostních pásů a
           zádržných systémů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
81/577     Směrnice Rady ze dne 20.  července 1981, kterou se mění
           směrnice  74/408/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských   států  týkajících   se  motorových  vozidel
           z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
------------------------------------------------------------------
81/643     Směrnice  Komise ze  dne 29.  července 1981,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           77/649/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  pole  výhledu  řidičů motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
82/244     Směrnice Komise  ze  dne  17.  března  1982,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/756/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících se  montáže zařízení  pro osvětlení a
           světelnou  signalizaci  motorových   vozidel  a  jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
82/318     Směrnice  Komise  ze  dne  2.  dubna  1982,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/115/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se   kotevních úchytů bezpečnostních
           pásů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
82/319     Směrnice  Komise  ze  dne  2.  dubna  1982,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           77/541/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  bezpečnostních pásů  a zádržných
           systémů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
82/890     Směrnice  Rady  ze  dne  17.  prosince  1982, kterou se
           pozměňují  směrnice  o   sbližování  právních  předpisů
           členských  států  týkající  se  kolových zemědělských a
           lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
82/953     Směrnice  Komise ze  dne 15.  prosince 1982,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           79/622/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících se  ochranných konstrukcí  chránících
           při   převrácení   kolových   zemědělských a lesnických
           traktorů (statické zkoušky)
------------------------------------------------------------------
83/190     Směrnice  Komise  ze  dne  28.  března  1983, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           78/764/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států   týkajících  se   sedadla  řidiče   na  kolových
           zemědělských a lesnických traktorech
------------------------------------------------------------------
83/276     Směrnice Rady  ze dne 26.  května 1983, kterou  se mění
           směrnice  76/756/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských  států  týkajících  se  montáže  zařízení pro
           osvětlení a světelnou  signalizaci motorových vozidel a
           jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
83/351     Směrnice Rady  ze dne 16.  června 1983, kterou  se mění
           směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů
           členských   států   týkajících    se   opatření   proti
           znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
84/8       Směrnice  Komise ze  dne 14.  prosince 1983,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/756/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících se  montáže zařízení  pro osvětlení a
           světelnou  signalizaci  motorových   vozidel  a  jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
84/372     Směrnice  Komise ze  dne  3.  července 1984,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému   pokroku    směrnice   Rady
           70/157/EHS  o  sbližování  právních předpisů  členských
           států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku
           a výfukového systému motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
84/424     Směrnice  Rady  ze  dne  3.  září  1984, kterou se mění
           směrnice  70/157/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských   států  týkajících   se  přípustné   hladiny
           akustického  tlaku  a   výfukového  systému  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
85/3       Směrnice Rady  ze dne 19. prosince  1984 o hmotnostech,
           rozměrech  a některých  jiných technických vlastnostech
           určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
85/205     Směrnice  Komise  ze  dne  18.  února  1985,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           71/127/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
85/647     Směrnice  Komise ze  dne 23.  prosince 1985,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           71/320/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států   týkajících  se   brzdových   zařízení  určitých
           kategorií   motorových  vozidel   a  jejich  přípojných
           vozidel
------------------------------------------------------------------
3821/85    Nařízení Rady  ze dne 20.  prosince 1985 o  záznamových
           zařízeních v silniční dopravě
------------------------------------------------------------------
86/217     Směrnice  Komise ze  dne 26.  května 1986  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           tlakoměrů pro motorová vozidla
------------------------------------------------------------------
86/297     Směrnice  Rady  ze  dne  26.  května  1986 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           vývodových  hřídelů kolových  zemědělských a lesnických
           traktorů a jejich ochrany
------------------------------------------------------------------
86/298     Směrnice  Rady  ze  dne   26.  května  1986  o  zadních
           ochranných   konstrukcích  chránících   při  převrácení
           úzkorozchodných  kolových   zemědělských  a  lesnických
           traktorů
------------------------------------------------------------------
86/360     Směrnice Rady ze dne 24.  července 1986, kterou se mění
           směrnice 85/3/EHS o  hmotnostech, rozměrech a některých
           jiných  technických  vlastnostech  určitých  silničních
           vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
86/364     Směrnice  Rady ze  dne  24.  července 1986  týkající se
           prokazování  shody   vozidel   se   směrnicí 85/3/EHS o
           hmotnostech,  rozměrech a  některých jiných technických
           vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
86/415     Směrnice  Rady ze  dne 24.  července 1986  o instalaci,
           umístění,   funkci   a   označení   ovládačů   kolových
           zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
86/562     Směrnice  Komise ze  dne 6.  listopadu 1986,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           71/127/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
87/354     Směrnice Rady  ze dne 25.  června 1987, kterou  se mění
           některé    směrnice  o   sbližování  právních  předpisů
           členských  států týkajících  se průmyslových  výrobků s
           ohledem na rozlišovací znaky členských států
------------------------------------------------------------------
87/358     Směrnice Rady  ze dne 25.  června 1987, kterou  se mění
           směrnice  70/156/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských států pro schvalování typu motorových vozidel
           a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
87/402     Směrnice  Rady  ze  dne  25.  června  1987  o  předních
           ochranných   konstrukcích  chránících   při  převrácení
           úzkorozchodných   kolových  zemědělských  a  lesnických
           traktorů
------------------------------------------------------------------
87/403     Směrnice  Rady  ze  dne  25.  června  1987,  kterou  se
           doplňuje  příloha  I  směrnice  70/156/EHS o sbližování
           právních předpisů členských  států pro schvalování typu
           motorových  vozidel  a   jejich  přípojných  vozidel  -
           ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
88/76      Směrnice Rady  ze dne 3. prosince  1987, kterou se mění
           směrnice  70/220/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských   států   týkajících    se   opatření   proti
           znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
88/77      Směrnice  Rady ze  dne  3.  prosince 1987  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           opatření proti emisím  plynných znečišťujících látek ze
           vznětových motorů vozidel
------------------------------------------------------------------
88/194     Směrnice  Komise  ze  dne  24.  března  1988, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           71/320/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států   týkajících  se   brzdových  zařízení   určitých
           kategorií   motorových  vozidel   a  jejich  přípojných
           vozidel
------------------------------------------------------------------
88/195     Směrnice  Komise  ze  dne  24.  března  1988, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           80/1269/EHS  o  sbližování  právních předpisů členských
           států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
88/218     Směrnice  Rady ze  dne 11.  dubna 1988,  kterou se mění
           směrnice 85/3/EHS o  hmotnostech, rozměrech a některých
           jiných  technických  vlastnostech  určitých  silničních
           vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
88/297     Směrnice  Rady ze  dne 3.  května 1988,  kterou se mění
           směrnice  74/150/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských států týkajících se schvalování typu kolových
           zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
88/320     Směrnice  Rady ze  dne 9.  června 1988  o kontrolách  a
           ověřování správné laboratorní praxe - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
88/321     Směrnice  Komise  ze  dne  16.  května  1968, kterou se
           přizpůsobuje   technickému   pokroku    směrnice   Rady
           71/127/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
88/366     Směrnice  Komise  ze  dne  17.  května  1988, kterou se
           přizpůsobuje   technickému pokroku     směrnice    Rady
           77/649/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  pole  výhledu  řidičů motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
88/410     Směrnice  Komise  ze  dne  21.  června  1988, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/151/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  určitých  konstrukčních  částí a
           vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
88/411     Směrnice  Komise  ze  dne  21.  června  1988, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           75/321/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států   týkajících  se   mechanismu   řízení   kolových
           zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
88/412     Směrnice  Komise  ze  dne  22.  června  1988, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/152/EHS     o    sbližování     právních    předpisů
           členských států týkajících   se  maximální  konstrukční
           rychlosti a  nákladních plošin kolových  zemědělských a
           lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
88/413     Směrnice  Komise  ze  dne  22.  června  1988, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           79/622/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících se  ochranných konstrukcí  chránících
           při  převrácení  kolových   zemědělských  a  lesnických
           traktorů (statické zkoušky)
------------------------------------------------------------------
88/414     Směrnice  Komise  ze  dne  22.  června  1988, kterou se
           přizpůsobuje    technickému   pokroku    směrnice  Rady
           80/720/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  pracovního  prostoru, přístupu k
           místu  řidiče a  dveří a  oken kolových  zemědělských a
           lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
88/436     Směrnice Rady  ze dne 16.  června 1988, kterou  se mění
           směrnice  70/220/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských   států   týkajících    se   opatření   proti
           znečišťování  ovzduší  plyny  motorů motorových vozidel
           (Snižování  emisí znečišťujících  částic ze  vznětových
           motorů)
------------------------------------------------------------------
88/465     Směrnice  Komise  ze  dne  30.  června  1988, kterou se
           přizpůsobuje technickému pokroku  směrnice 78/764/EHS o
           sbližování právních předpisů členských států týkajících
           se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických
           traktorech
------------------------------------------------------------------
88/599     Směrnice Rady  ze dne 23.  listopadu 1988, týkající  se
           standardních  kontrolních postupů  k zavedení  nařízení
           (EHS)  č.  3820/85   týkajícího  se  harmonizace určité
           sociální  legislativy pro  silniční dopravu  a nařízení
           (EHS)  č.  3821/85  týkajícího  se záznamového zařízení
           v silniční dopravě
------------------------------------------------------------------
89/173     Směrnice   Rady   ze   dne    21.   prosince   1988   o
           sbližování právních předpisů členských států týkajících
           se určitých  konstrukčních částí a  vlastností kolových
           zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
89/277     Směrnice Komise ze  dne  28.  března  1989,  kterou  se
           přizpůsobuje    technickému pokroku    směrnice    Rady
           76/759/EHS  o sbližování  právních předpisů   členských
           států  týkajících  se   směrových  svítilen  motorových
           vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/278     Směrnice  Komise  ze  dne  28.  března  1989, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/756/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se  montáže zařízení  pro osvětlení  a
           světelnou  signalizaci  motorových   vozidel  a  jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/297     Směrnice  Rady  ze  dne  13.  dubna  1989  o sbližování
           právních předpisů členských států  týkajících se  boční
           ochrany   (bočních    ochranných   zařízení)   určitých
           motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/336     Směrnice  Rady  ze  dne  3.  května  1989  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           elektromagnetické kompatibility
------------------------------------------------------------------
89/338     Směrnice  Rady ze  dne 27.  dubna 1989,  kterou se mění
           směrnice 85/3/EHS o  hmotnostech, rozměrech a některých
           jiných  technických  vlastnostech  určitých  silničních
           vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
89/458     Směrnice  Rady ze  dne 18.  července 1989,  kterou se s
           ohledem  na   Evropské  emisní  normy   pro  automobily
           s objemem  motoru pod  1,4 l  mění směrnice  70/220/EHS
           o sbližování   právních    předpisů   členských   států
           týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny
           motorů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
89/459     Směrnice  Rady ze  dne 18.  července 1989  o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se hloubky
           drážek  vzorku pneumatik  určitých kategorií motorových
           vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/461     Směrnice  Rady ze  dne 18.  července 1989,  kterou se z
           hlediska stanovení některých   maximálních  přípustných
           rozměrů  článkových  vozidel  mění  směrnice 85/3/EHS o
           hmotnostech,  rozměrech a  některých jiných technických
           vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
89/491     Směrnice  Komise ze  dne 18.  července 1989,  kterou se
           přizpůsobují   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/157/EHS,    70/220/EHS,    72/245/EHS,   72/306/EHS,
           80/1268/EHS a 80/1269 týkající se motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
89/516     Směrnice  Komise  ze  dne  1.  srpna  1989,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/758/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se  doplňkových  obrysových  svítilen,
           předních   obrysových   svítilen,   zadních  obrysových
           svítilen  a  brzdových  svítilen  motorových  vozidel a
           jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/517     Směrnice  Komise  ze  dne  1.  srpna  1989,  kterou  se
           přizpůsobuje    technickému   pokroku   směrnice   Rady
           76/761/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  světlometů  motorových  vozidel,
           které slouží jako  dálkové a/nebo potkávací světlomety,
           a žárovek pro tyto světlomety
------------------------------------------------------------------
89/518     Směrnice  Komise  ze  dne  1.  srpna  1989,  kterou  se
           přizpůsobuje    technickému    pokroku směrnice    Rady
           77/538/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států   týkajících   se   zadních   mlhových   svítilen
           motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
89/680     Směrnice Rady ze dne 21.  prosince 1989, kterou se mění
           směrnice  77/536/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských států  týkajících  se  ochranných  konstrukcí
           chránících  při  převrácení   kolových  zemědělských  a
           lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
89/681     Směrnice Rady ze dne 21.  prosince 1989, kterou se mění
           směrnice 87/402/EHS o  předních ochranných konstrukcích
           chránících  při   převrácení  úzkorozchodných  kolových
           zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
89/682     Směrnice Rady ze dne 21.  prosince 1989, kterou se mění
           směrnice 86/298/EHS o  zadních ochranných  konstrukcích
           chránících  při   převrácení  úzkorozchodných  kolových
           zemědělských a lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
90/628     Směrnice  Komise  ze  dne  30.  října  1990,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           77/541/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících  se  bezpečnostních  pásů a  zádržných
           systémů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
90/629     Směrnice  Komise  ze  dne  30.  října  1990,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/115/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  kotevních  úchytů bezpečnostních
           pásů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
90/630     Směrnice  Komise  ze  dne  30.  října  1990,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           77/649/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se  pole   výhledu  řidičů  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
91/60      Směrnice Rady ze dne 4. února 1991, kterou se s ohledem
           na stanovení některých maximálních přípustných  rozměrů
           souprav  silničních  vozidel  mění  směrnice 85/3/EHS -
           ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
91/157     Směrnice  Rady  91/157/EHS  ze  dne  18.  března 1991 o
           bateriích   a   akumulátorech,   obsahujících   některé
           nebezpečné látky
------------------------------------------------------------------
91/226     Směrnice  Rady  ze  dne  27.  března  1991 o sbližování
           právních předpisů členských států týkajících se systémů
           proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel
           a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
91/422     Směrnice  Komise ze  dne 15.  července 1991,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           71/320/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států   týkajících  se   brzdových  zařízení   určitých
           kategorií   motorových  vozidel   a  jejich  přípojných
           vozidel
------------------------------------------------------------------
91/441     Směrnice Rady  ze dne 26.  června 1991, kterou  se mění
           směrnice  70/220/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských   států   týkajících    se   opatření   proti
           znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
91/542     Směrnice  Rady ze  dne 1.  října 1991,  kterou se  mění
           směrnice   88/77/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských  států  týkajících  se  opatření proti emisím
           plynných  znečišťujících  látek  ze  vznětových  motorů
           vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
91/662     Směrnice  Komise ze  dne  6.  prosince 1991,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/297/EHS z  hlediska chování volantu a sloupku řízení
           při nárazu
------------------------------------------------------------------
91/663     Směrnice  Komise ze  dne 10.  prosince 1991,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/756/EHS  o  sbližování  právních předpisů  členských
           států  týkajících se  montáže zařízení  pro osvětlení a
           světelnou   signalizaci  motorových   vozidel  a jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
91/671     Směrnice  Rady ze  dne 16.  prosince 1991  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států   týkajících  se
           povinného používání bezpečnostních  pásů ve vozidlech s
           hmotností menší než 3,5 t
------------------------------------------------------------------
92/6       Směrnice Rady  ze  dne  10.  února  1992  o  montáži  a
           používání  omezovačů  rychlosti  u  určitých  kategorií
           motorových vozidel ve Společenství
------------------------------------------------------------------
92/7       Směrnice  Rady ze  dne 10.  února 1992,  kterou se mění
           směrnice 85/3/EHS o  hmotnostech, rozměrech a některých
           jiných  technických  vlastnostech  určitých  silničních
           vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
92/21      Směrnice  Rady  ze  dne  31.  března  1992 o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           hmotností a rozměrů motorových vozidel kategorie M1
------------------------------------------------------------------
92/22      Směrnice Rady  ze dne 31.  března 1992 o  bezpečnostním
           zasklení a zasklívacích  materiálech motorových vozidel
           a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
92/23      Směrnice  Rady  ze  dne  31.  března  1992  týkající se
           pneumatik  pro  motorová   vozidla  a  jejich  přípojná
           vozidla a jejich montáže
------------------------------------------------------------------
92/24      Směrnice  Rady  ze  dne  31.  března  1992  týkající se
           omezovačů  rychlosti  nebo  podobných palubních systémů
           omezení  rychlosti  u   určitých  kategorií  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
92/31      Směrnice  Rady ze  dne 28.  dubna 1992,  kterou se mění
           směrnice  89/336/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských   států   týkajících   se   elektromagnetické
           kompatibility
------------------------------------------------------------------
92/53      Směrnice Rady  ze dne 18.  června 1992, kterou  se mění
           směrnice 70/156/EHS o sbližování zákonů členských států
           týkajících  se  schvalování  typu  motorových vozidel a
           jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
92/61      Směrnice Rady ze dne 30. června 1992 o schvalování typu
           dvou nebo tříkolových motorových vozidel - ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
92/62      Směrnice  Komise ze  dne  2.  července 1992,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/311/EHS  týkající  se  mechanismu  řízení motorových
           vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
92/97      Směrnice Rady ze dne 10. listopadu 1992, kterou se mění
           směrnice  70/157/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských   států  týkajících   se  přípustné   hladiny
           akustického  tlaku  a   výfukového  systému  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
92/114     Směrnice Rady ze dne 17.  prosince  1992,  týkající  se
           vnějších výčnělků  před zadní stěnou  kabiny motorových
           vozidel kategorie N
------------------------------------------------------------------
93/14      Směrnice Rady ze dne 5.  dubna 1993 o brzdění dvou nebo
           tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/29      Směrnice  Rady  ze  dne  14.  června  1993 o označování
           kontrolek, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových
           motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/30      Směrnice   Rady  ze   14.  června   1993  o   zvukových
           výstražných zařízeních pro dvou nebo tříkolová motorová
           vozidla
------------------------------------------------------------------
93/31      Směrnice  Rady  ze  dne  14.  června  1993 o stojáncích
           pro dvoukolová motorová vozidla
------------------------------------------------------------------
93/32      Směrnice  Rady  ze  dne  14.  června  1993  o držadlech
           spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/33      Směrnice  Rady  ze  dne  14.  června  1993 o ochranných
           zařízeních proti  zneužití  u   dvou  nebo  tříkolových
           motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/34      Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o povinném značení
           dvou nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/59      Směrnice Rady  ze dne 28.  června 1993, kterou  se mění
           směrnice  70/220/EHS  o  sbližování  právních  předpisů
           členských   států   týkajících    se   opatření   proti
           znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/81      Směrnice  Komise  ze  dne  29.  září  1993,  kterou  se
           upravuje   směrnice   Rady   70/156/EHS   týkající   se
           homologace typu motorových  vozidel a jejich přípojných
           vozidel
------------------------------------------------------------------
93/86      Směrnice  Komise  ze  dne  4.  října  1993,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           91/157/EHS   týkající   se    baterií   a   akumulátorů
           obsahujících některé nebezpečné látky
------------------------------------------------------------------
93/91      Směrnice  Komise  ze  dne  29.  října  1993, kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           78/316/EHS   týkající  se   vnitřní  výbavy  motorových
           vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
------------------------------------------------------------------
93/92      Směrnice  Rady   ze  dne  29.  října   1993  o  montáži
           světelných  a  signalizačních   zařízení  u  dvou  nebo
           tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/93      Směrnice  Rady ze  dne 29.  října 1993  o hmotnostech a
           rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/94      Směrnice  Rady  ze  dne  29.  října  1993  týkající  se
           prostoru pro montáž zadní  tabulky registrační značky u
           dvou nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
93/116     Směrnice  Komise ze  dne 17.  prosince 1993,  kterou se

           přizpůsobuje   technickému   pokroku    směrnice   Rady
           80/1268/EHS  týkající se  spotřeby   paliva  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
94/12      Směrnice  Evropského   parlamentu  a  Rady  ze  dne 23.
           března  1994, týkající  se opatření  proti znečišťování
           ovzduší emisemi z motorových  vozidel a měnící směrnici
           70/220/EHS
------------------------------------------------------------------
94/20      Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května
           1994,  týkající se  mechanických  spojovacích  zařízení
           motorových  vozidel  a   přípojných  vozidel  a  jejich
           připevnění na tato vozidla
------------------------------------------------------------------
94/53      Směrnice Komise  ze dne 15.  listopadu 1994, kterou  se
           mění článek  2  směrnice  Komise 93/91/EHS,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému   pokroku   směrnice    Rady
           78/316/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících  se vnitřní výbavy  motorových vozidel
           (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
------------------------------------------------------------------
94/55      Směrnice Rady  ze dne 21.  listopadu 1994 o  sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           přepravy nebezpečného zboží po silnici
------------------------------------------------------------------
94/68      Směrnice  Komise ze  dne 16.  prosince 1994,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           78/318/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  systémů  stírání  a  ostřikování
           čelních skel motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
94/78      Směrnice  Komise ze  dne 21.  prosince 1994,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému   pokroku    směrnice   Rady
           78/549/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se krytů kol motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
95/1       Směrnice Evropského  parlamentu a Rady ze  dne 2. února
           1995  o  maximální  konstrukční  rychlosti,  maximálním
           točivém momentu a o maximálním užitečném  výkonu motoru
           dvou nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
95/28      Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 24. října
           1995, týkající  se hořlavosti materiálů  vnitřní výbavy
           určitých kategorií motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
95/48      Směrnice Komise  ze  dne   20.  září  1995,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           92/21/EHS  týkající se  hmotností a  rozměrů motorových
           vozidel kategorie M1
------------------------------------------------------------------
95/54      Směrnice  Komise  ze  dne  31.  října  1995,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           72/245/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států    týkající    se    vysokofrekvenčního    rušení
           (elektromagnet. kompatibility) způsobovaného zážehovými
           motory  motorových vozidel  a kterou  se mění  směrnice
           70/156/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států pro  schvalování typu motorových vozidel a jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
95/56      Směrnice  Komise  ze  dne 8.  listopadu 1995, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/61/EHS týkající se  zařízení bránících neoprávněnému
           použití motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
96/1       Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 22. ledna
           1996,  kterou se  mění směrnice  88/77/EHS o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           opatření proti  emisím plynných znečišťujících  látek a
           znečišťujících  částic ze  vznětových motorů  vozidel -
           ZRUŠENA
------------------------------------------------------------------
96/20      Směrnice  Komise  ze  dne  27.  března  1996, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/157/EHS  týkající se  přípustné hladiny  akustického
           tlaku a výfukového systému motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
96/27      Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května
           1996, týkající se  ochrany   cestujících  v  motorových
           vozidlech  při  bočním   nárazu  a pozměňující směrnici
           70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
96/36      Směrnice  Komise  ze  dne  17.  června  1996, kterou se
           přizpůsobuje    technickému   pokroku   směrnice   Rady
           77/541/EHS týkající se  bezpečnostních pásů a zádržných
           systémů motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
96/37      Směrnice  Komise ze  dne  17.  června   1996, kterou se
           přizpůsobuje    technickému  pokroku    směrnice   Rady
           74/408/EHS   týkající  se   vnitřní  výbavy  motorových
           vozidel  (pevnost sedadel  a jejich  ukotvení) (Text  s
           významem pro Evropský hospodářský prostor)
------------------------------------------------------------------
96/38      Směrnice  Komise  ze  dne  17.  června  1996, kterou se
           přizpůsobuje    technickému   pokroku   směrnice   Rady
           76/115/EHS týkající se  kotevních úchytů bezpečnostních
           pásů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
96/44      Směrnice  Komise ze  dne  1.  července 1996,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/220/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší
           emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
96/53      Směrnice  Rady  ze  dne  25.  července  1996, která pro
           určitá   silniční   vozidla,    provozovaná   v   rámci
           Společenství, stanovuje maximální přípustné rozměry pro
           vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné
           hmotnosti pro mezinárodní provoz 96/53/ES
------------------------------------------------------------------
96/63      Směrnice  Komise ze  dne 30. září 1996, kterou  se mění
           směrnice Rady 76/432/EHS o sbližování právních předpisů
           členských   států  týkajících   se  brzdových  zařízení
           kolových  zemědělských  a  lesnických  traktorů (Text s
           významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
96/64      Směrnice  Komise  ze  dne  2.  října  1996,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému pokroku     směrnice    Rady
           77/389/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států   týkajících  se   odtahových  úchytů  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
96/69      Směrnice  Evropského parlamentu a  Rady ze dne 8. října
           1996,  kterou se  mění směrnice 70/220/EHS o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           opatření   proti   znečišťování   ovzduší   emisemi   z
           motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
96/79      Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  16.
           prosince  1996,  týkající   se  ochrany  cestujících  v
           motorových  vozidlech při  čelním nárazu  a pozměňující
           směrnici 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
96/96      Směrnice  Rady ze  dne 20.  prosince 1996  o sbližování
           právních   předpisů  členských   států  týkajících   se
           periodických technických prohlídek  motorových a jejich
           přípojných vozidel 96/96/ES
------------------------------------------------------------------
96/627     Rozhodnutí  Komise ze  dne  17.  října 1996,  kterým se
           provádí článek  2 směrnice Rady  77/311/EHS ze dne  29.
           března  1977  o  sbližování právních předpisů členských
           států týkajících se  hladiny akustického tlaku kolových
           zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče
           (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/19      Směrnice  Komise  ze  dne  18.  dubna  1997,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/221/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se nádrží  na kapalná paliva a ochrany
           proti  podjetí  zezadu  u  motorových  vozidel a jejich
           přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/20      Směrnice  Komise  ze  dne  18.  dubna  1997,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           72/306/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států    týkajících    se    opatření    proti   emisím
           znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Text
           s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/21      Směrnice  Komise  ze  dne  18.  dubna  1997,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           80/1269/EHS  o sbližování  právních předpisů  členských
           států  týkajících  se  výkonu motorů motorových vozidel
           (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/24      Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června
           1997  o  určitých   komponentech  a  charakteristických
           vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
97/27      Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  22.
           července 1997, týkající se hmotností a rozměrů určitých
           kategorií   motorových  vozidel   a  jejich  přípojných
           vozidel a pozměňující směrnici 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
97/28      Směrnice  Komise  ze  dne  11.  června  1997, kterou se
           přizpůsobuje    technickému    pokroku směrnice    Rady
           76/756/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a
           světelnou   signalizaci motorových  vozidel   a  jejich
           přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/29      Směrnice Komise ze  dne  11.  června  1997,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/757/EHS  týkající  se  odrazek  motorových vozidel a
           jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/30      Směrnice  Komise  ze  dne 11.  června  1997,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/758/EHS týkající se doplňkových obrysových svítilen,
           předních   obrysových   svítilen,   zadních  obrysových
           svítilen  a  brzdových  svítilen  motorových  vozidel a
           jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/31      Směrnice  Komise  ze  dne  11.  června  1997, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/760/EHS  o  zařízení  pro  osvětlení  zadní  tabulky
           státní  poznávací  značky  motorových  vozidel a jejich
           přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/32      Směrnice  Komise  ze  dne  11.  června  1997, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           77/539/EHS o zpětných světlometech motorových vozidel a
           jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/39      Směrnice  Komise  ze  dne  24.  června  1997, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           75/443/EHS  ze  dne  26.  června  1975  o  zařízení pro
           zpětnou  jízdu  a  měření  rychlosti motorových vozidel
           (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
97/54      Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  23.
           září  1997, kterou  se mění  směrnice Rady  74/150/EHS,
           74/151/EHS,    74/152/EHS,    74/346/EHS,   74/347/EHS,
           75/321/EHS,    75/322/EHS,    76/432/EHS,   76/763/EHS,
           77/311/EHS,    77/537/EHS,    78/764/EHS,   78/933/EHS,
           79/532/EHS,    79/533/EHS,    80/720/EHS,   86/297/EHS,
           86/415/EHS  a   89/173/EHS,  pokud  se   týká  nejvyšší
           konstrukční   rychlosti   kolových   zemědělských  nebo
           lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
97/68*)    Směrnice  Evropského   parlamentu  a  Rady  ze  dne 16.
           prosince  1997 o sbližování právních předpisů členských
           států  týkajících  se  opatření  proti  emisím plynných
           znečišťujících   látek  a    znečišťujících  částic  ze
           spalovacích  motorů  určených  pro  nesilniční  mobilní
           stroje
------------------------------------------------------------------
97/836     Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení
           Evropského společenství k  Dohodě  Evropské hospodářské
           komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných
           technických  předpisů  pro  kolová  vozidla, vybavení a
           části,  které  se  mohou  montovat  a/nebo  používat na
           kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání
           schválení   udělených   na   základě   těchto  předpisů
           (Revidovaná Dohoda 1958)
------------------------------------------------------------------
98/12      Směrnice  Komise  ze  dne  27.  ledna  1998,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           71/320/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států   týkajících  se   brzdových  zařízení   určitých
           kategorií   motorových  vozidel   a  jejich  přípojných
           vozidel (text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/14      Směrnice  Komise  ze  dne  6.  února  1998,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému   pokroku   směrnice Rady č.
           70/156/EHS  o  sbližování právních  předpisů  členských
           států týkajících se schvalování typu motorových vozidel
           a jejich přípojných vozidel (text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/38      Směrnice  Komise  ze  dne  3.  června  1998,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/151/EHS týkající  se určitých konstrukčních  částí a
           vlastností kolových zemědělských  a lesnických traktorů
           (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/39      Směrnice  Komise  ze  dne  5.  června  1998,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           75/321/EHS  týkající  se   mechanismu  řízení  kolových
           zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro
           EHP)
------------------------------------------------------------------
98/40      Směrnice  Komise  ze  dne  8.  června  1998,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/346/EHS   týkající  se   zpětných  zrcátek  kolových
           zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro
           EHP)
------------------------------------------------------------------
98/69      Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 13. října
           1998, týkající  se opatření proti  znečišťování ovzduší
           emisemi   z  motorových   vozidel  a   měnící  směrnici
           70/220/EHS
------------------------------------------------------------------
98/77      Směrnice  Komise  ze  dne  2.  října  1998,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/220/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší
           emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/89      Směrnice Komise  ze dne 20.  listopadu 1998, kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/152/EHS týkající se  maximální konstrukční rychlosti
           a nákladních plošin kolových  zemědělských a lesnických
           traktorů (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/90      Směrnice  Komise  ze dne 30. listopadu  1998, kterou se
           přizpůsobuje    technickému    pokroku směrnice    Rady
           70/387/EHS  týkající  se  dveří  motorových  vozidel  a
           jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
98/91      Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  14.
           prosince 1998, týkající se  motorových vozidel a jejich
           přípojných    vozidel  určených  pro silniční  přepravu
           nebezpečných věcí a měnící směrnici 70/156/EHS týkající
           se    schvalování typu motorových  vozidel   a   jejich
           přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/7     Směrnice  Komise  ze  dne  26.  ledna  1999,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/311/EHS  týkající  se  mechanismu  řízení motorových
           vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/14    Směrnice  Komise  ze  dne  16.  března 1999,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           77/538/EHS  o  sbližování právních  předpisů  členských
           států   týkajících   se   zadních   mlhových   svítilen
           motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/15    Směrnice  Komise  ze  dne  16.  března  1999, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/759/EHS  týkající se  směrových svítilen  motorových
           vozidel  a jejich  přípojných vozidel  (Text s významem
           pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/16    Směrnice  Komise  ze  dne  16.  března  1999, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           77/540/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  parkovacích  svítilen motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/17    Směrnice  Komise  ze  dne  18.  března  1999, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/761/EHS  týkající se  světlometů motorových vozidel,
           které slouží jako dálkové a/nebo potkávací  světlomety,
           a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/18    Směrnice  Komise  ze  dne  18.  března  1999, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/762/EHS  týkající  se  předních  mlhových světlometů
           motorových vozidel a žárovek  pro tyto světlomety (Text
           s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/23    Směrnice  Komise  ze  dne  9.  dubna  1999,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           93/33/EHS o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou
           nebo tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/24    Směrnice  Komise  ze  dne  9.  dubna  1999,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           93/32/EHS   o  držadlech   spolujezdců  u  dvoukolových
           motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/25    Směrnice  Komise  ze  dne  9.  dubna  1999,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému  pokroku   směrnici  Rady  o
           povinném  značení  dvou   nebo  tříkolových  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/26    Směrnice  Komise  ze  dne  20.  dubna  1999,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           93/94/EHS   týkající   se   místa   pro   montáž  zadní
           registrační   tabulky    dvoukolových   a   tříkolových
           motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/37    Směrnice  Rady ze  dne 29.  dubna 1999  o registračních
           dokumentech vozidel
------------------------------------------------------------------
1999/40    Směrnice  Komise  ze  dne  6.  května  1999,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           79/622/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících
           při  převrácení  kolových   zemědělských  a  lesnických
           traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/52    Směrnice  Komise  ze  dne  26.  května  1999, kterou se
           přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES
           o sbližování   právních    předpisů   členských   států
           týkajících se technických  prohlídek motorových vozidel
           a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/55    Směrnice   Komise  ze  dne  1.  června  1999, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           77/536/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících
           při  převrácení  kolových   zemědělských  a  lesnických
           traktorů (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/56    Směrnice  Komise  ze  dne  3.  června  1999,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a
           světelnou signalizaci  na kolové zemědělské  a lesnické
           traktory (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/57    Směrnice  Komise  ze  dne  7.  června  1999,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           78/764/EHS  týkající  se  sedadla  řidiče  na  kolových
           zemědělských a  lesnických traktorech (Text  s významem
           pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/58    Směrnice  Komise  ze  dne  7.  června  1999,  kterou se
           přizpůsobuje    technickému   pokroku   směrnice   Rady
           79/533/EHS  týkající se  odtahových úchytů  a  zpětného
           chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text
           s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/86    Směrnice  Rady ze  dne  11.  listopadu 1999,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           76/763/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  sedadel  spolujezdců na kolových
           zemědělských a lesnických traktorech
------------------------------------------------------------------
1999/94    Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  13.
           prosince  1999  týkající  se  dostupnosti informací pro
           spotřebitele o  palivové ekonomii a  o emisích C02  při
           obchodování s novými osobními vozidly
------------------------------------------------------------------
1999/96    Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  13.
           prosince 1999 o  sbližování právních předpisů členských
           států  týkajících  se  opatření  proti  emisím plynných
           znečišťujících  látek  a  částic  ze  vznětových motorů
           vozidel a proti emisím plynných znečišťujících látek ze
           zážehových  motorů poháněných  stlačeným zemním  plynem
           nebo zkapalnělým  ropným plynem a  pozměňující směrnici
           Rady 88/77/EHS
------------------------------------------------------------------
1999/98    Směrnice  Komise  ze  dne  15. prosince 1999, kterou se
           přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice Evropského
           parlamentu  a  Rady  96/79/ES  o  ochraně cestujících v
           motorových vozidlech při čelním nárazu (Text s významem
           pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2135/98    Nařízení Rady  2135/98 ze dne 24.  září 1998, kterým se
           mění  nařízení č.  3821/85/EHS týkající  se záznamového
           zařízení v  silniční dopravě a  směrnice 88/599/EHS pro
           aplikaci  nařízení č.  3820/84/EHS a  č. 3821/85/EHS  a
           2135/98/EHS
------------------------------------------------------------------
1999/99    Směrnice  Komise ze  dne 15.  prosince 1999,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           80/1269/EHS  o sbližování  právních předpisů  členských
           států  týkajících se  výkonu motoru  motorových vozidel
           (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/100   Směrnice  Komise ze  dne 15.  prosince 1999,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           80/1268/EHS  týkající  se  emisí  oxidu   uhličitého  a
           spotřeby paliva motorových vozidel (Text s významem pro
           EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/101   Směrnice  Komise ze  dne 15.  prosince 1999,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/157/EHS  týkající se  přípustné hladiny  akustického
           tlaku a  výfukového systému motorových  vozidel (Text s
           významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
1999/102   Směrnice  Komise ze  dne 15.  prosince 1999,  kterou se
           přizpůsobuje    technickému     pokroku   směrnice Rady
           70/220/EHS   týkající  se   opatření proti znečišťování
           ovzduší emisemi  z motorových vozidel  (Text s významem
           pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/1     Směrnice  Komise  ze  dne  14.  ledna  2000,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           89/173/EHS týkající  se určitých konstrukčních  částí a
           vlastností kolových zemědělských  a lesnických traktorů
           (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/2     Směrnice  Komise  ze  dne  14.  ledna  2000,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           75/322/EHS  týkající  se  potlačení  vysokofrekvenčního
           rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do
           kolových zemědělských a  lesnických traktorů a směrnice
           Rady 74/150/EHS  týkající se schvalování  typu kolových
           zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro
           EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/3     Směrnice  Komise  ze  dne  22.  února  2000,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           77/541/EHS   o   bezpečnostních   pásech   a  zádržných
           systémech motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/4     Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 28. února
           2000,   kterou   se   mění   směrnice   Rady  74/60/EHS
           o sbližování   právních    předpisů   členských   států
           týkajících   se  vnitřní   výbavy  motorových   vozidel
           (vnitřní části  prostoru pro cestující  kromě vnitřních
           zpětných  zrcátek,  uspořádání  ovládačů,  střecha nebo
           posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
------------------------------------------------------------------
2000/7     Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března
           2000  o rychloměrech  pro dvou  nebo tříkolová motorová
           vozidla,   kterou   se   mění   směrnice   92/61/EHS  o
           schvalování  typu  dvou   nebo  tříkolových  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
2000/8     Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března
           2000,  kterou  se  mění   směrnice  Rady  70/221/EHS  o
           sbližování právních předpisů členských států týkajících
           se  nádrží na  kapalná paliva  a ochrany  proti podjetí
           zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
2000/19    Směrnice  Komise  ze  dne  13.  dubna  2000,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících
           při převrácení úzkorozchodných  kolových zemědělských a
           lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/22    Směrnice  Komise  ze  dne  28.  dubna  2000,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           87/402/EHS    o   předních    ochranných   konstrukcích
           chránících  při   převrácení  úzkorozchodných  kolových
           zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro
           EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/25    Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května
           2000 o opatřeních  proti emisím plynných znečišťujících
           látek  a znečišťujících  částic z  motorů používaných k
           pohonu  zemědělských a  lesnických traktorů,  kterou se
           mění směrnice Rady 74/150/EHS
------------------------------------------------------------------
2000/30    Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 6. června
           2000  o  technických  silničních  kontrolách užitkových
           vozidel provozovaných ve Společenství z hlediska jejich
           způsobilosti provozu na pozemních komunikacích
------------------------------------------------------------------
2000/40    Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června
           2000  o  sbližování  právních  předpisů členských států
           týkajících    se   ochrany    proti   podjetí   zepředu
           u motorových  vozidel,  kterou  se  mění  směrnice Rady
           70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
2000/53    Směrnice Evropského  parlamentu a Rady ze  dne 18. září
           2000 o vozidlech s ukončenou životností
------------------------------------------------------------------
2000/63    Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění
           rozhodnutí  96/627/ES,  kterým   se  provádí  článek  2
           směrnice  Rady 77/311/EHS  o hladině  akustického tlaku
           kolových zemědělských a  lesnických traktorů působícího
           na  řidiče  (oznámeno  pod  číslem K(1999/3546) (Text s
           významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/72    Směrnice Komise  ze dne 22.  listopadu 2000, kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           93/31/EHS o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla
------------------------------------------------------------------
2000/73    Směrnice Komise  ze dne 22.  listopadu 2000, kterou  se
           přizpůsobuje technickému pokroku  směrnice Rady 93/92 o
           montáži  světelných  a  signalizačních  zařízení u dvou
           nebo tříkolových  motorových  vozidel (Text  s významem
           pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2000/74    Směrnice Komise  ze  dne  22. listopadu 2000, kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           93/29/EHS o označování ovládačů, sdělovačů a indikátorů
           dvou  nebo  tříkolových   motorových  vozidel  (Text  s
           významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/1     Směrnice Evropského  parlamentu ze dne  22. ledna 2001,
           kterou  se  mění směrnice  Rady  70/220/EHS týkající se
           opatření   proti   znečišťování   ovzduší   emisemi   z
           motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
2001/3     Směrnice  Komise  ze  dne  8.  ledna  2001,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/150/EHS  o  schvalování  typu  kolových zemědělských
           nebo  lesnických  traktorů  a  směrnice Rady 75/322/EHS
           týkající   se   potlačení   vysokofrekvenčního   rušení
           zážehových    motorů    namontovaných    do    kolových
           zemědělských nebo lesnických  traktorů (Text s významem
           pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/7     Směrnice  Komise  ze  dne  29.  ledna  2001,  kterou se
           potřetí přizpůsobuje technickému  pokroku směrnice Rady
           94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států
           o dopravě nebezpečných věcí po silnici (Text s významem
           pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/9     Směrnice  Komise  ze  dne  12.  února  2001,  kterou se
           přizpůsobuje  technickému  pokroku   směrnice  Rady  č.
           96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek
           motorových a jejich přípojných vozidel (Text s významem
           pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/11    Směrnice  Komise  ze  dne  14.  února  2001,  kterou se
           přizpůsobuje  technickému  pokroku   směrnice  Rady  č.
           96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek
           motorových  a  jejich  přípojných  vozidel  -  provozní
           zkoušky omezovačů rychlosti  užitkových vozidel (Text s
           významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/27    Směrnice  Komise  ze  dne  10.  dubna  2001,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           88/77/EHS  o  sbližování  právních  předpisů  členských
           států  týkajících  se  opatření  proti  emisím plynných
           znečišťujících   látek   a  znečišťujících   částic  ze
           vznětových    motorů   vozidel    a   emisím   plynných
           znečišťujících  látek  ze   zážehových  motorů  vozidel
           poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem
           (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/31    Směrnice  Komise  ze  dne  8.  května  2001,  kterou se
           přizpůsobuje    technickému   pokroku   směrnice   Rady
           70/387/EHS  týkající  se   dveří  motorových  vozidel a
           jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/43    Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června
           2001,  kterou   se  mění  směrnice   Rady  92/23/EHS  o
           pneumatikách  pro  motorová  vozidla  a jejich přípojná
           vozidla a o jejich montáži
------------------------------------------------------------------
1753/2000  Rozhodnutí   Evropského  parlamentu   a  Rady   ze  dne
           22.6.2000  zakládající systém k monitorování průměrných
           měrných emisí C02 z nových osobních vozidel
------------------------------------------------------------------
2001/56    Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  27.
           září 2001 o  systémech  vytápění pro motorová vozidla a
           jejich přípojná  vozidla, kterou se  mění směrnice Rady
           70/156/EHS a kterou se zrušuje směrnice Rady 78/548/EHS
------------------------------------------------------------------
2001/63    Směrnice  Komise  ze  dne  17.  srpna  2001,  kterou se
           přizpůsobuje  technickému   pokroku  směrnice  97/68/ES
           Evropského  parlamentu  a  Rady  o  sbližování právních
           předpisů členských  států týkajících se  opatření proti
           emisím  plynných znečišťujících  látek a znečišťujících
           částic  ze spalovacích  motorů určených  pro nesilniční
           mobilní stroje
------------------------------------------------------------------
2001/85    Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  20.
           listopadu  2001 o  zvláštních ustanoveních  pro vozidla
           pro dopravu osob, která  mají kromě sedadla řidiče více
           než osm sedadel a o změně směrnic 70/156/EHS a 97/27/ES
------------------------------------------------------------------
2001/92    Směrnice  Komise  ze  dne  30.  října  2001,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           92/22/EHS  o  bezpečnostním   zasklení  a  zasklívacích
           materiálech  motorových  vozidel  a  jejich  přípojných
           vozidel  a směrnice  Rady 70/156/EHS o schvalování typu
           motorových vozidel a jejich  přípojných vozidel (Text s
           významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/100   Směrnice  Evropského  parlamentu  a   Rady  ze  dne  7.
           prosince  2001,  kterou  se  mění směrnice 70/220/EHS o
           sbližování   právních   předpisů   členských   států  o
           opatřeních   proti  znečišťování   ovzduší  emisemi   z
           motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/116   Směrnice  Komise ze  dne 20.  prosince 2001,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/156/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se schvalování typu motorových vozidel
           a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2001/505   Rozhodnutí Rady  ze dne 26.  června 2001 o  přistoupení
           Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské
           komise OSN č. 105 o schvalování typu vozidel určených k
           přepravě   nebezpečných  věcí   z  hlediska  zvláštních
           konstrukčních vlastností těchto vozidel
------------------------------------------------------------------
2001/506   Rozhodnutí Rady  ze dne 26.  června 2001 o  přistoupení
           Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské
           komise  OSN č.  104 o  schvalování  reflexního  značení
           těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
2001/507   Rozhodnutí Rady  ze dne 26.  června 2001 o  přistoupení
           Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské
           komise OSN č. 109  o schvalování obnovovaných pneumatik
           nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
2001/509   Rozhodnutí Rady  ze dne 26.  června 2001 o  přistoupení
           Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské
           komise OSN č. 108  o schvalování obnovovaných pneumatik
           motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
2002/7     Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 18. února
           2002,  kterou  se  mění  směrnice  Rady 96/53/ES, která
           stanovuje  pro  určitá silniční vozidla,  provozovaná v
           rámci   Společenství,   maximální   přípustné   rozměry
           pro vnitrostátní   a   mezinárodní   provoz a maximální
           přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
------------------------------------------------------------------
2002/24    Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. března
           2002 o  schvalování typu dvoukolových  nebo tříkolových
           motorových  vozidel, kterou se  zrušuje  směrnice  Rady
           92/61/EHS
------------------------------------------------------------------
2002/41    Směrnice  Komise  ze  dne  17.  května  2002, kterou se
           přizpůsobuje  technickému pokroku  směrnice  Evropského
           parlamentu  a  Rady  95/1/ES  o  maximální  konstrukční
           rychlosti,  maximálním  točivém  momentu  a  maximálním
           netto   výkonu   motoru   dvoukolových nebo tříkolových
           motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
2002/51    Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  19.
           července 2002  o snižování úrovně  znečišťujících látek
           ze dvou  a tříkolových motorových vozidel,  a kterou se
           mění směrnice 97/24/ES (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2002/78    Směrnice  Komise  ze  dne  1.  října  2002,  kterou  se
           přizpůsobuje technickému   pokroku     směrnice    Rady
           71/320/EHS  o   sbližování  právních předpisů členských
           států týkajících  se    brzdových   zařízení   určitých
           kategorií   motorových  vozidel   a  jejich  přípojných
           vozidel
------------------------------------------------------------------
2002/80    Směrnice  Komise  ze  dne  3.  října  2002,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/220/EHS  týkající  se   opatření  proti znečišťování
           ovzduší emisemi z motorových  vozidel (Text  s významem
           pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2002/85    Směrnice  Evropského  parlamentu  a   Rady  ze  dne  5.
           listopadu  2002  pozměňující  směrnici  Rady 92/6/EHS o
           montáži  a  užití zařízení k omezení rychlosti určitých
           kategorií motorových vozidel ve Společenství
------------------------------------------------------------------
2002/88    Směrnice  Evropského  parlamentu  a   Rady  ze  dne  9.
           prosince  2002,  kterou  se  mění  směrnice  97/68/ES o
           sbližování právních předpisů členských států týkajících
           se opatření proti emisím plynných  znečišťujících látek
           a znečišťujících částic ze  spalovacích motorů určených
           pro nesilniční mobilní stroje
------------------------------------------------------------------
1360/2002  Nařízení  Komise  ze  dne  13.  června  2002, kterým se
           posedmé přizpůsobuje technickému  pokroku nařízení Rady
           3821/85/EHS  o záznamovém  zařízení v  silniční dopravě
           (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2002/525   Rozhodnutí  Komise ze  dne 27.  června 2002,  kterým se
           mění příloha II. směrnice  Evropského parlamentu a Rady
           2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
------------------------------------------------------------------
2003/19    Směrnice Komise  ze dne 21. března  2003, kterou se pro
           účely přizpůsobení technickému  pokroku  mění  směrnice
           Evropského  parlamentu a  Rady 97/27/ES  o  hmotnostech
           a rozměrech určitých  kategorií  motorových  vozidel  a
           jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/20    Směrnice Evropského  parlamentu a  Rady ze dne 8. dubna
           2003,  kterou  se  mění   směrnice  Rady  91/671/EHS  o
           sbližování právních předpisů členských států týkajících
           se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech
           s hmotností nižší než 3,5 t
------------------------------------------------------------------
2003/26    Směrnice  Komise  ze  dne  3.  dubna  2003,  kterou  se
           přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice Evropského
           parlamentu  a Rady  2000/30/ES, pokud  jde o  omezovače
           rychlosti a emise z  výfuku užitkových  vozidel (Text s
           významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/27    Směrnice  Komise  ze  dne  3.  dubna  2003,  kterou  se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           96/96/ES, pokud jde o zkoušky emisí z výfuku motorových
           vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/28    Směrnice  Komise  ze  dne  7.  dubna  2003,  kterou  se
           technickému pokroku počtvrté přizpůsobuje směrnice Rady
           94/55/ES  o  sbližování   právních  předpisů  členských
           států z hlediska dopravy  nebezpečných věcí  po silnici
           (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/37    Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. května
           2003  o  schvalování  typu  zemědělských  a  lesnických
           traktorů,   jejich  přípojných   vozidel  a   výměnných
           tažených strojů, jakož  i jejich systémů, konstrukčních
           částí  a  samostatných  technických  celků,  kterou  se
           zrušuje    směrnice   74/150/EHS,    změněná   směrnicí
           2004/66/ES (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/73    Směrnice  Komise ze  dne 24.  července 2003,  kterou se
           mění příloha III směrnice  Evropského parlamentu a Rady
           1999/94/ES
------------------------------------------------------------------
2003/76    Směrnice Komise  ze dne 11. srpna  2003, kterou se mění
           směrnice Rady  70/220/EHS týkajících se  opatření proti
           znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text
           s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/77    Směrnice Komise  ze dne 11. srpna  2003, kterou se mění
           směrnice  Evropského  parlamentu   a  Rady  97/24/ES  a
           2002/24/ES   o   schvalování    typu   dvoukolových   a
           tříkolových  motorových  vozidel  (Text  s významem pro
           EHP)
------------------------------------------------------------------
           Rozhodnutí  Komise ze  dne  27.  února 2003,  kterým se
           stanoví  normy pro označování   konstrukčních  částí  a
           materiálů   pro vozidla   podle   směrnice   Evropského
           parlamentu a Rady č. 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou
           životností (Text s významem pro EHP)
           (oznámeno pod číslem dokumentu K(2003/620)
------------------------------------------------------------------
2003/97    Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  10.
           listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských
           států  týkajících  se  schvalování  typu  zařízení  pro
           nepřímé  vidění a vozidel vybavených těmito zařízeními,
           kterou  se mění směrnice 70/156/EHS a  zrušuje směrnice
           71/127/EHS (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2003/102   Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  17.
           listopadu   2003   o   ochraně   chodců   a   ostatních
           nechráněných účastníků silničního  provozu před srážkou
           a v  průběhu srážky  s motorovým  vozidlem a  kterou se
           mění směrnice Rady 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
2003/127   Směrnice  Komise ze  dne 23.  prosince 2003,  kterou se
           mění   směrnice   Rady   1999/37/ES   o   registračních
           dokumentech vozidel (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2004/3     Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 11. února
           2004,  kterou  se  mění   směrnice  Rady  70/156/EHS  a
           80/1268/EHS  o sbližování  právních předpisů  členských
           států týkajících se  spotřeby paliva motorových vozidel
           kategorie N1  a měření emisí  C02 (Text s  významem pro
           EHP)
------------------------------------------------------------------
2004/11    Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 11. února
           2004, kterou  se mění směrnice  Rady 92/24/EHS týkající
           se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů
           omezení   rychlosti u  určitých   kategorií  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
2004/26    Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 21. dubna
           2004,    kterou   se    mění   směrnice    97/68/ES   o
           sbližování právních předpisů členských států týkajících
           se opatření proti  emisím plynných znečišťujících látek
           a částic ze spalovacích motorů určených pro  nesilniční
           mobilní stroje
------------------------------------------------------------------
2004/78    Směrnice Komise  ze dne 29. dubna  2004, kterou se mění
           směrnice 2001/56/ES týkající se  systémů  vytápění  pro
           motorová vozidla a jejich  přípojná vozidla a kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/156/EHS (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2004/86    Směrnice  Komise ze  dne  5.  července 2004,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           93/93/EHS   o   hmotnostech   a   rozměrech  dvou  nebo
           tříkolových motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
2004/104   Směrnice  Komise  ze  dne  14.  října  2004,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           72/245/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení
           způsobovaného  zážehovými motory  motorových  vozidel a
           kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
2005/11    Směrnice  Komise  ze  dne  16.  února  2005,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           92/23/EHS týkající se pneumatik  pro motorová vozidla a
           jejich přípojná vozidla a jejich montáže
------------------------------------------------------------------
2005/13    Směrnice Komise  ze dne 21. února  2005, kterou se mění
           směrnice  2000/25/ES  Evropského   parlamentu  a  Rady,
           týkající  se  emisí  plynných  znečišťujících  látek  a
           znečišťujících částic  z  motorů  používaných  k pohonu
           zemědělských  a lesnických  traktorů, a  kterou se mění
           příloha I  směrnice 2003/37/ES Evropského  parlamentu a
           Rady,  týkající  se  schvalování  typu  zemědělských  a
           lesnických traktorů
------------------------------------------------------------------
2005/21    Směrnice  Komise  ze  dne  7.  března  2005,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           72/306/EHS  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států    týkajících    se    opatření    proti   emisím
           znečišťujících  látek ze  vznětových motorů používaných
           ve vozidlech
------------------------------------------------------------------
2005/27    Směrnice  Komise  ze  dne  29.  března  2005, kterou se
           přizpůsobuje  technickému  pokroku  směrnice Evropského
           parlamentu  a  Rady  2003/97/ES  o  sbližování právních
           předpisů členských států týkajících se schvalování typu
           zařízení   pro nepřímý  výhled   a  vozidel  vybavených
           těmito zařízeními (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2005/30    Směrnice  Komise  ze  dne  22.  dubna  2005,  kterou se
           přizpůsobuje technickému pokroku  směrnice   Evropského
           parlamentu  a Rady  97/24/ES a  2002/24/ES týkající  se
           schvalování typu dvoukolových  a tříkolových motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
2005/39    Směrnice Evropského  parlamentu a Rady  ze dne 7.  září
           2005, kterou se mění  směrnice Rady 74/408/EHS týkající
           se  motorových  vozidel   z  hlediska  sedadel,  jejich
           ukotvení a opěrek hlavy
------------------------------------------------------------------
2005/40    Směrnice Evropského  parlamentu a Rady  ze dne 7.  září
           2005,  kterou  se  mění   směrnice  Rady  77/541/EHS  o
           sbližování právních předpisů členských států týkajících
           se bezpečnostních  pásů a zádržných  systémů motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
2005/41    Směrnice Evropského parlamentu  a Rady  ze dne  7. září
           2005,  kterou  se  mění   směrnice  Rady  76/115/EHS  o
           sbližování právních předpisů členských států týkajících
           se  kotevních  úchytů  bezpečnostních  pásů  motorových
           vozidel
------------------------------------------------------------------
2005/49    Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  ze  dne  26.
           července 2005, kterou se  mění směrnice Rady 72/245/EHS
           o sbližování právních předpisů členských států týkající
           se vysokofrekvenčního     rušení     (elektromagnetické
           kompatibility) vozidel
------------------------------------------------------------------
2005/55    Směrnice Evropského  parlamentu a Rady ze  dne 28. září
           2005  o  sbližování  právních  předpisů členských států
           týkajících   se   opatření    proti   emisím   plynných
           znečišťujících   látek    a   znečišťujících  částic ze
           vznětových    motorů   vozidel    a   emisím   plynných
           znečišťujících  látek  ze   zážehových  motorů  vozidel
           poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem
------------------------------------------------------------------
2005/63    Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění
           příloha  II. směrnice   Evropského  parlamentu  a  Rady
           2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
------------------------------------------------------------------
2005/64    Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 26. října
           2005 o  schvalování typu motorových  vozidel z hlediska
           jejich   opětné použitelnosti,    recyklovatelnosti   a
           využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
2005/66    Směrnice Evropského parlamentu a  Rady ze dne 26. října
           2005  o  použití  systémů čelní  ochrany  na motorových
           vozidlech a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
------------------------------------------------------------------
2005/67    Směrnice  Komise ze  dne 8.  října 2005,  kterou se pro
           účely jejich  úpravy mění přílohy I  a II směrnice Rady
           86/298/EHS, přílohy  I a II směrnice  Rady 87/402/EHS a
           přílohy I,  II a III  směrnice Evropského parlamentu  a
           Rady   2003/37/ES   týkající    se   schvalování   typu
           zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro
           EHP)
------------------------------------------------------------------
2005/78    Směrnice Komise  ze dne 14.  listopadu 2005, kterou  se
           provádí   směrnice   Evropského   parlamentu   a   Rady
           2005/55/ES  o  sbližování  právních  předpisů členských
           států  týkajících  se  opatření  proti  emisím plynných
           znečišťujících  látek   a   znečišťujících   částic  ze
           vznětových    motorů   vozidel    a   emisím   plynných
           znečišťujících  látek  ze   zážehových  motorů  vozidel
           poháněných zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem
           a mění  přílohy I,  II, III,  IV a  VI uvedené směrnice
           (Text s významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2005/83    Směrnice Komise  ze dne 23.  listopadu 2005, kterou  se
           mění  přílohy I,  VI, VII,  VIII, IX  a X směrnice Rady
           72/245/EHS       o       vysokofrekvenčním       rušení
           (elektromagnetické  kompatibilitě)  vozidel  za  účelem
           jejich   přizpůsobení  technickému   pokroku  (Text   s
           významem pro EHP)
------------------------------------------------------------------
2005/438   Rozhodnutí  Komise ze  dne 10.  června 2005,  kterým se
           mění příloha II. směrnice Evropského  parlamentu a Rady
           2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
------------------------------------------------------------------
2005/673   Rozhodnutí Komise ze dne 20.  září 2005, kterým se mění
           příloha  II. směrnice   Evropského  parlamentu  a  Rady
           2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
------------------------------------------------------------------
2006/20    Směrnice  Komise  ze  dne  17.  února  2006,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           70/221/EHS  týkající se nádrží   na  kapalná  paliva  a
           ochrany  proti podjetí  zezadu u  motorových vozidel  a
           jejich přípojných vozidel
------------------------------------------------------------------
2006/26    Směrnice  Komise  ze  dne  2.  března  2006,  kterou se
           přizpůsobují   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           74/151/EHS,   77/311/EHS,   78/933/EHS   a   89/173/EHS
           týkající  se  kolových   zemědělských  nebo  lesnických
           traktorů
------------------------------------------------------------------
2006/27    Směrnice  Komise  ze  dne  3.  března  2006,  kterou se
           přizpůsobují   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           93/14/EHS  o brzdění  dvou nebo  tříkolových motorových
           vozidel  a  93/34/EHS  o  povinném  značení  dvou  nebo
           tříkolových  motorových  vozidel,  směrnice  Evropského
           parlamentu  a  Rady  95/1/ES  o  maximální  konstrukční
           rychlosti,  maximálním točivém  momentu a  o maximálním
           užitečném   výkonu   motoru   dvou   nebo   tříkolových
           motorových vozidel a 97/24/ES o určitých komponentech a
           charakteristických  vlastnostech dvou  nebo tříkolových
           motorových vozidel
------------------------------------------------------------------
2006/28    Směrnice  Komise  ze  dne  6.  března  2006,  kterou se
           přizpůsobuje   technickému    pokroku   směrnice   Rady
           72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o sbližování právních
           předpisů     členských      států     týkajících     se
           vysokofrekvenčního       rušení      (elektromagnetické
           kompatibility)   vozidel   a   směrnice   70/156/EHS  o
           sbližování   právních  předpisů   členských  států  pro
           schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných
           vozidel
------------------------------------------------------------------
"ZRUŠENÉ" směrnice  jsou uváděny pro úplnost  přehledu - odkazy na
tyto směrnice  se mohou vyskytovat ve  starších dokumentech, které
jsou stále platné a používané.

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu (předmět schválení je uveden ve zkratce):

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Předmět9)                                Předpis     Základní    Platí pro kategorii vozidla
                                         EHK         směrnice    -------------------------------------------------------
                                                     EHS/ES      M1    M2    M3    N1    N2    N3    01    02    03   04
Bod
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 1. Hladiny hluku                        51          70/157      x     x     x     x     x     x
    Náhradní výfukové systémy            59          70/157      x                 x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 2. Emise znečišťujících látek           83          70/220      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 3. Palivové nádrže                                  70/221      x*    x*    x*    x*    x*    x*    x     x     x     x
    Zadní ochrana proti podjetí          58          70/221      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 4. Prostor pro zadní registr. tabulku               70/222      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 5. Systém řízení                        79          70/311      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 6. Dveře, vstup do vozidla a výstup     11          70/387      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 7. Zvukový signál                       28          70/388      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 8. Nepřímé vidění                       46          2003/97     x     x     x     x     x     x 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 9. Brzdění                              13          71/320      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
                                         13H                     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
  * U  vozidel  poháněných   LPG  se  požaduje   homologace  podle 
    předpisu EHK č. 67.
    U  vozidel  poháněných   CNG  se  požaduje   homologace  podle 
    předpisu EHK č. 110.

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Předmět9)                               Předpis     Základní    Platí pro kategorii vozidla
                                         EHK         směrnice    -------------------------------------------------------
                                                     EHS/ES      M1    M2    M3    N1    N2    N3    01    02    03   04
Bod
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
10. Elektromagnetická kompatibilita      10          72/245      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11. Kouř vznětových motorů               24          72/306      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12. Bezpečnost interiéru vozidel         21          74/60       x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
13. Zařízení proti zneužití;             18,                      x     x     x     x     x     x
    zařízení proti zneužití                          74/61       x                 x
    imobilizér                           97          74/61       x                 x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
14. Bezpečnost při nárazu na řízení      12          74/297      x                 x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
15. Pevnost sedadel                      17                      x     x     x     x     x     x
                                         80                            x     x
                                                     74/408      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
16. Vnější výčnělky                      26          74/483      x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
17. Rychloměr                            39          75/443      x     x     x     x     x     x
    zpětný chod                          -           75/443      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
18. Štítky (povinné)                                 76/114      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů   14          76/115      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
20. Montáž světelných zařízení           48          76/756      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
21. Odrazky                              3           76/757      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
22. Svítilny doplňkové obrysové,         7           76/758      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
    přední obrysové, zadní
    obrysové, brzdové, boční
    obrysové)
    Boční obrysové svítilny              91                      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
23. Směrové svítilny                     6           76/759      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
24. Osvětlení zadní registrační          4           76/760      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
    tabulky
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
25. Světlomety, žárovky, výbojky         1, 5, 8,    76/761      x     x     x     x     x     x
                                         20, 31, 37,
                                         98, 99,
                                         112, 113
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
27. Odtahové úchyty vozidel                          77/389      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
28. Zadní mlhové svítilny                38          77/538      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
29. Zpětné světlomety                    23          77/539      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
30. Parkovací svítilny                   77          77/540      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
31. Bezpečnostní pásy                    16          77/541      x     x     x     x     x     x 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
32. Výhled řidiče dopředu                            77/649      x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
33. Označení ovladačů                                78/316      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
34. Odmrazování/odmlžování                           78/317      x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
35. Ostřikování/stírání                              78/318      x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
36. Vytápěcí systémy*)                               2001/56     x     x     x     x     x     x     [x]   [x]   [x] [x]
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
37. Kryty kol                                        78/549      x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

------------------------------------------------------------------
*) Směrnice  platí pro prostory  určené  pro  osoby  ve  vozidlech 
   kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, 
   kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [x]).

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Předmět9)                                Předpis     Základní    Platí pro kategorii vozidla
                                         EHK         směrnice    -------------------------------------------------------
                                                     EHS/ES      M1    M2    M3    N1    N2    N3    01    02    03   04
Bod
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
38. Opěrky hlavy                         12, 25      78/932      x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
39. Emise CO2/spotřeba paliva            101         80/1268     x
                                                     2004/3                        x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
40. Výkon motoru                         85          80/1269     x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
41. Emise vznětových motorů              49          88/77       x     x     x     x     x     x 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
42. Boční ochrana                        73          89/297                              x     x                 x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
43. Zařízení proti rozstřiku                         91/226                              x     x                 x     x 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
44. Hmotnost a rozměry vozidel M1                    92/21       x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
45. Bezpečnostní skla                    43          92/22       x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
46. Pneumatiky                           30, 54, 64  92/23       x     x     x     x     x     x     x     x     x     x 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
47. Omezovače rychlosti                  -           92/6                    x           x     x
                                         89          92/24                   x           x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
48. Hmotnosti a rozměry (mimo M1)                    96/53,            x     x     x     x     x     x     x     x     x
                                                     97/27
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N      61          92/114                        x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
51. Hořlavost materiálů interiéru                    95/28                   x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
52. Autobusy                             36, 52,     2001/85           x     x
                                         66, 107
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
53. Čelní náraz                          94          96/79       x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
54. Boční náraz                          95          96/27       x                 x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
56. Vozidla pro dopravu                  105         98/91                         x     x     x     x     x     x     x
    nebezpečných věcí
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
57. Ochrana proti podjetí zepředu        93          2000/40                             x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
58. Ochrana chodců                                   2003/102    x                 x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
X1. Záznamová zařízení (tachografy)      -           3821/85     x     x     x     x     x     x
                                                     2479/95     x     x     x     x     x     x
                                                     1056/97     x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
X2. Desky zadního značení těžkých        70                                  x                 x     x     x     x     x
    a dlouhých vozidel
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
X3. Desky zadního značení                69                      x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
    pomalých vozidel (do 30 km.h-1)
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
X4. Bateriové elektromobily              100                     x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
X5. Cisternová vozidla pro přepravy      111                                             x     x                 x     x
    podle ADR - stabilita proti
    překlopení
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
	Pro tabulku platí
 
a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorii vozidla určen). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky.
 
b) Pokud je ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno .../..., znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES.
 
c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.
 
	3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.
 
	4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento zvláštní předpis stanovuje.
 
	5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, kterou mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4. Pro tabulku rovněž platí ustanovení čl. 2

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Předmět                                  Předpis     Základní    Platí pro kategorii vozidla
                                         EHK         směrnice    -------------------------------------------------------
                                                     EHS/ES      M1    M2    M3    N1    N2    N3    01    02    03   04
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Přední mlhové světlomety                 19          76/762      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Dětská zádržná zařízení                  44                      x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Zařízení pro čištění světlometů          45                      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Zařízení pro mechanická spojení vozidel  55          94/20       x     x     x     x     x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Náhradní kola pro dočasné užití          64          92/23       x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Zvláštní výstražná světla                65                      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Denní svítilny                           87                      x     x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Poplašná zařízení                        97          74/61       x                 x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Zařízení ke spojení vozidel nakrátko     102                                             x     x                 x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Obrysové značení s vratným odrazem       104                                 x                 x     x     x     x     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Vozidla pro přepravu určitých druhů      -           91/628                        x     x     x     x     x     x     x
živých zvířat                                        95/29
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
	6. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií musí být za poslední řadou sedadel přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. Tato přepážka musí být do výšky nejméně 500 mm nad bodem "H" uvedených sedadel v provedení z plného materiálu a nad touto výškou musí být v provedení zabraňujícím vniknutí velkých předmětů (o rozměru nejméně 50 x 50 mm) do prostoru pro cestující. U vozidel s uzavřeným prostorem pro náklad a opatřených ve stěnách a ve dveřích okny mohou být okna zasklena bezpečnostními skly nebo zasklívacím materiálem, který musí splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem a musí být podle něho homologovány (schváleny). Tato okna musí být ze strany prostoru pro náklad (kromě zasklení v zadních dveřích či zadní stěně) chráněna tuhou a pevnou zábranou (například mříží s maximálním rozměrem otvorů 50 x 50 mm) proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem. Instalace takové zábrany nemusí být u posuvných dveří vozidla, pokud to konstrukční řešení těchto dveří neumožňuje.
 
	Pro zařazení vozidla s nedělenou skříní do kategorie N 1 musí být splněna následující nerovnost
 
	P - (M + N . 69) > N . 68, kde
 
	P = největší technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v kg
 
	M = provozní hmotnost
 
	N = počet míst k sezení s výjimkou řidiče, přičemž za místo k sezení se považuje takové místo, pro které jsou ve vozidle dostupná místa ukotvení sedadel. Za dostupné se považuje takové ukotvení, které se dá využít pro montáž sedadla. Aby nemohla být některá ukotvení považována za dostupná, musí se jejich užití mechanicky zabránit, např. přivařením krycích desek nebo montáží podobných trvalých krytů, které nemohou být odstraněny běžně dostupným nářadím.
 
	Pokud výše uvedená nerovnost není splněna, vozidlo se zařazuje do kategorie M 1 .
 
	Při rozhodování o změně zařazení vozidla do kategorie N 1 dříve zařazeného v kategorii M 1 snížením počtu míst k sezení se uvažuje pro uplatnění vzorce provozní hmotnost původního vozidla M 1 uvedená v technickém průkazu vozidla v případě jednotlivého schvalování nebo v základním technickém popisu vozidla (dále jen "ZTP") při typovém schvalování před úpravou pro kategorii N 1 . Případná alternativní výbava uvedená v poznámce ZTP, ani hmotnost případně odstraněných sedadel či hmotnost přepážky nebude pro uplatnění vzorce uvažována.
 
	7. Požadavky pro bezbariérovou úpravu umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech kategorií M 2 a M 3 třídy I (městský autobus) jsou uvedeny ve směrnici 2001/85/ES příloze VII.
 
	8. Elektrická instalace
 
a) elektrická instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla se u vozidel kategorií M, N a O připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídaající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle; zásuvka a zástrčka pro jiné účely (doplňkové) musí být pro rozlišení bílé (světlé) barvy. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickými normami ISO 1724 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N - normální), ISO 3732 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (S - doplňkové), ISO 1185 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (N - normální), ISO 3731 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (S - doplňkové). Vozidla s elektrickou instalací 24 V, určená k tažení přípojných vozidel kategorie 0 1 a 0 2 musí být vybavena vhodným zařízením (přechodovým dílem), umožňujícím vzájemné propojení zásuvek a zástrček 24 V se zásuvkami a zástrčkami 12 V, dříve užívaných i pro napětí 24 V. Odpojení zadní mlhové svítilny tažného vozidla zasunutím zástrčky přípojného vozidla není přípustné.
 
b) u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily se systémem 12 V) nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V), jejichž provedení musí odpovídat mezinárodním předpisům ISO 11446. Je-li tažné vozidlo vybaveno třináctipólovou nebo patnáctipólovou zásuvkou a přípojné vozidlo sedmipólovou zástrčkou, pak musí být k propojení těchto vozidel použita redukční spojka ze 13, resp. 15 na 7 pólů, její provedení musí být schváleno.
 
	9. Vozidla kategorií M 2 , M 3 , N 2 , N 3 , 0 2 , 0 3 , 0 4 mohou být vybavena dvěma dvojicemi předních a dvěma dvojicemi zadních doplňkových obrysových svítilen schváleného typu.
 
10. Rozměry vozidel
 
a) největší povolené rozměry vozidel kategorií M, N a O jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 16,
 
b) pevné části vozidla (s výjimkou vozidel se skříňovou karoserií a autobusů) nesmějí překročit obrys ložné míry pro přepravu po železnici [podle doporučené technické normy ČSN 28 0312],
 
c) pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy. 3)
 
	11. Hmotnosti vozidel a jízdních souprav
 
a) pro hmotnosti vozidel platí ustanovení čl. 2 této přílohy, bodů 44 nebo 48 tabulky. Z těchto ustanovení jsou vyjmuty jízdní soupravy ve vnitrostátním provozu, jejichž největší povolená hmotnost smí být 48,00 t, a neuplatňuje se podmínka uvedená v bodě 4.3 přílohy I směrnice 96/53/ES ,
 
b) největší povolené hmotnosti vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 15,
 
c) pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost stanovenou v písm. a), nebo u nichž hmotnost připadající na nápravu přesahuje hmotnost stanovenou tamtéž, platí zvláštní právní předpisy. 3)
 
	12. Motor
 
a) výkon motoru vozidel kategorií M a N a jejich jízdních souprav, s výjimkou speciálních vozidel (např. těžkých silničních tahačů apod.), je stanoven zvláštním předpisem uvedeným v čl. 2 bod 48 tabulky (směrnice 97/27/ES příl. I čl. 7.10). Výkon motoru se měří podle jednoho z technických předpisů uvedených v čl. 2 bod 40 tabulky. Ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na vozidla poháněná elektrickou energií.
 
b) zážehové benzinové motory vozidel musí být konstruovány pro bezolovnatý benzin.
 
	13. Vozidla kategorie M a N musí mít řízení na levé straně vozidla, kromě vozidla určeného ke zvláštnímu užití vyžadujícího řízení na pravé straně nebo uprostřed.
 
	14. Kryty kol a protiskluzové řetězy
 
a) ustanovení technického předpisu podle čl. 2 bod 37 tabulky platí i pro vozidla kategorie N 1 . Tato vozidla mohou mít zařízení proti rozstřiku. V tomto případě se schvalují podle technického předpisu uvedeného v čl. 2 bodu 43 tabulky.
 
b) pro vozidla kategorií M 2 , M 3 , N 2 s největší povolenou hmotností do 7,50 t a vozidla kategorií 0 1 a 0 2 platí následující ustanovení:
ba) vozidla musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem,
 
bb) blatníky, podběhy a lapače nečistot vozidel uvedených v bodě b) musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karoserií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně;
 
bc) kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky
- při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karoserií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,
 
- zadní kryt na zadní straně u vozidel se sklápěcí karoserií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho pohotovostní hmotnosti,
 
bd) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20 st.,
 
be) u vozidel kategorií M 2 a M 3 , u nichž podběhy kol a navazující části karoserie zajišťují účinek lapačů nečistot, nejsou tyto lapače povinné,
 
c) vozidla kategorií N 2 s největší povolenou hmotností přesahující7,50 t, N 3 , 0 3 , 0 4 mohou do doby, než vstoupí v účinnost homologace typu podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií N a O, splňovat požadavky čl. 14 písm. b) této přílohy.
 
d) u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy (náprav), a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidla a koly s protiskluzovými řetězy.
 
	15. Pneumatiky
 
a) na vozidle kategorie M, N nebo O se smějí použít jen pneumatiky podle ustanovení technického předpisu uvedeného v čl. 2 bod 46 tabulky této přílohy ( 92/23/EHS , příloha IV). Užití pneumatik na vozidle musí být homologováno podle uvedeného předpisu nebo schváleno podle jeho technických příloh.
 
b) další ustanovení pro pneumatiky na vozidlech v provozu jsou uvedena v § 21 této vyhlášky.
 
	16. Vozidlo určené k přepravě dlouhého neděleného materiálu (tyče, sloupy, roury, klády apod.), s výjimkou deskového nebo hraněného řeziva, který posunem při náhlém prudkém zabrzdění nebo nárazu může ohrozit bezpečnost osob v kabině řidiče, musí být konstruováno nebo vybaveno tak, aby samo nebo jeho ochranné zařízení odpovídalo těmto podmínkám
 
a) musí udržet rovnoměrně rozloženou sílu 7850 N z každé započaté tuny nákladu vozidla,
 
b) zabránit alespoň v rozsahu celé šířky a celé výšky kabiny řidiče posunu nákladu vozidla.
	Pro přepravu tyčového nebo trubkového železného materiálu je dovoleno použít pro vnitřní stěnu čela nákladního prostoru vozidla nebo pro ochranné zařízení ocelový plech s minimální tloušťkou 5 mm.
 
	17. Karoserie vozidel
 
a) vstupní dveře vozidel kategorií N a O se skříňovou karoserií musí být vybaveny pevným nebo snímatelným zařízením pro bezpečný a pohodlný vstup a výstup do této skříňové karoserie,
 
b) u trolejbusů a jiných vozidel s elektrickým pohonem musí být nástupní a výstupní schůdky a madla elektricky odizolovány od skříně karoserie,
 
c) je-li autobus vybaven žebříkem pro výstup na střechu a sestup z ní, musí být žebřík na pravém boku nebo zádi autobusu, je-li žebřík umístěn na boku autobusu, musí být odnímací,
 
d) pro přední části karoserie vozidel kategorie M 1 do celkové největší přípustné hmotnosti nepřesahující 2,5 t a vozidel kategorie N 1 odvozených od kategorie M 1 s celkovou největší přípustnou hmotností do 2,5 t, která odpovídají článku 2 přílohy II směrnice 70/156/EHS platí ustanovení směrnice 2003/102/ES o ochraně chodců a jiných nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou a v průběhu srážky s motorovým vozidlem.
 
	18. Motorová vozidla kategorií M, N a O musí být vybavena zařízením pro nepřímé vidění schváleným v souladu s ustanoveními směrnice 2003/97/ES a musí být s tímto zařízením schválena. Zařízením pro nepřímé vidění se rozumí zařízení pro sledování oblasti přiléhající k vozidlu, kterou řidič nemůže svým zrakem pozorovat přímo. Těmito zařízeními mohou být konvenční zrcátka, kamerové systémy nebo jiná zařízení schopná zprostředkovat pro řidiče informaci z oblasti, která se nalézá mimo jeho přímé zorné pole.
 
	19. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.
 
	20. Motorová vozidla s největší přípustnou hmotností překračující 3,50 T mohou být vybavena doplňkovým zvukovým výstražným zařízením umístěným na zádi vozidla, které při zařazeném zpětném chodu a při chodu motoru vydává přerušované výstražné zvukové znamení. Hladina akustického tlaku tohoto zařízení měřená v střední podélní rovině vozidla ve výši 1,20 m nad vozovkou a 2,00 m za zádí vozidla musí být vyšší než vnější hluk za zádí vozidla při otáčkách motoru odpovídajících 3/4 otáček největšího výkonu motoru, nejvýše však 85 dB (A). Kmitočet (f) přerušování zvukového znamení musí být v rozmezí 2 až 4 Hz a jeho trvání nesmí být delší než 0,6 s, vozidla jiných kategorií mohou být tímto zařízením vybavena, pokud hladina akustického tlaku tohoto zařízení 2,00 m za zádí vozidla nepřesahuje 85 dB (A).
 
	21. Vozidla kategorií M a N, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h -1 , a jejich přípojná vozidla (tzv. "pomalá vozidla") musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi (tj. na zádi posledního vozidla jízdní soupravy) opatřena zvláštním označením. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 69 uvedeným v čl. 2 bod X3 tabulky a musí být podle něj homologováno. Pro umístění a montáž těchto označení musí vozidlo splňovat požadavky přílohy 15 tohoto předpisu.
 
	22. Předpis EHK č. 70 (uvedený v této příloze čl. 2 bod X2 tabulky) se aplikuje na kategorie vozidel uvedené v příloze 15 tohoto předpisu. Pro uspořádání a umístění označení na vozidle platí rovněž ustanovení přílohy 15 tohoto předpisu.
 
	23. Tabulky požadovaných homologací a schválení pro vozidla zvláštního určení podle čl. 1. Pro tabulky v následujících písm. a) až d) platí ustanovení čl. 2 písm. a) až c). Pro systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulkách v následujících písm. a) až d) a jsou na vozidlo namontovány ať již v prvorýrobě nebo dodatečně, platí ustanovení čl. 3.
     a) obytné automobily, sanitní automobily, pohřební automobily

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Předmět                                  Předpis     Základní    Platí pro kategorii vozidla
                                         EHK         směrnice    ------------------------------------------------------------
                                                     EHS/ES      M1 <= 2500 kg      M1 > 2500 kg      M2          M3
                                                                 10)               10)
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
 1. Hladiny hluku                        51          70/157      H                 G + H             G + H       G + H
    Náhradní výfukové systémy            59
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
 2. Emise znečišťujících látek           83          70/220      Q                 G + Q             G + Q       G + Q
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
 3. Palivové nádrže                                  70/221      F                 F                 F           F
    Zadní ochrana proti podjetí          58
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
 4. Prostor pro zadní registr. tabulku               70/222      X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
 5. Systém řízení                        79          70/311      X                 G                 G           G
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
 6. Zámky a závěsy dveří                 11          70/387      B                 G + B
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
 7. Zvukový signál                       28          70/388      X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
 8. Výhled dozadu                        46          71/127      X                 G                 G           G
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
 9. Brzdění                              13, 90,     71/320      X                 G                 G           G
                                         13H
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
10. Elektromagnetická kompatibilita      10          72/245      X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
11. Kouř vznětových motorů               24          72/306      H                 H                 H           H
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
12. Vnitřní výčnělky                     21          74/60       C                 G + C
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér  18, 97      74/61       X                 G                 G           G
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
14. Bezpečnost při nárazu na řízení      12          74/297      X                 G                 
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
15. Pevnost sedadel                      17, 80      74/408      D                 G + D             G + D       G + D
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
16. Vnější výčnělky                      26          74/483      V pro kabinu      G pro kabinu
                                                                 A pro ostatní     A pro ostatní
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
17. Rychloměr pro zpětný chod            39          75/443      X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
18. Štítky (povinné)                                 76/114      X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů   14          76/115      D                 G + L             G + L       G + L
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
20. Montáž světelné techniky             48          76/756      A + N             A + G + N         A + G + N   A + G + N
                                                                                   pro kabinu        pro kabinu  pro kabinu
                                                                                   A + N             A + N       A + N
                                                                                   pro ostatní       pro ostatní pro ostatní
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
21. Odrazky                              3           76/757      X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Předmět                                  Předpis     Základní    Platí pro kategorii vozidla
                                         EHK         směrnice    ------------------------------------------------------------
                                                     EHS/ES      M1 <= 2500 kg      M1 > 2500 kg      M2          M3
                                                                 10)               10)
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
22. Svítilny doplňkové obrysové,         7           76/758      X                 X                 X           X
    přední a zadní obrysové,
    brzdové)
    Denní svítilny                       87
    Boční obrysové svítilny              91
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
23. Směrové svítilny                     6           76/759      X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
24. Osvětlení zadní registrační tabulky  4           76/760      X                 X                 X           X 
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
25. Světlomety, výbojky                  1, 5, 8,    76/761      X                 X                 X           X
                                         20, 31,
                                         98, 99,
                                         112, 113
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
26. Žárovky                              37                      X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
26. Přední mlhové světlomety             19          76/762      viz čl. 5 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
27. Odtahové úchyty vozidel                          77/389      E                 E                 E           E
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
28. Zadní mlhové svítilny                38          77/538      X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
29. Zpětné světlomety                    23          77/539      X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
30. Parkovací svítilny                   77          77/540      X                 X                 X           X 
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
31. Bezpečnostní pásy                    16          77/541      D                 G + M             G + M       G + M
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
32. Výhled dopředu                                   77/649      X                 G
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
33. Označení ovladačů                                78/316      X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
34. Odmrazování/odmlžování                           76/317      X                 G + O             O           O
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
35. Ostřikování/stírání                              78/318      X                 G + O             O           O
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
36. Vytápěcí systémy                                 2001/56     I                 G + P             G + P       G + P
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
37. Kryty kol                                        78/549      X                 G
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
38. Opěrky hlavy                         17, 25      78/932      D                 G + D
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
39. Emise CO2/spotřeba paliva            101         80/1268     #               #  
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
40. Výkon motoru                         85          80/1269     X                 X                 X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
41. Emise vznětových motorů              49          88/77       H                 G + H             G + H       G + H
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
44. Hmotnosti a rozměry (M1)                         92/21       X                 X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
45. Bezpečnostní skla                    43          92/22       J                 G + J             G + J       G + J
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
46. Pneumatiky                           30, 54, 64  92/23       X                 G                 G           G
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
47. Omezovače rychlosti                  89          92/24                                                       X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
48. Hmotnosti a rozměry (jiné než M1)                                                                X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
50. Spojovací zařízení                   55          94/20       viz čl. 5 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
51. Hořlavost                                        95/28                                                       G
                                                                                                                 pro kabinu
                                                                                                                 X
                                                                                                                 pro ostatní
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
52. Autobusy                             36, 52,     2001/85                                         A           A
                                         66, 107
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
53. Čelní náraz                          94          96/79      #                   #                       
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
54. Boční náraz                          95          96/27      #                   #                  
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
X2. Desky zadního značení těžkých        70                                                                      X
    a dlouhých vozidel
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
X3. Desky zadního značení                69                      X                 X                 X           X
    pomalých vozidel (do 30 km.h-1)
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

     b) pancéřovaná vozidla

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Předmět                                  Předpis     Základní    Platí pro kategorii vozidla
                                         EHK         směrnice    -----------------------------------------------------------
                                                     EHS/ES      M1    M2    M3    N1    N2    N3    01    02    03   04
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 1. Hladiny hluku                        51          70/157      X     X     X     X     X     X
    Náhradní výfukové systémy            59
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 2. Emise znečišťujících látek           83          70/220      A     A     A     A     A     A
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 3. Palivové nádrže                                  70/221      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X
    Zadní ochrana proti podjetí          58
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 4. Prostor pro zadní registr. tabulku               70/222      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 5. Systém řízení                        79          70/311      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 6. Zámky a závěsy dveří                 11          70/387      X                 X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 7. Zvukový signál                       28          70/388      A + K A + K A + K A + K A + K A + K
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 8. Výhled dozadu                        46          71/127      A     A     A     A     A     A 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 9. Brzdění                              13, 90      71/320      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X
                                         13H
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10. Elektromagnetická kompatibilita      10          72/245      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
11. Kouř vznětových motorů               24          72/306      X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
12. Vnitřní výčnělky                     21          74/60       A
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér  18, 97      74/61       X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
14. Bezpečnost při nárazu na řízení      12          74/297      #           #                 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
15. Pevnost sedadel                      17, 80      74/408      X     D     D     D     D     D
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
16. Vnější výčnělky                      26          74/483      A
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
17. Rychloměr                            39          75/443      X     X     X     X     X     X
    zpětný chod
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
18. Štítky (povinné)                                 76/114      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů   14          76/115      A     A     A     A     A     A
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
20. Montáž světelné techniky             48          76/756      A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
21. Odrazky                              3           76/757      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
22. Svítilny doplňkové obrysové,         7           76/758      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X
    přední obrysové, zadní
    obrysové, brzdové, boční
    obrysové)
    Denní svítilny                       87
    Boční obrysové svítilny              91
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
23. Směrové svítilny                     6           76/759      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
24. Osvětlení zadní registrační          4           76/760      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X
    tabulky
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
25. Světlomety, výbojky                  1, 5, 8,    76/761      X     X     X     X     X     X
                                         20, 31, 98,
                                         99, 112,
                                         113
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
25. Žárovky                              37                      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
26. Přední mlhové světlomety             19          76/762      viz bod 5
                                                                 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
27. Závěsy k odtažení vozidla                        77/389      A     A     A     A     A     A
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
28. Zadní mlhové svítilny                38          77/538      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
29. Zpětné světlomety                    23          77/539      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
30. Parkovací svítilny                   77          77/540      X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
31. Bezpečnostní pásy                    16          77/541      A     A     A     A     A     A 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
32. Výhled dopředu                                   77/649      S
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
33. Označení ovladačů                                78/316      X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
34. Odmrazování/odmlžování                           78/317      A     O     O     O     O     O
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
35. Ostřikování/stírání                              78/318      A     O     O     O     O     O
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
36. Vytápěcí systémy                                 2001/56     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
37. Kryty kol                                        78/549      X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
38. Opěrky hlavy                         17, 25      78/932      X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
39. Emise CO2/spotřeba paliva            101         80/1268     #
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
40. Výkon motoru                         85          80/1269     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
41. Emise vznětových motorů              49          88/77       A     X     X     X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
42. Boční ochrana                        73          89/297                              X     X                 X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
43. Zařízení proti rozstřiku                         91/226                              X     X                 X     X 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
44. Hmotnost a rozměry vozidel (M1)                  92/21       X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
45. Bezpečnostní skla                    43          92/22       #     #     #      #    #     #     #     #     #     #                                       
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
46. Pneumatiky                           30, 54, 64  92/23       A     A     A     A     A     A     A     A     A     A 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
47. Omezovače rychlosti                  89          92/24                   X           X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
48. Hmotnosti a rozměry (jiná vozidla                97/27             X     X     X     X     X     X     X     X     X
    než M1)
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N                                                A     A     A
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
50. Spojovací zařízení                   55          94/20       viz bod 5 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
51. Hořlavost materiálů interiéru                    95/28                   X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
52. Autobusy                             36, 52,     2001/85
                                         66, 107
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
53. Čelní náraz                          94          96/79       #
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
54. Boční náraz                          95          96/27       #                 #                 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
56. Vozidla pro dopravu                  105         98/91                         X     X     X     X     X     X     X
    nebezpečných věcí
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
57. Ochrana proti podjetí zepředu        93          2000/40                             X     X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
X2. Desky zadního značení těžkých        70                                  X                 X     X     X     X     X
    a dlouhých vozidel
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
X3. Desky zadního značení                69                      X     X     X     X     X     X     X     X     X     X
    pomalých vozidel (do 30 km.h-1)
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

     c) ostatní   vozidla  zvláštního   určení  (včetně   obytných 
        přívěsů)

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Předmět                                  Předpis     Základní    Platí pro kategorii vozidla
                                         EHK         směrnice    -------------------------------------------------------
                                                     EHS/ES      M2    M3    N1    N2    N3    01    02    03   04
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 1. Hladiny hluku                        51          70/157      H     H     H     H     H
    Náhradní výfukové systémy            59
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 2. Emise znečišťujících látek           83          70/220      Q     Q     Q     Q     Q
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 3. Palivové nádrže                                  70/221      F     F     F     F     F     X     X     X     X
    Zadní ochrana proti podjetí          58          70/221
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 4. Prostor pro zadní registr. tabulku               70/222      A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 5. Systém řízení                        79          70/311      X     X     X     X     X     X     X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 6. Zámky a závěsy dveří                 11          70/387                  B     B     B 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 7. Zvukový signál                       28          70/388      X     X     X     X     X                     x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 8. Výhled dozadu                        46          71/127      X     X     X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 9. Brzdění                              13, 90,     71/320      X     X     X     X     X     X     X     X     X
                                         13H
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
10. Elektromagnetická kompatibilita      10          72/245      X     X     X     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11. Kouř vznětových motorů               24          72/306      H     H     H     H     H
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér  18, 97      74/61       X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
14. Bezpečnost při nárazu na řízení      12          74/297                  X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
15. Pevnost sedadel                      17, 80      74/408      D     D     D     D     D
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
17. Rychloměr                            39          75/443      X     X     X     X     X
    zpětný chod
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
18. Štítky (povinné)                                 76/114      X     X     X     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů   14          76/115      D     D     D     D     D
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
20. Montáž světelných zařízení           48          76/756      A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
21. Odrazky                              3           76/757      X     X     X     X     X     X     X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
22. Svítilny doplňkové obrysové,         7           76/758      X     X     X     X     X     X     X     X     X
    přední obrysové, zadní
    obrysové, brzdové, boční
    obrysové)
    Denní svítilny                       91
    Boční obrysové svítilny
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
23. Směrové svítilny                     6           76/759      X     X     X     X     X     X     X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
24. Osvětlení zadní registrační          4           76/760      X     X     X     X     X     X     X     X     X
    tabulky
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
25. Světlomety, výbojky                  1, 5, 8,    76/761      X     X     X     X     X
                                         20, 31, 98,
                                         99, 112,
                                         113
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
25. Žárovky                              37                      X     X     X     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
26. Přední mlhové světlomety             19          76/762      viz bod 5 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
27. Závěsy k odtažení vozidla                        77/389      A     A     A     A     A
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
28. Zadní mlhové svítilny                38          77/538      X     X     X     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
29. Zpětné světlomety                    23          77/539      X     X     X     X     X     X     X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
30. Parkovací svítilny                   77          77/540      X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
31. Bezpečnostní pásy                    16          77/541      D     D     D     D     D 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
33. Označení ovladačů                                78/316      X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
34. Odmrazování/odmlžování                           78/317      O     O     O     O     O
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
35. Ostřikování/stírání                              78/318      O     O     O     O     O
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
40. Výkon motoru                         85          80/1269     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
41. Emise vznětových motorů              49          88/77       H     H     H     H     H 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
42. Boční ochrana                        73          89/297                        X     X                 X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
43. Zařízení proti rozstřiku                         91/226                        X     X                 X     X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
45. Bezpečnostní skla                    43          92/22       J     J     J     J     J     J     J     J     J
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
46. Pneumatiky                           30, 54, 64  92/23       X     X     X     X     X     X     X     X     X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
47. Omezovače rychlosti                  89          92/24             X           X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
48. Hmotnosti a rozměry                              97/27       X     X     X     X     X     X     X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N                                          X     X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
50. Spojovací zařízení                   55          94/20       viz bod 5 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
51. Hořlavost                                        95/28             X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
52. Autobusy                             36, 52,     2001/85     X     X
                                         66, 107
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
54. Boční náraz                          95          96/27                   A
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
56. Vozidla pro dopravu                  105         98/91                         X     X     X     X     X     X
    nebezpečných věcí
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
57. Ochrana proti podjetí zepředu        93          2000/40                       X     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
X2. Desky zadního značení těžkých        70                            X                 X     X     X     X     X
    a dlouhých vozidel
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
X3. Desky zadního značení                69                      X     X     X     X     X     X     X     X     X
    pomalých vozidel (do 30 km.h-1)
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

     d) mobilní jeřáby

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Předmět                                  Předpis     Základní    Mobilní jeřáby kategorie N
                                         EHK         směrnice
                                                     EHS/ES
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 1. Hladiny hluku                        51          70/157      T
    Náhradní výfukové systémy            59
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 2. Emise znečišťujících látek           83          70/220      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 3. Palivové nádrže                                  70/221      X
    Zadní ochrana proti podjetí          58
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 4. Prostor pro zadní registr. tabulku               70/222      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 5. Systém řízení                        79          70/311      X (boční pohyb přípustný) 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 6. Zámky a závěsy dveří                 11          70/387      A 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 7. Zvukový signál                       28          70/388      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 8. Výhled dozadu                        46          71/1277     X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 9. Brzdění                              13, 90,     71/320      U
                                         13H
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
10. Elektromagnetická kompatibilita      10          72/245      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11. Kouř vznětových motorů               24          72/306      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12. Vnitřní výčnělky                     21          74/60       x
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér  18, 97      74/61       X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
15. Pevnost sedadel                      17, 80      74/408      D
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
17. Rychloměr                            39          75/443      X
    zpětný chod
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
18. Štítky (povinné)                                 76/114      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů   14          76/115      D
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
20. Montáž světelné techniky             48          76/756      A + Y 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
21. Odrazky                              3           76/757      X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
22. Svítilny doplňkové obrysové,         7           76/758      X
    přední obrysové, zadní
    obrysové, brzdové, boční
    obrysové)
    Denní svítilny                       87
    Boční obrysové svítilny              91
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
23. Směrové svítilny                     6           76/759      X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
24. Osvětlení zadní registr. tabulky     4           76/760      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
25. Světlomety, výbojky                  1, 5, 8,    76/761      X
                                         20, 31,
                                         98, 99,
                                         112, 113
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
25. Žárovky                              37                      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
26. Přední mlhové světlomety             19          76/762      viz bod 5 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
27. Závěsy k odtažení vozidla                        77/389      A
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
28. Zadní mlhové svítilny                38          77/538      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
29. Zpětné světlomety                    23          77/539      X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
30. Parkovací svítilny                   77          77/540      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
31. Bezpečnostní pásy                    16          77/541      D 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
33. Označení ovladačů                                78/316      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
34. Odmrazování/odmlžování                           78/317      O
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
35. Ostřikování/stírání                              78/318      O
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
40. Výkon motoru                         85          80/1269     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
41. Emise vznětových motorů              49          88/77       V 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
42. Boční ochrana                        73          89/297      X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
43. Zařízení proti rozstřiku                         91/226      X 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
45. Bezpečnostní skla                    43          92/22       J
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
46. Pneumatiky                           30, 54, 64  92/23       A, pokud jsou splněny požadavky ISO 10571-1995(E) nebo
                                                                 ETRTO manuálu norem 1998 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
47. Omezovače rychlosti                  89          92/24       X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
48. Hmotnosti a rozměry                              97/27       X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N                              X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
50. Spojovací zařízení                   55          94/20       viz čl. 5 této přílohy
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
57. Ochrana proti podjetí zepředu        93          2000/40     X
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
X2. Desky zadního značení těžkých        70                      X
    a dlouhých vozidel
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
X3. Desky zadního značení                69                      X
    pomalých vozidel (do 30 km.h-1)
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
	VÝZNAM SYMBOLŮ V TABULKÁCH
 
A: Pokud zvláštní určení neumožní plné vyhovění, jsou přípustné výjimky. Výrobce musí ke spokojenosti homologačního nebo schvalovacího orgánu prokázat, že pro zvláštní určení nelze požadavky splnit.
 
B: Aplikace se omezuje na dveře s přístupem k sedadlům, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a tam, kde vzdálenost mezi bodem R sedadla a střední rovinou povrchu dveří, při měření kolmo na střední podélnou rovinu vozidla, nepřesáhne 500 mm.
 
C: Aplikace se omezuje na část vozidla před sedadlem umístěným nejblíže k zadní části vozidla, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a je také omezena na oblast dopadu hlavy podle definice předpisu EHK č. 21 nebo směrnice společenství 74/60/EHS .
 
D: Aplikace se omezuje na sedadla, konstruovaná pro běžné užití při jízdě vozidla po silnici.
 
E: Pouze vpředu.
 
F: Je přípustná modifikace průběhu a délky plnícího potrubí a přemístění nádrže ve vozidle.
 
G: Požadavky na kategorii základního/nedokončeného vozidla (podvozku, který byl využit ke stavbě vozidla zvláštního určení). U nedokončených/dokončených vozidel je přijatelné, aby byly splněny požadavky pro vozidla odpovídající kategorie N (podle největší hmotnosti).
 
H: Bez dalšího zkušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m.
 
I: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky.
 
J: U všech zasklení oken jiných než je zasklení kabiny řidiče (čelní sklo a boční okna) musí být materiálem buď bezpečnostní sklo nebo tuhé plastové zasklení.
 
K: Přípustná jsou zařízení pro přídavné výstražné signály.
 
L: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně kotevní místa pro břišní pásy.
 
M: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují neméně břišní pásy.
 
N: Za podmínky, že jsou namontována všechna povinná světelná zařízení a že není ovlivněna jejich geometrická viditelnost.
 
O: Vozidlo musí být vpředu vybaveno přiměřeným systémem.
 
P: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky. Vozidlo musí být vpředu vybaveno vhodným systémem.
 
Q: Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m. Homologace, udělená pro nejvíce reprezentativní základní vozidlo, zůstává v platnosti bez ohledu na změny referenční hmotnosti.
 
R: Pokud jde namontovat registrační tabulky všech členských států a tyto tabulky jsou viditelné.
 
S: Činitel přenosu světla je nejméně 60 %, úhel zakrytí sloupkem "A" není větší než 10 st.
 
T: Zkoušení se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo může být zkoušeno podle směrnice 70/157/EHS ve znění naposledy změněném směrnicí 1999/10/ES . Ve vztahu k bodu 5.2.2.1 přílohy I směrnice 70/157/EHS se užijí následující mezní hodnoty:
- 81 dB (A) u vozidel s výkonem motoru menším než 75 kW,
 
- 83 dB (A) u vozidel s výkonem motoru větším nebo rovným než 75 kW, ale menším než 150 kW,
 
- 84 dB (A) u vozidel s výkonem motoru větším než 150 kW.
 
U: Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo, vybavené až čtyřmi nápravami, musí plnit požadavky stanovené směrnicí 71/320/EHS . Odchylky jsou přípustné u vozidel s více než čtyřmi nápravami za předpokladu, že:
- jsou oprávněné příslušnou konstrukcí,
 
- jsou splněny veškeré brzdné vlastnosti stanovené směrnicí 71/320/EHS pro parkovací, provozní a nouzové brzdění.
 
V: Lze připustit vyhovění směrnici 97/68/EHS .
 
X: Žádné výjimky mimo ty, které uvádí jednotlivá směrnice.
 
Y: Za předpokladu, že je namontováno povinné zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
 
#: Směrnice se neaplikuje (žádné požadavky). (Pozn. ASPI: Z technických důvodů znak "#" nahrazuje značku průměru)
 
	24. Do doby, než vstoupí v platnost homologace typu vozidla podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií M 2 , M 3 , N 2 a N 3 , musí být tyto kategorie vozidel vybaveny zařízením proti neoprávněnému použití podle předpisu EHK č. 18 uvedeného v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle něho homologovány.
 
	25. Vozidla kategorie M 1 musí být vybavena imobilizérem, který splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle nich homologována nebo schválena. Vozidla ostatních kategorií M a N mohou být vybavena imobilizérem, který musí splňovat požadavky podle předchozí věty, a pokud jsou jím vybavena, musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.
 
	26. Vozidla kategorií M a N mohou být vybavena poplašným zařízením, které splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky. Pokud jsou jím vybavena, musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.
 
	27. Vozidla kategorie M a N, u nichž největší povolená hmotnost vozidla včetně případně připojitelného přívěsu nebo návěsu přesáhne 3,50 t, musí být vybavena tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče, homologovaným podle nařízení Rady EHS č. 3821/85 . Tato povinnost neplatí pro vozidla uvedená v příslušných výjimkách nařízení Rady EHS č. 3820/85 . Výše uvedené tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení, pokud jsou homologovány podle výše uvedených nařízení a jejich použití je předepsáno, musí být ověřeny nejdéle jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstem a musí být včetně jejich pohonu zaplombovány. Pokud jsou tyto tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení namontovány ve vozidlech, kde není jejich použití předepsáno, musí být ověřovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejdéle jednou za pět let. Ve vnitrostátní dopravě může být toto zařízení nahrazeno jiným kontrolním záznamovým zařízením schváleného typu, které splňuje nejméně podmínky pro elektronické kontrolní záznamové zařízení s registrací pracovní činnosti řidiče nařízení Rady EHS č. 3821/85 , které však není dle tohoto nařízení homologováno. Vozidlo uvedené do provozu musí svým provedením odpovídat za provedení, ve kterém bylo schváleno, jestliže nebylo předcházejícími právními úpravami stanoveno jinak. Povinnost výbavy vozidel tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče podle data jejich prvního uvedení vozidla do provozu
------------------------------------------------------------------------------- -----------
KATEGORIE        1.7.1972 až       1.7.1984 až       1.1.1990 až       1.7.2001 až
uvedení          30.6.1984         31.12.1989        30.6.2001
do provozu
------------------------------------------------------------------------------- -----------
M1               -                 -                 -                 "EC" - při největší
                                                                       povolené hmotnosti
                                                                       soupravy nad 3,5 t
                                                                       - kromě vj
------------------------------------------------------------------------------- -----------
M2               "TC" - nad 7,0 t  "TC1" - nad       "EC" - kromě vj   "EC" - kromě vj
                 - nad 40 km.h-1   7,0 t
                 - mimo městské    - nad 40 km.h-1
                   autobusy        - mimo městské
                                     autobusy
------------------------------------------------------------------------------- -----------
M3               "TC" - nad 7,0 t  "TC" - nad 7,0 t  "EC" - kromě vj   "EC" - kromě vj 
                 - nad 40 km.h-1   - nad 40 km.h-1
                 - mimo městské    - mimo městské
                   autobusy          autobusy
------------------------------------------------------------------------------- -----------
N1               -                 -                 "EC" - při        "EC" - při
                                                     největší povolené největší povolené
                                                     hmotnosti         hmotnosti
                                                     soupravy          soupravy
                                                     nad 3,5 t         nad 3,5 t
                                                     - kromě vj        - kromě vj
                                                     - pro vozidla
                                                     uvedená do provozu
                                                     po 25.4.1995
                                                     a provozovaná
                                                     v mezinárodní
                                                     silniční dopravě
------------------------------------------------------------------------------- -----------
N2               "TC" - nad 7,0 t  "TC1" - nad       "EC" - kromě vj   "EC" - kromě vj
                 - nad 40 km.h-1   7,0 t
                                   - nad 40 km.h-1
------------------------------------------------------------------------------- -----------
N3               "TC" - nad 40     "TC1" - nad 40    "EC" - kromě vj   "EC" - kromě vj
                 km.h-1            km.h-1
------------------------------------------------------------------------------- -----------
 
	Legenda:
 
	Povinnost vybavení vozidla tachografem nebo jiným kontrolním záznamovým zařízením se vztahuje i na vozidla kategorií M 1 a N 1 , která jsou vybavena spojovacím zařízením v případě, že největší povolená hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3,5 t.
 
	"TC" - nehomologovaný tachograf, který včetně jeho náhonu musí být u nákladních automobilů a autobusů plomobován; to neplatí pro tachografy s elektrickým pohonem. Tachografový záznam musí odpovídat svými průběhy údajům počítače ujeté vzdálenosti, rychloměru a času jízdy i stání při spolehlivé čitelnosti bez pomocných přístrojů; tachografový hodinový strojek a jeho údaje nesmí vykazovat při jednom natažení strojku odchylku větší než +/- 2 minuty za 24 hodin. Doba chodu strojku na jedno natažení musí být nejméně pro záznam
	3hodinový ........ 24 hodin,
 
	6hodinový ........ 48 hodin,
 
	12hodinový ....... 62 hodin,
 
	24hodinový ....... 168 hodin.
 
	"TC1" shodné s "TC", avšak tachograf, jakož i jeho pohon musí být možné u vozidel všech kategorií zaplombovat.
 
	"EC" - tachograf homologovaný podle nařízení Rady EHS č. 3821/85 a označený homologační značkou musí být ověřen nejméně jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být včetně jeho pohonu zaplombován. Pokud je tento tachograf nebo elektronické kontrolní záznamové zařízení namontováno ve vozidlech, kde není jeho použití předepsáno, musí být ověřen Úřadem pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví nejméně jednou za pět let.
 
	vj - vozidla, na něž se nevztahuje povinnost vybavení tachografem
 
a) vozidla určená pro přepravu nákladu, jejichž největší povolená hmotnost včetně největší povolené hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3,50 t,
 
b) vozidla pro přepravu cestujících, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určena pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
 
c) vozidla používaná pro přepravu cestujících na pravidelných linkách, kde délka tratě této linky nepřesahuje 50 km,
 
d) vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 30 km.h -1 ,
 
e) vozidla používaná nebo řízená ozbrojenými silami, jednotkami požární ochrany a Policií České republiky,
 
f) vozidla používaná pro zvláštní účely, tj. údržbu a opravy kanalizací, vody, plynu a elektřiny, údržbu a kontrolu silnic, odvoz a likvidaci odpadků, telegrafní a telefonní služby, přepravu poštovních zásilek, rozhlasové a televizní vysílání a detekce rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů,
 
g) vozidla používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích,
 
h) specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely,
 
i) vozidla přepravující cirkus a lunapark,
 
j) speciální havarijní vozidla,
 
k) vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby a nová nebo přestavěná vozidla, která ještě nebyla uvedena do provozu,
 
l) vozidla používaná pro nekomerční přepravu nákladů pro osobní užití,
 
m) vozidla používaná pro svoz mléka z farem a zpětnou přepravu kontejnerů na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení dobytka na farmy,
 
n) vozidla Správy státních hmotných rezerv při zajišťování přepravy materiálů státních hmotných rezerv, humanitární pomoci státu za krizových situací.
 
	28. Při konstrukci a výrobě vozidel kategorií M 1 a N 1 a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.
 
	29. Výrobci vozidel kategorie M 1 zajistí, aby všechna prodejní místa v ČR nabízející jejich nové typy vozidel kategorie M 1 obdržela údaje o emisích CO 2 a spotřeby paliva, které jsou uvedeny v osvědčení o homologaci příslušného typu vozidla podle jednoho ze zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bod 39 tabulky tak, aby tato prodejní místa je měla k dispozici pro splnění požadavků směrnice 1999/94/ES na informovanost spotřebitelů o spotřebě paliva a emisích CO 2 při nabízení nových osobních automobilů.
 
	30. U osobních automobilů kategorie M 1 a nákladních automobilů kategorie N 1 se měření emisí oxidu uhličitého (CO 2 ) a spotřeby paliva provádí podle směrnice 80/1268/EHS a směrnice 2004/3/ES . Pro měření spotřeby paliva a emisí CO 2 u těchto vozidel se použijí postupy pro zkoušky emisí prováděné podle technických požadavků směrnice 70/220/EHS . Postup zkoušek, postup při rozšíření schválení typu a schvalování rodiny vozidel kategorie N 1 se řídí přílohami směrnice 80/1268/EHS pozměněné směrnicí 2004/3/ES . Pro výrobce vozidel v malých sériích se uplatní výjimka z ustanovení této směrnice.
 
	Ustanovení směrnice 2004/3/ES se nepoužijí na vozidla kategorie N 1 , jestliže motory do nich namontované byly typově schváleny podle směrnice 88/77/EHS a jestliže celková roční výroba vozidel kategorie N 1 je u výrobce nižší než 2000 jednotek.
 
	31. Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršovat čitelnost zadní registrační tabulky. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontovatelná bez použití nářadí, případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením.
 
	32. U vozidel rychlé zdravotnické pomoci, kromě terénních vozidel, musí být světlá výška prostoru určeného pro přepravu pacienta nejméně 1700 mm.
 
	33. Vyústění výfukového potrubí nesmí být vpravo a osa vyústění koncové části výfukového potrubí, s výjimkou potrubí směrovaného vzhůru a vyústěného nad vozidlem, musí být buď rovnoběžná s vodorovnou rovinou, nebo skloněná k rovině vozovky.
 
	34. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směrující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.
 
	35. U vozidel se samostatnou skříňovou karoserií nesmějí zadní a boční dveře ve zcela otevřeném stavu přesahovat šířku vozidla o více než o vlastní tloušťku dveří, a v této otevřené poloze musí být spolehlivě zajištěny.
 
	36. Počítače ujeté vzdálenosti namontované ve vozidlech musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně +/- 5 % z měřené hodnoty.
 
	37. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.
 
	Technické požadavky na vozidla poháněná stlačeným plynem
 
	38. Zařízení pro pohon CNG tvoří soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru CNG, zejména části pro plnění, nádrže nebo lahve, potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.
 
	39. Části zařízení pro pohon CNG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 110, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány pro vozidla nově schvalovaná od 1.11.2001, pro všechna nově registrovaná od 1.11.2003.
 
	40. Použití, zástavby a funkce zařízení pro pohon CNG na vozidle musí splňovat ustanovení
 
a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorií M, N technického předpisu EHK č. 110 a této vyhlášky,
 
b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla podle této vyhlášky.
 
	41. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných CNG nesmí překročit hodnoty stanovené technickými předpisy podle této přílohy, čl. 2, bod 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 39 této přílohy stanoveno jinak.
 
	42. Pro schválení způsobilosti typu vozidla nebo přestavby typu vozidla (hromadné přestavby) poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky čl. 39 a čl. 40 písm. a) a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.
 
	43. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky podle čl. 39 a čl. 40 písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.
 
	Technické požadavky na vozidla poháněná zkapalněnými ropnými plyny
 
	44. Zařízení pro pohon LPG tvoří soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru LPG, zejména části pro plnění, nádrže, čerpadla potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.
 
	45. Části zařízení pro pohon LPG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 67, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány.
 
	46. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon LPG na vozidle musí splňovat ustanovení:
 
a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorie M, N technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky,
 
b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla kategorie M 1 , N 1 technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky.
 
	47. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných LPG nesmí překročit hodnoty podle čl. 2, bodu 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 45 této přílohy stanoveno jinak.
 
	48. Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo hromadné přestavby typu vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 45 a čl. 46, písm. a) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.
 
	49. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 45 a čl. 46, písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.
 
	Kontroly nádrží a láhví u vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem v provozu
 
	50. Pokud výrobce nádrže nestanoví jinak, je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 15 let.
 
	Elektromobily kategorií M a N
 
	51. Elektromobily kategorií M a N musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v této příloze v čl. 2 s následujícími odchylkami
 
a) nevyžaduje se homologace nebo schválení podle čl. 2 bodů 2, 11 a 41 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů;
 
b) u bodu 1 tabulky se vyžaduje homologace nebo schválení pouze podle metody měření vozidla za jízdy z předpisu EHK č. 51 nebo směrnice 70/157/EHS ; měření stojícího vozidla v tomto případě odpadá;
 
c) mimo uvedené požadavky se vyžaduje homologace elektromobilů podle předpisu EHK č. 100.
 
	52. Typ vozidla homologovaný podle směrnice 70/156/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 51.
 
	Mobilní stroje
 
	53. Mobilní stroj je zařízení se spalovacím motorem, který není používáno především k přepravě osob a nákladů, ale k pracovní činnosti. Mobilní stroj je často pevnou nebo výměnnou nástavbou vozidla, zvláštním vozidlem, pracovním strojem neseným, nebo je to stroj určený k zapojení do jízdní soupravy. Na spalovací motor používaný v mobilním stroji se vztahuje homologace nebo schválení podle článku 1.
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Předmět                                  Předpis     Základní    Spalovací motor může být použit
                                         EHK         směrnice    na vozidle kategorie
                                                     EHS/ES
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Emise nečistot z výfuku                  96          97/68       T nebo je v mobilním stroji, který je přemístitelný
vznětových motorů                                                po pozemních komunikacích
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Emise nečistot z výfuku                  není        97/68/ES    M, N, T, O jako pomocný motor, např. chladírenského
zážehového motoru                                    ve znění    zařízení, klimatizační jednotky apod.
                                                     2002/88/ES
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
	Mezi mobilní stroje, na jejichž vznětové motory se vztahují homologace, patří například
 
a) stroje s motory s proměnnými otáčkami - průmyslové vrtací zařízení, buldozery, hydraulická rypadla, sněhové pluhy, mobilní jeřáby, zdvihací plošiny, manipulační stroje, stroje na údržbu silnic,
 
b) stroje s motory s konstantními otáčkami, např. kompresory, generátory elektrické energie, chladící jednotky, svářecí soupravy, vodní čerpadla, sněhové frézy a zametací vozy,
 
c) plavidla určená k provozu na vnitrozemských vodních cestách s výkonem motoru od 37 kW a jejich délka je 20 m nebo větší a výtlak 100 m 3 nebo větší a
 
d) motorové vozy, speciální drážní vozidla a lokomotivy s výkonem motoru větším než 130 kW.
 
Příl.2
Technické požadavky pro konstrukci vozidel kategorií L

	1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorie L poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, a pro jejich přípojná vozidla, ať již dokončená nebo nedokončená. Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na vozidlech podle tohoto článku nebo určené k montáži na tato vozidla. Pod pojmem "vozidlo" se v této příloze rozumí vozidlo definované v tomto článku.
 
	2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Předmět                              Předpis       Základní
                                       EHK         směrnice                      Platí pro členy kategorie L *)
                                                    EHS/ES
Bod**)                                                                 1           2           3           4           5
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
2.2      Max.konstrukční rychlost,                   95/1              X           X           X           X           X
         moment a výkon motoru
4.4.8
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
3.       Hmotnosti a rozměry                         93/93             X           X           X           X
         vozidel
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
4.4.9.   Palivová nádrž                             97/24(6)
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
4.4.13.  Plynné znečišťující           40           97/24(5)                                   X           X           X
         látky motocyklů ***)
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
4.4.13.  Plynné znečišťující           47           97/24(5)           X           X
         látky mopedů ***)
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
6.       Pneumatiky motocyklů          75           97/24(1)                                   X           X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
7.       Brzdění                       78            93/14             X           X           X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
8.       Montáž zařízení k             53            93/92                                     X
         osvětlení a ke světelné       74            93/92             X
         signalizaci dvoukolových                    93/92             X           X           X           X
         a tříkolových vozidel
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
9.       a) Zařízení k osvětlení      3,6,          97/24(2)           X           X
         a ke světelné signalizaci   37,50,
         mopedů a vozidel            56,76
         posuzovaných jako takové
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
9.       b) Zařízení k osvětlení      3,6,          97/24(2)                                   X           X           X
         a ke světelné signalizaci   37,38,
         motocyklů a vozidel
         posuzovaných jako takové
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.1     Zvuková výstražná zařízení    28            93/30             X           X           X           X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.2     Montáž zadní registrační                    93/94             X           X           X           X           X
         tabulky
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.3     EMC, odrušení                 10           97/24(8)           X           X           X           X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.4     Vnější hluk a výfukový       9,41,         97/24(9)           X           X           X           X
         systém (mimo                63,92
         elektromobily)***)
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.5     Zpětná zrcátka                81           97/24(4)           X           X           X           X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.6     Vnější výčnělky                            97/24(3)           X           X           X           X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.7     Stojánky dvoukolových                       93/31             X                       X
         mot. vozidel
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.8     Ochrana před neoprávněným     62            93/33             X           X           X           X           X
         užitím
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.9     Zasklení, stírače,                         97/24(12)                      X                                   X
         odmrazování a odmlžování
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.10    Držadla spolujezdců na                      93/32             X                       X
         dvoukolových vozidel
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.11    Kotevní místa                              97/24(11)                      X                                   X
         bezpečnostních pásů
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.12    Rychloměr                     39            75/443            X           X           X           X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.13    Ovladače, identifikace        60            93/29             X           X           X           X           X
         ovladačů, sdělovačů a
         indikátorů
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.14    Povinné štítky a značky                     93/34             X           X           X           X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.15    Opatření proti                             97/24(7)           X           X           X           X           X
         neoprávněnému seřizování
         motoru
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 
	Pro tabulku platí
a) Jestliže je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé členy kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tento člen kategorie povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tento člen kategorie vozidel určen). Pokud má výrobce záměr na této kategorii vozidla použít předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví požadavky jiné.
 
b) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.
 
	3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části na vozidlo montovány dodatečně, musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.
 
	4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými, příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento technický předpis stanovuje.
 
	5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Předmět                              Předpis       Základní
                                       EHK         směrnice                      Platí pro členy kategorie L
                                                    EHS/ES
                                                                       1           2           3           4           5
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
         Přední mlhové světlomety       19          76/762                         X           X           X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
         Zadní mlhové svítilny          38                                                     X           X           X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
         Zařízení pro čištění           45                                         X           X           X           X
         světlometů
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
10.16    Zařízení pro mechanická                   97/24(10)           X           X           X           X           X
         spojení vozidel
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
 
	6. Elektrická instalace pro předepsané osvětlení přívěsu se u vozidel kategorií L připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na tažném vozidle. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickou normou ISO 1724 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6V nebo 12V (N-normální).
 
	7. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.
 
	8. U typu vozidla, pro který byla předložena homologace podle směrnice 92/61/EHS, se pro účel schválení typu vozidla přijmou jen homologace zahrnující osvětlení zadní registrační tabulky.
 
	9. Jestliže je vozidlo vybaveno imobilizérem, musí tento imobilizér splňovat požadavky uvedené v tabulce v čl. 2.
 
	10. Při konstrukci a výrobě tříkolových mopedů a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.
 
	11. U dvoukolových vozidel musí mít pohyblivé části pohonů (řetěz, hřídele apod.) bezpečnostní kryt.
 
	12. U tří a čtyřkolových vozidel musí kryty kol splňovat požadavky technických příloh směrnice 78/549/ES .
 
	13. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.
 
	14. Počítaje ujeté vzdálenosti musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně plus, mínus 5% z měřené hodnoty.
 
	15. Požadavky na přípojná vozidla za motorová vozidla kategorie L
a) přípojné vozidlo je určeno pouze pro přepravu nákladů, smí být připojeno pouze za tažné vozidlo, jehož konstrukce připojení umožňuje,
 
b) největší povolená hmotnost přípojného vozidla, které není vybaveno brzdou nesmí být větší než 50% provozní hmotnosti motorového vozidla,
 
c) největší povolená hmotnost přípojného vozidla vybaveného nájezdovou brzdou nesmí být větší než provozní tažného vozidla,
 
d) největší povolená hmotnost přípojného vozidla nesmí být větší než stanoví výrobce daného tažného vozidla,
 
e) vzdálenost nápravy nebo osy kol přípojného vozidla od osy zadního kola tažného vozidla nesmí být větší, než je rozvor kol tažného vozidla,
 
f) světelná zařízení musí přiměřeně (např. zadní odrazka se požaduje trojúhelníková) odpovídat požadavkům technických předpisů uvedených v této příloze, v tabulce v čl. 2.
 
Elektromobily kategorií L
 
	16. Elektromobily kategorie L musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v čl. 2 této přílohy s následujícími odchylkami:
a) nevyžaduje se homologace podle bodů 4.4.13 a 10.15 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů,
 
b) mimo uvedené požadavky se vyžaduje schválení elektromobilů s přiměřeným použitím ustanovení předpisu EHK č. 100.
 
	17. Typ elektromobilu homologovaný podle směrnice 92/61/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 16.
 
Příl.3
Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií T a OT

	1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorie T a pro jejich přípojná vozidla kategorie OT. Tato příloha se vztahuje i na všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na vozidlech nebo určené k dodatečné montáži na tato vozidla podle tohoto odstavce nebo určené k montáži na tato vozidla.
	Pod pojmem "vozidlo" se v této příloze rozumí vozidlo definované v tomto odstavci.
 
Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie T
 
	2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu vozidel kategorie T
+----------------------+-------+-----------+---------------------+
|          Předmět     |Předpis|Základní   | Platí pro kategorie |
|                      |EHK    |směrnice   |       vozidel       |
|Bod*)                 |       |EHS/ES     +---+---+---+----+----+
|                      |       |           |T1 |T2 |T3 |T4.1|T4.2|
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 1.1|Největší povolená|       |74/151(I)  | X | X | X | X  | (X)|
|    |hmotnost         |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 1.2|Registrační      |       |74/151(II) | X | X | X | X  | X  |
|    |tabulka          |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 1.3|Palivová nádrž   |       |74/151(III)| X | X | X | X  | X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 1.4|Přídavná závaží  |       |74/151(IV) | X | X | X | X  | X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 1.5|Zvukové výstražné|       |74/151(V)  | X | X | X | X  | X  |
|    |zařízení         |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 1.6|Hladina vnějšího |       |74/151(VI) | X | X | X | X  | X  |
|    |hluku            |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 2.1|Maximální        |       |74/152(1)  | X | X | X | X  | X  |
|    |rychlost         |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 2.2|Nákladní plošiny |       |74/152(2)  | X | X | X | (X)| X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 3.1|Zpětná zrcátka   |       |74/346     | X | X | X | (X)| X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 4.1|Výhled a stírače |  71   |74/347     | X | X | X | (X)| (X)|
|    |čelního skla     |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 5.1|Řízení           |       |75/321     | X | X | X | X  | X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 6.1|Elektromagnetická|       |75/322     | X | X | X | X  | X  |
|    |kompatibilita    |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 7.1|Brzdění          |       |76/432     | X | X | X | (X)| X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 8.1|Sedadla          |       |76/763     | X | - | X | X  | X  |
|    |spolujezdců      |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
| 9.1|Hladina vnitřního|       |77/311     | X | X | X | X  | X  |
|    |hluku            |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|10.1|Ochranná         |       |77/536     | X | - | - | SD | X  |
|    |konstrukce při   |       |           |   |   |   |    |    |
|    |převrácení (ROPS)|       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|11.1|Kouř vznětových  |       |77/537     | X | X | X | X  | X  |
|    |motorů           |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|12.1|Sedadlo řidiče   |       |78/764     | X | X | X | (X)| X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|13.1|Montáž zařízení  |  86   |78/933     | X | X | X | (X)| (X)|
|    |pro osvětlení a  |       |           |   |   |   |    |    |
|    |světelnou        |       |           |   |   |   |    |    |
|    |signalizaci      |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|14.1|Jednotlivá       |       |79/532     | X | X | X | X  | X  |
|    |zařízení pro     |       |           |   |   |   |    |    |
|    |osvětlení a      |       |           |   |   |   |    |    |
|    |světelnou        |       |           |   |   |   |    |    |
|    |signalizaci      |       |           |   |   |   |    |    |
|    |(homologace)     |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|15.1|Zařízení ke      |       |79/533     | X | X | X | (X)| X  |
|    |spojení vozidel  |       |           |   |   |   |    |    |
|    |(k vlečení) a    |       |           |   |   |   |    |    |
|    |zpětný chod      |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|16.1|ROPS - statická  |       |79/622     | X | - | - | SD | X  |
|    |zkouška          |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|17.1|Pracovní prostor,|       |80/720     | X | - | X | (X)| (X)|
|    |přístup na místo |       |           |   |   |   |    |    |
|    |řidiče           |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|18.1|Vývody pro odběr |       |86/297     | X | X | X | X  | X  |
|    |výkonu (vývodové |       |           |   |   |   |    |    |
|    |hřídele)         |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|19.1|Vzadu montované  |       |86/298     | - | X | - | -  | -  |
|    |ROPS             |       |           |   |   |   |    |    |
|    |(úzkorozchodné   |       |           |   |   |   |    |    |
|    |traktory)        |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|20.1|Montáž ovladačů  |       |86/415     | X | X | X | X  | X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|21.1|Vpředu           |       |87/402     | - | X | - | -  | -  |
|    |montované ROPS   |       |           |   |   |   |    |    |
|    |(úzkorozchodné   |       |           |   |   |   |    |    |
|    |traktory)        |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|22.1|Rozměry a        |       |89/173(I)  | X | X | X | (X)| (X)|
|    |přípojná hmotnost|       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|22.2|Zasklení         |       |89/173(III)| X | X | X | X  | X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|22.3|Regulátor otáček |       |89/173(II,1) X | X | X | X  | X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|22.4|Ochrana          |       |89/173(II,2) X | X | X | (X)| X  |
|    |hnacích součástí |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|22.5|Mechanická       |       |89/173(IV) | X | X | X | X  | (X)|
|    |zařízení ke      |       |           |   |   |   |    |    |
|    |spojení vozidel  |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|22.6|Výrobní štítek   |       |89/173(V)  | X | X | X | X  | X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|22.7|Spojení brzdových|       |89/173(VI) | X | X | X | X  | (X)|
|    |systémů mezi     |       |           |   |   |   |    |    |
|    |traktorem a      |       |           |   |   |   |    |    |
|    |přípojným        |       |           |   |   |   |    |    |
|    |vozidlem         |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|23.1|Emise            |  96   |2000/25    | X | X | X | X  | X  |
|    |znečisťujících   |       |           |   |   |   |    |    |
|    |látek            |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|    |Desky zadního    |  69   |           | X | X | X | X  | X  |
|    |značení pomalých |       |           |   |   |   |    |    |
|    |vozidel          |       |           |   |   |   |    |    |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+
|    |Pneumatiky       | 106   |           | X | X | X | X  | X  |
+----+-----------------+-------+-----------+---+---+---+----+----+

Vysvětlivky:

X   = směrnice se uplatní pro uvedenou kategorii vozidla
(X) = směrnice se uplatní pro uvedenou kategorii vozidla až po
      budoucí změně této směrnice
SD  = pro uvedenou kategorii vozidla je ještě nutno vydat novou
      jednotlivou směrnici
-   = pro uvedenou kategorii vozidla se směrnice neuplatní

Pro tabulku platí
V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis
EHK  nebo  směrnici  EHS/ES,   což  je  dáno  rozsahem  působnosti
stanoveným v  každém z těchto předpisů,  použijí se pouze předpisy
uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.

     Technické  požadavky jednotlivých  směrnic EHS/ES  a předpisů
EHK pro  motorová vozidla kategorií  M a N  (ve znění nejnovějších
platných  změn) podle  následující tabulky  mohou být  užity místo
požadavků, odpovídajících směrnicím pro zemědělské traktory.

+----------------------------------+--------------+--------------+
| Číslo, udané v předchozí tabulce |Číslo základní|Číslo předpisu|
| a předmět, který se vztahuje na  |směrnice      |EHK pro       |
| zemědělské traktory              |EHS/ES pro    |motorová      |
|                                  |motorová      |vozidla       |
|                                  |vozidla       |              |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|1.5   | Zvukové výstražné zařízení|    70/388    |      28      |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|1.6   | Hladina vnějšího hluku    |    70/157    |              |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|4.1   | Výhled a stírače čelního  |    77/649    |              |
|      |   skla                    |              |              |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|5.1   | Řízení                    |    70/311    |              |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|6.1   | Elektromagnetická         |    72/245    |      10      |
|      |  kompatibilita            |              |              |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|7.1   | Brzdění                   |    71/320    |              |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|11.1  | Kouř vznětových motorů    |    72/306    |      24      |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|14.1  | Zadní odrazky             |    76/757    |       3      |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|14.1  | Zadní svítilny            |    76/758    |       7      |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|14.1  | Směrové svítilny          |    76/759    |       6      |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|14.1  | Osvětlení registrační     |    76/760    |       4      |
|      |   tabulky                 |              |              |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|14.1  | Světlomety                |    76/761    |     1, 112   |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|14.1  | Potkávací světlomety      |    76/761    |     1, 112   |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|14.1  | Přední mlhové světlomety  |    76/762    |      19      |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|14.1  | Zadní mlhové svítilny     |    77/538    |      38      |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|14.1  | Zpětné světlomety         |    77/539    |      23      |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|22.2  | Bezpečnostní zasklení     |    92/22     |      43      |
+------+---------------------------+--------------+--------------+
|23.1  | Emise znečisťujících látek|    88/77     |     49       |
+------+---------------------------+--------------+--------------+

 
	3. Pokud jsou na traktoru systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými položkami v tabulce v odst. 2, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části na traktor montovány dodatečně, musí být homologovány nebo schváleny podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES. Jejich montáž musí být provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným technickým předpisem, pokud to tento předpis stanovuje.
 
	4. Traktory s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h -1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy). Blatníky a podběhy musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny.
	Kryty kol musí splňovat tyto další podmínky

	- při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední hrana u kol přední nápravy byla před svislou rovinou procházející středem tohoto kola a aby zadní hrana u kol přední nápravy byla pod vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola a přední i zadní hrana u kol zadní nápravy byla nejvýše jednu čtvrtinu průměru kola nad vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola,
 
	- při měnitelném rozchodu kol, případně při dvojité montáži pneumatik, kdy blatníky nepřekrývají šířku běhounu pneumatik, musí být nejvyšší povolená rychlost snížena na hodnotu nepřevyšující 20 km.h -1 .
 
	5. Brzdové zařízení traktoru musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem uvedeným v tabulce v čl. 2. Brzdné účinky musí být splněny i při spojení traktoru do soupravy s nebrzděnými vozidly kategorií OT a SPT.
 
	6. Traktory mohou být vybaveny pro brzdění vozidel kategorií OT a SPT spojením vzduchovým nebo hydraulickým. Traktor vybavený spojením pro vzduchové brzdění určený k tažení vozidla kategorie OT4 musí mít jak jednohadicový inverzní, tak i dvouhadicový systém. U dvouhadicového systému musí doba náběhu tlaku vzduchu ve spojkové hlavici a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13, přílohy 6 a 7.
 
	7. V případě, že je traktor vybaven zařízením pro brzdění vozidel kategorií OT a SPT, musí být soustava pro parkovací brzdění traktoru provedena tak, že při jejím použití uvede do činnosti soustavu pro provozní brzdění těchto vozidel.
 
	8. Výrobce traktoru stanoví největší technicky přípustné přípojné hmotnosti brzděných a nebrzděných vozidel kategorií OT a SPT. Oba údaje musí být uvedeny v dokumentaci.
 
	9. Traktor musí být vybaven nejméně jedním vnějším zpětným zrcátkem na levé i pravé straně vozidla.
 
	10. Kabina řidiče traktoru musí být vybavena alespoň jednou clonou proti slunci.
 
	11. Traktor s kabinou řidiče musí být vybaven ostřikovacím zařízením s motorickým pohonem pro čištění vnějšího povrchu čelního skla. Nádržka na kapalinu musí mít objem nejméně 1,4 dM 3 .
 
	12. Rychlost hoření materiálů použitých v kabině řidiče traktoru nesmí být větší než 250 mm.min -1 , při měření se vychází z technické normy ČSN ISO 3795.
 
	13. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro traktory nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
 
	14. Traktory s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h -1 musí být dostatečně odpruženy s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů. Z hlediska brzdového zařízení musí splňovat požadavky stanovené technickým předpisem EHK č. 13.
 
	15. Ustanovení platná pro kolové traktory platí přiměřeně i pro pásové traktory určené ke stejným pracím s výjimkou pevnosti ochranné konstrukce, na které se vztahuje technický předpis Kód OECD.
 
Technické požadavky na konstrukci přípojných vozidel kategorií OT1, OT2, OT3, OT4
 
	16. Přípojná vozidla kategorií OT1, OT2, OT3, OT4 jsou traktorové přívěsy a návěsy - ve smyslu technické normy ČSN EN 1853, určené k přepravě nákladů. Jejich nejvyšší konstrukční rychlost nesmí převyšovat 40 km.h -1 .
 
	17. Pro traktorové přívěsy a návěsy (dále jen "vozidla") platí ustanovení této přílohy a dále ustanovení paragrafů vyhlášky, týkající se
	- rozměry vozidel,
 
	- vyznačení obrysů vozidel,
 
	- hmotnosti vozidel,
 
	- kola a pneumatiky,
 
	- značení některých údajů na vozidle,
 
	- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla,
 
	- umístění tabulky s registrační značkou,
 
	- povinné výbavy.
 
	18. Brzdové zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem "dokument EHK - TRANS/SC1/WP29/R.274", s výjimkou hodnot účinku brzdění při zkoušce typu 0.
Hodnoty účinků provozního brzdění při zkoušce typu 0

+--------------------+----------------+--------------------+
|  Max. konstrukční  |  Brzdná dráha  |  Jmenovitá brzdná  |
|  rychlost (vmax)   |       (s)      |     dráha (sj)     |
|     [km.h-1]       |       [m]      |         [m]        |
+--------------------+----------------+--------------------+
|                    |            v2  |                    |
|        40          |  0,15.v + ---  |       19,79        |
|                    |           116  |                    |
+--------------------+----------------+--------------------+
kde je

vmax = maximální konstrukční rychlost vozidla [km.h-1]
v    = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce [km.h-1]
s    = brzdná dráha [m] (při zkoušce se změří přesně skutečná
       počáteční rychlost a jejím dosazením do uvedených vzorců
       se vypočítá mezní hodnota brzdné dráhy pro každý konkrétní
       případ)
sj   = jmenovitá brzdná dráha [m] (platí jen pro hodnotu vmax)
 
	19. Vozidla kategorie OT4 musí být vybavena vzduchovou dvouhadicovou brzdovou soustavou.
 
	20. U vozidel se vzduchovou brzdovou soustavou musí doba náběhu tlaku a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13 - přílohy 6, 7.
 
	21. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybavena vozidla kategorií OT1, OT2.
 
	22. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 48, kromě požadavku na vybavení svítilnou pro zadní mlhové světlo. Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.
 
	23. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h -1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.
 
	24. Blatníky, podběhy a lapače nečistot musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karosérií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.
 
	25. Kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky
a) při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karosérií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,
 
b) zadní kryt na zadní straně u vozidla se sklápěcí karosérií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho provozní hmotnosti,
 
c) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20 st.
 
	26. Bočnice, podlahy a podlahové krytiny, pokud jsou ze dřeva nebo jiného hořlavého materiálu, musí být v místech, která mohou být vystavena vysokým teplotám při poruše funkčních částí vozidla (pneumatiky apod.), chráněny ohnivzdorným materiálem. Materiál bočnic, podlah a podlahových krytin musí též krátkodobě vzdorovat palivům, mazivům, vodě a běžným dezinfekčním prostředkům.
 
	27. Dřevěné podlahy a bočnice karosérií musí být zhotoveny beze spár. Podlahy vozidel se sklápěcí karosérií, není-li karoserie celokovová, musí být oplechovány.
 
	28. Odjištění a zajištění, otvírání a zavírání bočnic, zadních čel a jejich sklápění musí být umožněno takovým konstrukčním provedením kování, závěsů a závěrů, aby jakákoli ruční (svalová) manipulace byla snadná, bez nadměrné fyzické námahy a pokud možno bez jiných pomůcek. Uzavírací zařízení bočnice a zadního čela musí být umístěna tak, aby obsluha na ně mohla působit z místa mimo dosah sklápění bočnice nebo čela. Bočnice musí být konstrukčně provedeny tak, aby byly zajištěny proti samovolnému otevírání a odolné proti bočním deformacím způsobujícím změnu vnějšího obrysu vozidla. Při ruční manipulaci se zadním čelem a s bočnicemi nesmí ovládací síla (svalová) přesahovat 245 N. U vozidel se sklápěcí karosérií může být otevírání a zavírání zadního čela nebo bočnic, popřípadě zadního čela a bočnic, automatické nebo ovládané z místa řidiče. Sklápěcí karoserie musí být konstrukčně provedena tak, aby byla zajištěna proti samovolnému pohybu.
 
	29. Přístupové prostředky pro vstup na ložnou plochu nebo do ložného prostoru musí splňovat požadavky technické normy ČSN EN 1853.
 
	30. Oko oje vozidla musí být provedeno podle technické normy ČSN 47 0023, ISO 20019.
 
	31. Dvounápravové a vícenápravové přívěsy musí mít oj vyváženou tak, aby se po odpojení nemohla dotknout vozovky, a aby spojování přívěsu s tažným vozidlem mohlo být prováděno s nejmenší možnou námahou. Oko oje těchto přívěsů musí být přibližně ve stejné výšce nad vozovkou, jako je závěs tažného vozidla nebo musí být oj na tuto výšku seřiditelná.
 
	32. V případě, že síla pro ruční zvedání oje u návěsů a jednonápravových přívěsů přesahuje 245 N, musí mít návěs, popřípadě přívěs, přední převislou část před nápravou nebo oj vybavenou podpěrným zařízením, které
a) zabrání převrácení vozidla při odpojení od tažného vozidla v rozsahu provozních zatížení i při nerovnoměrném rozdělení nákladu a při ložných manipulacích připuštěných v návodu k obsluze vozidla,
 
b) umožní, že přípojné vozidlo může být v podepřeném stavu spojeno s tažným vozidlem.
 Svislé zatížení působící směrem dolů na oji návěsu musí být nejméně 3 % hmotnosti prázdného návěsu.
 
	33. U dvounápravových a vícenápravových přívěsů s točnicovým řízením musí být oj tak dlouhá, aby vzdálenost mezi osou oka oje a osou točnice byla nejméně o 1,2 m větší, než je obrysový poloměr přední části karoserie opsaný z osy točnice.
 
	34. Jednonápravové přívěsy nesmějí být na zádi vybaveny zařízením ke spojování vozidel.
 
	35. Vozidla kategorií OT3 a OT4 musí být vzadu vybavena zadním ochranným zařízením proti podjetí, které dostatečným způsobem chrání automobily kategorií M 1 a N 1 v případě jejich nárazu zezadu do vozidel výše uvedených kategorií. Vozidla kategorií OT3 a OT4 a zadní ochranná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 58, 70/221/EHS a musí být podle něj homologována nebo schválena. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na
a) přívěsy speciálního provedení pro přepravu velmi dlouhých nedělitelných nákladů,
 
b) vozidla, u nichž jakékoliv zadní ochranné zařízení je neslučitelné s účelem použití daného vozidla.
 
	36. Vozidla musí být dostatečně odpružena s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.
 
	37. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
 
	38. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.
 
	39. Vozidla musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné.
 
	40. Pneumatiky musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 106 a musí být podle něj homologovány; pokud tyto pneumatiky nejsou homologovány, musí být schváleny a opatřeny schvalovací značkou.
 
	41. Vozidla, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h -1 (tzv. "pomalá vozidla") musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřena deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.
 
	42. Elektrická instalace vozidla musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmipólovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724, ČSN 30 4450 a musí být podle ní schválena.
 
Příl.4
Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS, SP a pracovních strojů nesených (SN)

Technické požadavky na zvláštní vozidla kategorie SS
 
	1. Zvláštní vozidla kategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních činností a nejsou zpravidla určena pro přepravní činnost (např. rýpadla, nakladače, dozery, skrejpry, grejdry, válce, frézy, finišery, čističe příkopů, úklidové stroje, sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky apod.).
 
	2. Pro pracovní stroje samojízdné (dále jen "stroje") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se
	- rozměrů vozidel
 
	- vyznačení obrysů vozidel
 
	- hmotností vozidel
 
	- kol a pneumatik
 
	- značení některých údajů na vozidle
 
	- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla
 
	- zvláštních výstražných světelných zařízení
 
	- umístění tabulky s registrační značkou
 
	- povinné výbavy
 
	3. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla ani pracovní stroje přípojné, s výjimkou pracovního zařízení stroje, které je přepravováno na podvozku, není-li při schválení jeho technické způsobilosti stanoveno jinak. Podvozek s pracovním zařízením musí splňovat podmínky stanovené pro pracovní stroje přípojné. Je-li stroj vybaven spojovacím zařízením, musí toto zařízení zajišťovat přípojné vozidlo proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.
 
	4. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 30 km.h -1 musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem "dokument EHK - TRANS/SC 1/WP 29/R.274".
 
	5. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 30 km.h -1 musí splňovat podmínky pro brzdění provozní, nouzové a parkovací stanovené technickým předpisem EHK č. 13.
Pro výpočet brzdné dráhy při zkoušce typu 0 platí tyto vzorce

provozní brzdění
                                    v2
                      s <= 0,15v + ----
                                   115

nouzové brzdění
                                    v2
                      s <= 0,15v + ----
                                   115
	Zkušební rychlost vozidla se stanoví na hodnotu v = 40 km.h -1 , u strojů, které této rychlostí nedosahují v = nejvyšší konstrukční rychlosti.
	(Nejvyšší konstrukční rychlost stroje je nejvyšší rychlost určená výrobcem stroje. Zkouškou zjišťovaná skutečná nejvyšší rychlost stroje se nesmí za předepsaných podmínek lišit od nejvyšší konstrukční rychlosti o více než + 5 %).
	Zkouška typu I se provede za podmínek stanovených pro vozidla kategorie N 2 .
	Soustava pro parkovací brzdění musí udržet stojící naložené vozidlo ve stoupání i klesání o sklonu 18 %.
	Při zkouškách nesmí síla působící na ovládací orgán potřebná pro dosažení předepsaných účinků brzdění přesáhnout 700 N v případě, že ovládacím orgánem je pedál a 400 N na ručním ovládacím orgánu.
	Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti stroje (jízdní soupravy) a rozložení hmotností na jednotlivé nápravy, které jsou pro provoz na pozemních komunikacích schváleny.
 
	6. Brzdové zařízení strojů určených pro stavební a obdobnou činnost musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450, ČSN EN 500-4, ČSN ISO 6292.
 
	7. Řízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách nebo v technickém předpisu ISO 10998, 75/321/EHS , ČSN EN 12643 a musí být podle nich schváleno.
 
	8. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h -1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky a podběhy).
 
	9. Kryty kol musí splňovat tyto podmínky
a) u strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední hrana u kol přední nápravy byla před svislou rovinou procházející středem tohoto kola a aby zadní hrana u kol přední nápravy byla pod vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola a přední i zadní hrana u kol zadní nápravy byla nejvýše jednu čtvrtinu průměru kola nad vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola. Blatníky musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny. Vzdálenost mezi běhounem pneumatiky a krytem musí být nejméně 60 mm a mezi bokem pneumatiky a krytem nejméně 50 mm,
 
b) u strojů určených pro stavební a obdobnou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol splňovat požadavky technické normy ČSN ISO 3457.
 
	10. Vznětové motory pohánějící stroje musí z hlediska emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 96, 97/68/ES a musí být podle něho homologovány nebo schváleny.
 
	11. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje technický předpis, 74/151/EHS hodnotu
	- 85 dB (A) u strojů s provozní hmotností do 1,50 t,
 
	- 89 dB (A) u strojů s provozní hmotností převyšující 1,50 t.
 Stroj musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze a s připojeným vybraným pracovním ústrojím.
 
	12. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci strojů musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN ISO 12 509.
 
	13. Stroje musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené technickým předpisem nebo technickými normami EHK č. 10, ČSN EN ISO 14982, ISO/DIS 13766, CISPR 12.
 
	14. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h -1 musí mít alespoň jedno zařízení pro dostatečně hlasitou zvukovou výstrahu. Stroje musí z hlediska zvukových výstražných zařízení a jejich signálů splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 28.
 
	15. Stroje s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upraveny a provedeny tak, aby je bylo možno tyčí nebo lanem vléci jinými vozidly (vyproštění, odtažení).
 
	16. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h -1 musí být dostatečně odpruženy s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.
 
	17. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro stroje nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
 
	18. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.
 
	19. Stroje o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t musí být vybaveny nejméně jedním zakládacím klínem. Stroje se třemi a více nápravami musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit stroj proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na stroje, které je možno zajistit proti samovolnému pohybu jejich vlastní součástí.
 
	20. Nádrž na palivo musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN 1553, ČSN 30 4450, ISO 1724.
 
	21. Stroje musí být vybaveny výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče (místo řidiče). Pokud je výfukové potrubí vozidel vyvedeno svisle vzhůru, musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.
 
	22. Elektrické zařízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN 1553, ČSN 30 4450, ISO 1724.
 
	23. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h -1 (tzv. "pomalá vozidla") musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.
 
	24. Stroje vybavené kabinou řidiče musí být vybaveny nejméně jednou clonou proti slunci a větracím, případně i vytápěcím systémem. Pracovní místo řidiče a kabina řidiče musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy nebo technickými normami ČSN EN 474-1, ČSN EN 500-1, ČSN EN ISO 2867, ČSN 278009, ČSN ISO 5006-2, ČSN ISO 5006-3, ČSN ISO 10968, ČSN ISO 6682, ČSN ISO 6405-1, ČSN ISO 4254-1, ISO 4254-7, ČSN EN 632, ČSN EN 1553, ČSN ISO 5721, ČSN EN ISO 3767-1, ISO 3789-1, ISO 3789-2, EHK č. 43, EHK č. 46, EHK č. 71, 74/347/EHS .
 
Technické požadavky na zvláštní vozidla kategorie SP
 
	25. Zvláštní vozidla kategorie SP jsou pracovní stroje přípojné bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Zpravidla nejsou určena pro přepravní činnost. Připojují se k tažnému motorovému vozidlu. Nejvyšší konstrukční rychlost pracovních strojů přípojných určených k zapojení do soupravy s vozidly kategorie T (dále jen "stroje") nesmí převyšovat 30 km.h -1 nebo 40 km.h -1 , v případě, že brzdové zařízení těchto strojů plní požadavky stanovené pro vozidla kategorie OT. Pro pracovní stroje přípojné kategorie SP určené k zapojení do soupravy s vozidly kategorie M nebo N platí podmínky stanovené pro vozidla kategorie O.
 
	26. Pro pracovní stroje přípojné (dále jen "stroje") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se
	- rozměrů vozidel
 
	- vyznačení obrysů vozidel
 
	- hmotnosti vozidel
 
	- kol a pneumatiky
 
	- značení některých údajů na vozidle
 
	- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla
 
	27. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za takový stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla. Stroj může být zapojen pouze za tažné vozidlo, nikoliv za přípojné vozidlo.
 
	28. Brzdové zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem "dokument EHK - TRANS/SC1/WP29/R.274".
 
	29. Brzdovým zařízením nemusí být vybaveny stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,00 t; u jednonápravových strojů, u nichž dovolené zatížení nápravy nepřevyšuje 3,00 t; v tomto případě musí být jejich konstrukční rychlost nejvýše 20 km.h -1 .
 
	30. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybaveny stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,00 t.
 
	31. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h -1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy).
 
	32. Blatníky a podběhy musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol stroje může být za tyto kryty považována pracovní nástavba; u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. Při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola.
 
	33. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 48 pro vozidla kategorie O. V odůvodněných případech mohou být umístěna odchylně, a to
a) svítilny s obrysovými světly ve výši až 2100 mm nad rovinou vozovky, přičemž vzájemná vzdálenost vnitřních okrajů činných svítících ploch nesmí být menší než 500 mm,
 
b) svítilny s brzdovými světly ve výši až 2100 mm nad rovinou vozovky,
 
c) zadní odrazky horním okrajem činné plochy nejvýše 1500 mm nad rovinou vozovky, přičemž vzájemná vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch nesmí být menší než 500 mm.
 
	34. Vybavení bočními obrysovými svítilnami, doplňkovými obrysovými svítilnami, svítilnou pro zadní mlhové světlo a zařízením pro osvětlení zadní registrační tabulky se nevyžaduje.
 
	35. Stroje, které z důvodu svého pracovního nasazení nemohou být vybaveny světelnými zařízeními, musí mít pro provoz na pozemních komunikacích namontovány držáky pro přenosnou soupravu zařízení vnějšího osvětlení a světelnou signalizaci vycházející z technické normy ČSN 47 0004. Umístění držáků musí být provedeno tak, aby byly splněny podmínky pro osvětlení uvedené v první větě tohoto článku.
 
	36. Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.
 
	37. Stroje, jejichž šířka nepřesahuje 2,0 m, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami.
 
	38. Zařízení ke spojování musí být provedeno podle technické normy ČSN 47 0023, ČSN EN 1553, ČSN ISO 4254-1, ISO 20019.
 
	39. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro stroje nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
 
	40. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.
 
	41. Stroje musí být vybaveny nejméně jedním zakládacím klínem. Stroje se třemi a více nápravami, jednonápravové stroje musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit stroj proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na stroje, které je možno zajistit proti samovolnému pohybu jejich vlastní součástí.
 
	42. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h -1 (tzv. "pomalá vozidla"), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.
 
	43. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmipólovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN 30 4450, ISO 1724 a musí být podle ní schválena.
 
Technické požadavky na pracovní stroje nesené (kategorie SN)
 
	44. Pracovní stroje nesené (kategorie SN) jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není v přepravní poloze ve styku s vozovkou.
 
	45. Pro pracovní stroje nesené (dále jen "stroje") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se
	- rozměrů vozidel
 
	- vyznačení obrysů vozidel
 
	- značení některých údajů na vozidle
 
	- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla.
 
	46. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze, nesmí výrazně snižovat výhled z místa řidiče vozidla, omezovat ovladatelnost vozidla a omezovat viditelnost jeho světelných zařízení.
 
	47. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci stroje musí splňovat podmínky stanovené pro pracovní stroje přípojné.
 
	48. Stroj nemusí být vybaven vlastním zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci nebo držáky pro přenosnou soupravu těchto světelných zařízení za těchto podmínek
	- není-li narušena geometrická viditelnost světelných zařízení vozidla,
 
	- není-li překročena stanovená vzdálenost světelných zařízení vnějšího osvětlení a světelné signalizace vozidla od bočních obrysů stroje,
 
	- délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.
 
	49. Stroje, jejichž šířka nepřesahuje 2,00 m a jsou namontovány souměrně s podélnou osou vozidla, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami.
 
	50. Vyznačení obrysů může být provedeno na oboustranných odnímatelných štítech umístěných v prostřední třetině délky stroje za těchto podmínek
	- že tyto štíty jsou viditelné zepředu i zezadu
 
	- délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m
 
	51. Pluh a jemu tvarem podobný stroj musí být na zádi vybaven alespoň jedním výstražným štítem, jednou odrazkou třídy IIIa, jednou levou svítilnou s obrysovým, brzdovým a směrovým světlem.
 
	52. Bočně nesený stroj může být připojován pouze na pravou stranu vozidla.
 
	53. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.
 
	54. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmipólovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN 30 4450, ISO 1724 a musí být podle ní schválena.
 
	55. Stroje, u kterých nejvyšší povolená rychlost nepřevyšuje 30 km.h -1 , musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno. Stroj nemusí být vybaven tímto označením za podmínky, že je toto označení umístěno na vozidle a není strojem nebo jeho částí zakryto.
 
Příl.5
Technické požadavky na konstrukci dalších zvláštních vozidel

Jednonápravové traktory s přívěsy
 
	1. Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou, řiditelné pomocí řídítek řidičem, sedícím na sedadle přívěsu, s nímž tvoří jízdní soupravu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí. Provoz jednonápravového traktoru bez přívěsu je na pozemních komunikacích zakázán.
 
	2. Pro jednonápravový traktor s přívěsem (dále jen "souprava") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se
 
a) kol a pneumatik;
 
b) značení některých údajů na vozidle;
 
c) výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla.
 
	3. Nejvyšší konstrukční rychlost soupravy nesmí být vyšší než 10 km.h -1 .
 
	4. Souprava nesmí překročit
 
a) celkovou šířku 1,60 m;
 
b) celkovou délku 4,00 m;
 
c) největší povolenou hmotnost 1,50 t.
 
	5. Souprava musí být vybavena soustavami pro provozní a parkovací brzdění nejméně na jednom vozidle soupravy. Uvedené soustavy mohou mít společné části. Soustava pro parkovací brzdění musí být výhradně mechanická.
 
	6. Hodnota účinku provozního brzdění soupravy vyjádřená středním brzdným zpomalením nesmí být menší než 1,6 m.s -2 . Účinek parkovacího brzdění musí spolehlivě udržet stojící soupravu na svahu (ve stoupání i klesání) o sklonu nejméně 12 %. (Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti soupravy).
 
	Nejvyšší přípustné síly na ovladačích pro provozní i parkovací brzdění nesmí být vyšší než
 
a) 60 N - na páce na řídítkách, ovládané prsty;
 
b) 250 N - na páce ovládané jednou rukou;
 
c) 400 N - na pedálu.
 
	7. Přívěs musí být vybaven odrazkami podle požadavků příslušných ustanovení pro vozidla kategorie OT.
 
	8. V případě, že souprava je vybavena zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci, musí na přívěsu jeho provedení a umístění odpovídat požadavkům příslušných ustanovení pro vozidla kategorie SP, traktor musí být vybaven alespoň jedním světlometem s potkávacím světlem schváleného typu umístěným v jeho podélné střední rovině a jedno z vozidel soupravy musí být vybaveno schválenými předními směrovými svítilnami, kategorie 1 umístěnými tak, aby horizontální úhly geometrické viditelnosti byly 80 st. směrem ven a 10 st. směrem dovnitř a vertikální úhly byly 15 st. nad a pod horizontálu. Není-li souprava vybavena tímto zařízením, je její provoz na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti zakázán.
 
	9. Hladina vnějšího hluku musí odpovídat požadavkům stanoveným pro vozidla kategorie T.
 
	10. Vyústění výfukového potrubí traktoru musí být směrováno tak, aby bylo zabráněno vdechování výfukových plynů řidičem.
 
	11. U soupravy, jejíž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 400 kg, musí být traktor opatřen zařízením pro zpětnou jízdu (couvání), které je ovladatelné z místa řidiče.
 
	12. Traktor musí z hlediska elektromagnetická kompatibilita splňovat podmínky stanovené technickým předpisem nebo technickými normami EHK č. 10, ČSN EN ISO 14982, ISO/DIS 13766, CISPR 12.
 
	13. Spojovací zařízení traktoru musí zajišťovat přívěs proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.
 
	14. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
 
	15. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.
 
	16. Elektrická instalace musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Propojení elektrické instalace mezi traktorem a přívěsem musí být provedeno sedmipólovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí a zásuvkou černé (tmavé) barvy. Vidlice a zásuvka co do provedení a barvy musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN 30 4450, ISO 1724 a musí být podle ní schválena.
 
Speciální nosiče pracovních adaptérů
 
	17. Speciální nosiče pracovních adaptérů jsou lehká motorová vozidla určená do náročného terénu v mezinárodní terminologii souhrnně označovaná jako vozidla ATV (All - Terrain Vehicles) konstrukčně a svým vybavením sloužící zejména k montáži různých pracovních adaptérů, případně k přepravě méně objemného nákladu, která mohou být v nezbytných případech provozována i na pozemních komunikacích.
 
	V některých případech mohou být konstrukčně odvozena od motorových vozidel kategorie L (např. speciální čtyřkolky).
 
	Nejsou určena pro přepravu osob. Mimo vozidel odvozených od vozidel kategorie L může však být přepravována osoba, pokud to vyžaduje zajištění pracovní činnosti vozidla, nebo je-li to nezbytné pro naložení a složení nákladu a je-li vozidlo vybaveno odpovídajícím sedadlem pro spolujezdce.
 
	18. Pro speciální nosiče pracovních adaptérů (dále jen "vozidlo") platí ustanovení této přílohy a dále přiměřeně ustanovení vyhlášky týkající se:
 
a) kol a pneumatik;
 
b) značení některých údajů na vozidle;
 
c) výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla;
 
d) zvláštních výstražných světelných zařízení;
 
e) rozměrů a umístění tabulky s registrační značkou předepsaných pro vozidla kategorie L;
 
f) povinné výbavy vozidla předepsané pro vozidla kategorie L.
 
	19. Vozidlo nesmí překročit
 
a) celkovou šířku: 2,0 m;
 
b) celkovou délku: 4,0 m;
 
c) celkovou výšku: 2,5 m;
 
d) největší povolenou hmotnost: 1,0 t;
 
e) nejvyšší konstrukční rychlost: 40 km.h -1 .
 
	20. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje technický předpis 74/151/EHS , hodnotu 85 dB (A). Vozidlo, i s případně namontovaným pracovním adaptérem, musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze.
 
	21. Z hlediska brzdového zařízení musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS , zkouška účinku parkovacího brzdění v soupravě s přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla.
 
	V případě, že se jedná o vozidlo konstrukčně odvozené od vozidel kategorie L, musí plnit následující požadavky:
 
	Zkouška typu 0:
 
	a) vozidla s brzdovými zařízeními působícími pouze na přední nebo na zadní kola:
 
	Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.
 
	Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění jen přední a jen zadní brzdou platí tyto vzorce:

1. s naloženým vozidlem:

             v2
s =< 0,1 v + --
             70

2. s nenaloženým vozidlem:

              v2
s  =< 0,1 v + --
              65
 
	b) vozidla mající jedno z brzdových zařízení, které je kombinovaným brzdovým systémem ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění):
 
	Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.
 
	Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění kombinovaným brzdovým systémem s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:
              v2
s  =< 0,1 v + ---
              115
 
	Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění druhým zařízením provozního brzdění nebo zařízením nouzového brzdění ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění) s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:
             
              v2
s  =< 0,1 v + --
              65
 
	Uvedených účinků musí být dosaženo i v soupravě s přípojným vozidlem.
 
Pro vzorce platí:

s = skutečná brzdná dráha zjištěná při zkoušce
 
v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce
 
	Zkouška typu I se provede dle příslušných ustanovení technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění) s tím, že počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.
 
	Z hlediska parkovacího brzdění musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS , zkouška účinku parkovacího brzdění v soupravě s přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla.
 
	22. Řízení vozidla musí umožňovat plynulé udržování zamýšleného směru jízdy. Vozidla vybavená volantem musí splňovat podmínky stanovené v technickém předpisu 75/321/EHS .
 
	23. Nejvyšší přípustné síly na ovladačích vozidla nesmí překročit:
 
a) 200 N - u páček umístěných na řídítkách a ovládaných pouze prsty;
 
b) 400 N - na páce parkovací brzdy, 250 N - na ostatních pákách ovládaných jednou rukou;
 
c) 500 N - na pedálu;
 
d) 250 N - na volantu.
 
	24. Vozidla musí být opatřena zařízením pro zpětnou jízdu (couvání), které je ovladatelné z místa řidiče.
 
	25. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidel musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 86, 78/933/EHS .
 
	U světelných zařízení, u kterých technický předpis stanoví požadavek na vzájemnou vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch, může být tato vzdálenost v odůvodněných případech zmenšena až na 400 mm.
 
	Na vozidlech smí být použito světelných zařízení určených pro vozidla kategorie L.
 
	Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.
 
	26. Vozidla musí z hlediska odrušení splňovat podmínky stanovené technickými předpisy nebo technickými normami EHK č. 10, 75/322/EHS , ČSN EN ISO 14982, ISO/DIS 13766, ČSN CISPR 12.
 
	27. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h -1 musí mít alespoň jedno zvukové výstražné zařízení, které musí plnit požadavky stanovené technickým předpisem EHK č. 28 a musí být podle něj homologováno, z hlediska signálů musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 28, 74/151/EHS .
 
	28. Z hlediska nejvyšší konstrukční rychlosti musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 74/152/EHS.
 
	29. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí větší než 20 km.h -1 musí být vybavena kryty kol, příp. lapači nečistot, které musí splňovat tyto podmínky:
 
a) překrývat celou šířku běhounu pneumatik všech kol vozidla;
 
b) svým tvarem a rozměry musí zajišťovat účinnou ochranu řidiče, ovladačů a sdělovačů před nečistotami, odstřikujícími od kol vozidla jedoucího vpřed nebo vzad.
 
	30. Vozidla s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upravena tak, aby je bylo možno vléci jinými vozidly na tyči nebo na laně (vyproštění, odtažení).
 
	31. Vozidla musí být vybavena výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče (místo řidiče). Pokud je výfukové potrubí vozidle vyvedeno svisle vzhůru, musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.
 
	32. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.
 
	33. Elektrická instalace vozidel musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou černé (tmavé) barvy. Zásuvka co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.
 
	34. Vozidla musí být vybavena nejméně dvěma zpětnými zrcátky, která musí být homologována nebo schválena podle příslušných technických předpisů pro zrcátka vozidel kategorie T nebo L.
 
	Z hlediska výhledu z místa řidiče musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 74/347/EHS . Náklad nebo namontovaný pracovní adaptér zasahující do zorného pole řidiče nesmí výrazně snižovat výhled.
 
	35. U dílů, součástí, celků a skupin použitých na vozidle nebo pro něj určených nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
 
	36. Za vozidla smí být připojeno přípojné vozidlo schváleného typu, jehož okamžitá hmotnost smí být rovna nejvýše provozní hmotnosti tažného vozidla, není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak.
 
	37. Zařízení pro mechanické spojení vozidel musí být homologováno nebo schváleno podle příslušných technických předpisů EHK č. 55, 94/20/EHS.
 
	38. Sedadlo řidiče musí být konstruováno tak, aby zajišťovalo pohodlnou polohu při řízení a ovládání, musí být vyrobeno z materiálu s tepelně izolačními vlastnostmi a musí být čalouněno. Všechny ovládací prvky musí být pro sedícího řidiče pohodlně dosažitelné.
 
	39. Vozidla musí být vybavena vhodnými opěrami pro nohy řidiče, příp. spolujezdce, místo spolujezdce musí být navíc vybaveno odpovídajícím držadlem. Ochrana před pohyblivými a horkými částmi musí plnit minimálně požadavky stanovené technickým předpisem 89/173/EHS příloha II pro úzkorozchodné traktory. Přístup na místo řidiče musí plnit požadavky technického předpisu 80/720/EHS .
 
	40. Palivová nádrž musí plnit požadavky technického předpisu 97/24/ES .
 
Trolejbusy a tramvaje
 
	41. Trolejbus je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými většinou z troleje, které se pohybuje po pozemních komunikacích, nad nimiž je trolej. Na trolejbus se vztahuje zvláštní právní předpis. 11) Trolejbus je z hlediska konstrukce autobus se zvláštním druhem elektrického pohonu, přičemž pouze na jeho některé systémy, konstrukční části a samostatné technické celky stanovují předpisy EHK specifické požadavky.
 
	42. Tramvaj je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými z troleje, které se pohybuje po kolejích umístěných na pozemních komunikacích. Na tramvaje se vztahuje především zvláštní právní předpis 11) a pouze některá ustanovení tohoto zákona, např. požadavky na rozměry, na směrová a brzdová světla.
 
	43. Příslušné předpisy EHK, které se týkají systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků trolejbusů nebo tramvají stanovují způsob ověření, obsah a uspořádání osvědčení o homologaci těchto systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků hromadně vyráběných trolejbusů a tramvají. Pokud systém, konstrukční část a samostatný technický celek plní technické požadavky stanovené příslušným předpisem EHK, ministerstvo na něj vydá osvědčení o homologaci.
 
Příl.6
Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorií M, N, O, L vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě

(K § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona )

Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích
 
	1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ ministerstvo na základě požadavků § 11 až § 15 vyhlášky č. 301/2001 Sb.
 
	2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje následujícím požadavkům:
a) Pro vozidla kategorií M, N a O v příloze č. 1 této vyhlášky s tím, že
- homologace vozidla podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES se vyžadují pouze u bodů č. 1, 2, 9, 10, 11, 20 a 41 tabulky,
- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,
- na vozidlech smějí být montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, body č. 7, 8, 21 až 31, 45, 46 tabulky,
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky čl. 8.
 
b) Pro vozidla kategorií L v příloze č. 2 této vyhlášky s tím, že
- homologace podle Předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES se vyžadují pouze u bodů č. 4.4.9, 4.4.13, 7, 8, 10.3 a 10.4 tabulky,
- u ostatních bodů tabulky stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,
- na vozidlech smějí být montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 301/2001 Sb. , body č. 6, 9 a 10.9 tabulky,
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky, čl. 8.
	V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může ministerstvo místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisu EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.
 
	3. Před vystavením technického průkazu pro další vyrobená vozidla, vyráběna nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci ministerstvo při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).
 
Požadavky na jednotlivě vyrobená vozidla
 
	4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 11 až § 15 této vyhlášky.
 
	5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že vozidlo
a) pro vozidla kategorií M, N a O
- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky, čl. 2, jmenovitě pak u bodů 1, 2, 8, 9, 10, 11, 20, 32, 41 a 52 tabulky;
- na vozidlech jsou montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, čl. 2, body č. 7, 8, 21 až 31, 45 a 46 tabulky;
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky, čl. 8.
 
b) pro vozidla kategorií L
- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze 3 této vyhlášky, čl. 2, jmenovitě pak u bodů č. 4.4.13, 7, 10.3 a 10.4 tabulky;
- na vozidlech jsou montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh EHS/ES směrnic, uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, čl. 2, body č. 6, 9 a 10.9 tabulky;
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 2 této vyhlášky, čl. 6.
 
Příl.7
Vzor technického osvědčení silničního vozidla

Obrázek 100-203c.pcx
 
Obrázek 100-203d.pcx
 
Obrázek 100-203e.pcx
 
Příl.8
Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorie T, OT a S vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě

(K § 70 odst. 2 , § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona )

Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích
 
	1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ příslušný schvalovací orgán na základě požadavků podle § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.
 
	2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje požadavkům pro
a) vozidla kategorie T v příloze č. 3 této vyhlášky s tím, že
- homologace podle Předpisů EHK nebo EHS/ES směrnic nebo schválení podle technických příloh EHS/ES směrnic, pouze u bodů č. 11.1., 23.1 tabulky v čl. 2,
 
- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,
 
- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle Předpisů EHK nebo Směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,
 
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 3 této vyhlášky, čl. 2, bod 13.1 tabulky.
 
b) vozidla kategorie OT uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,
 
c) vozidla kategorie S uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky,
 
d) jednonápravové traktory s přívěsy uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.
	V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může schvalující orgán místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisu EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.
 
	3. Před vystavením technického průkazu nebo technického osvědčení pro další vozidla vyrobená nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci schvalující orgán při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).
 
	4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.
 
	5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že
a) vozidlo kategorie T
- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky čl. 2, jmenovitě pak u bodů č. 1.6,6.1,7.1,11.1,13.1,23.1 tabulky,
 
- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,
 
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 3 této vyhlášky, čl. 2, bod 13.1 tabulky,
 
b) vozidlo kategorie OT odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,
 
c) vozidlo kategorie S odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky,
 
d) jednonápravový traktor s přívěsem odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.
 
Příl.9
Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla

Obrázek 100-203f.pcx
 
Obrázek 100-203g.pcx
 
Obrázek 100-203h.pcx
 
Příl.10
Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu

Obrázek 100-203i.pcx
 
Příl.11
Vzor vyplněného doplňkového štítku vozidla

	Níže uvedené příklady vyplněného doplňkového štítku vozidla slouží pouze jako návod pro jejich vyplnění.
 
	Hmotnostní údaje se uvádí pouze v případě, kdy byly v průběhu vícestupňové výroby provedeny změny.
Příklad č. 1:

                    +----------------------+
                    |  KINCLOVA KAROSÁRNA  |
                    |    e 2*91/289*2609   |
                    |       stupeň 3       |
                    |         1856         |
                    |                      |
                    |        1500 kg       |
                    |        2500 kg       |
                    |      1 - 700 kg      |
                    |      2 - 810 kg      |
                    +----------------------+

Příklad č. 2:

         +-----------------+--------------------+
         | Výrobce         | KINCLOVA KAROSÁRNA |
         | Číslo schválení | M-C-1025           |
         | Výrobní číslo   | 022/2001           |
         | Typ nástavby    | VM 252 K           |
         +-----------------+--------------------+
 
Příl.12
Vzor technického osvědčení samostatného technického celku

Obrázek 100-203j.pcx
 
Obrázek 100-203k.pcx
 
Příl.13
Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky

	1. Jízdní kola musí být vybavena
a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
 
b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
 
c) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
 
d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
 
e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm 2 , přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 
f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm 2 , přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 
g) odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
 
h) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm 2 , přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
 
	2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:
a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,
 
b) zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
 
c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
 
	3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 361/2000 Sb.
 
	4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.
 
	5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.
 
	6. Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.
 
	7. Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2003, pokud nejsou vybavena podle čl. 2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k silničnímu provozu za snížené viditelnosti.
 
	8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle čl. 1, 2),
 
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona ,
 
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
 
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm 3 ,
 
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h -1 ,
 
f) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.
 Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.
 
	9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola (např. tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako např. koloběžky.
 
	10. Potahová vozidla musí být vybavena
a) alespoň jednou brzdou snadno, rychle a bezpečně ovladatelnou,
 
b) vpředu dvěma bílými a vzadu dvěma červenými odrazkami shodnými a shodně umístěnými jako odrazky předepsané pro přívěsy,
 
c) za snížené viditelnosti vpředu svítilnou s bílým světlem na straně přivrácené ke středu vozovky nebo dvěma svítilnami s bílým světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku; vzadu dvěma svítilnami s červeným světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku.
 
	11. Ruční vozík, jehož šířka přesahuje 0,6 m, musí být vybaven červenými odrazkami netrojúhelníkového tvaru umístěnými symetricky co nejblíže k bočním obrysům vozíku ve stejné výši nad vozovkou.
 
Příl.14
Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel

	1. Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)
+--------------------------------------------------+-------------+
|Zdravotnický materiál                             |Množství (ks)|
+--------------------------------------------------+-------------+
|a) Obvaz hotový sterilní č. 2                     |      1      |
|b) Obvaz hotový sterilní č. 4                     |      1      |
|c) Šátek trojcípý                                 |      1      |
|d) Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm               |      3      |
|e) Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm          |      1      |
|f) Rouška resuscitační                            |      1      |
|g) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu|      1      |
|h) Špendlík zavírací v antikorozní úpravě         |      2      |
+--------------------------------------------------+-------------+

	2. Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)
+--------------------------------------------------+-------------+
|Zdravotnický materiál                             |Množství (ks)|
|                                                  +-------------+
|                                                  |  velikost   |
|                                                  | lékárničky  |
|                                                  +-------------+
|                                                  | I.  II. III.|
+--------------------------------------------------+-------------+
|a) Obvaz hotový sterilní č. 2                     |  2   5   10 |
|b) Obvaz hotový sterilní č. 3                     |  2   5   10 |
|c) Obvaz hotový sterilní č. 4                     |  2   5   10 |
|d) Šátek trojcípý                                 |  2   3    6 |
|e) Obinadlo elastické 10 cm x 5 m                 |  -   3    6 |
|f) Náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 m              |  1   2    4 |
|g) Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm               |  6  12   18 |
|h) Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm          |  1   3    5 |
|i) Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm            |  1   3    5 |
|j) Rouška resuscitační                            |  1   2    4 |
|k) Rouška PVC 20 x 20 cm                          |  1   2    4 |
|l) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu|  1   2    4 |
|m) Špendlík zavírací v antikorozní úpravě         |  2   2    4 |
|n) Nůžky                                          |  1   1    1 |
+--------------------------------------------------+-------------+

Poznámka: autolékárničku  velikosti III.  je možno  nahradit dvěma
          autolékárničkami velikosti II.
 
Příl.15
Výbava vozidla, jejíž technická způsobilost se schvaluje

	1. Antény pro motorová vozidla
 
	2. Audio soustavy vozidel
	- autorádia, radiopřehrávače a jejich příslušenství
 
	- televizní a navigační systémy určené k montáži do prostoru pracoviště řidiče
 
	3. Automobilové koberce
 
	4. Disky kol
	- z lehkých slitin
 
	- ocelové
 
	5. Elektroinstalace vozidel
	- zástrčky a zásuvky pro spojení el. instalací tažného a připojeného vozidla (7-pól., 13-pól., 15-pól., - 12 V, 24 V)
 
	- elektroinstalace přípojných vozidel
 
	6. Elektrické a elektronické příslušenství vozidel
	- cyklovače stěračů
 
	- elektronické záznamníky jízd
 
	- palubní počítače
 
	- taxametry
 
	- tempomaty
 
	- vozidlové telefony
 
	- vozidlové ventilátory
 
	- vozidlové vysílačky
 
	- zvuková výstražná zařízení signalizující zpětnou jízdu
 
	7. Nosiče zavazadel
	- střešní
 
	- jiné než střešní
	- nosiče kol
 
	- nosiče lyží
 
	- střešní boxy
 
	8. Ochranná zařízení vozidel
	- ochranné rámy vozidel
 
	- boční ochrany
 
	- zadní ochrany proti podjetí
 
	- ochranné kryty motoru a jiných částí vozidla
 
	9. Vnější plastové a pryžové doplňky vozidel
 
	10. Pneumatiky vozidel
	- obnovené
 
	- příslušenství:
	- ventilky
 
	- duše
 
	- přípravky proti úniku vzduchu
 
	11. Potahy sedadel vozidel a potahy volantů
	- potahy volantů
 
	- potahy sedadel
	- pro sedadla s airbagy
 
	- pro sedadla bez airbagů
 
	12. Přídavná zařízení motorů vozidel
	- zařízení pro úpravu parametrů motorů
 
	13. Nálepky na skla vozidel
 
	14. Sněhové řetězy vozidel
 
	15. Spojovací tažná zařízení vozidel
 
	16. Světelná zařízení vozidel
	- doplňková světelná označení některých druhů vozidel
 
	17. Tažná lana, tažné tyče a upínací soupravy
 
	18. Zabezpečovací zařízení vozidel
	- mechanické
 
	- elektronické
 
	- bezpečnostní značení skel kódem
 
	19. Zařízení k ovládání vozidel
	- ruční ovládání pro tělesně postižené
 
	- druhé ovládání pro potřeby autoškol
 
	20. Zasklení vozidel
	- střešní okna
 
	- plastová okna
 
	- technologie oprav skel
 
	- tónování skel
 
	- fólie (bezpečnostní, ztemňovací, protisluneční pásy)
 
	21. Značkové příslušenství vozidel
 
Povinné přílohy k žádosti o schválení technické způsobilosti výbavy vozidel
 
	22. Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného dokladu.
 
	23. Pověření zahraničního výrobce k jeho zastupování na území ČR. Zástupce zahraničního výrobce k žádosti musí přiložit originál nebo ověřenou kopii pověření zahraničního výrobce k jeho zastupování na území ČR a projednávání záležitostí souvisejících se schválením technické způsobilosti výbavy v ČR v českém jazyce. Pokud není tento dokument sepsán v českém jazyce, žadatel předloží i autorizovaný překlad dokumentu.
 
	24. Technická dokumentace, která musí obsahovat
a) stručný technický popis výrobku, účel, funkce, materiály, způsob a schéma instalace (zástavby) do vozidla, použití, základní parametry apod.,
 
b) výkres resp. výkres sestavy s rozpiskou - např. kusovníkem hlavních konstrukčních dílů a s hlavními rozměry schvalovaného výrobku. Na výkresu musí být upřesněno umístění značek, které musí být povinně na každé výbavě (výrobku) uvedeny.
 
c) další technická dokumentace (podle povahy schvalované výbavy),
- schéma zapojení do palubní sítě vozidla,
 
- schéma vnitřního elektrického zapojení,
 
- detailní výkresy významných konstrukčních dílů.
 
d) písemné vyjádření stanoviska výrobce vozidla nebo jeho zástupce v případě, že výbava svou funkcí, konstrukcí nebo zástavbou výrazně ovlivní vlastnosti, funkce, konstrukci nebo udělené mezinárodní homologace vozidla, pro něž jsou určeny. Technická dokumentace může být doplněna katalogem výbavy vozidla (jestliže obsahuje veškeré potřebné údaje). Potom musí být v žádosti uvedeno katalogové číslo výbavy nebo pokud půjde o více výrobků stejné skupiny, např. rádiové přijímače, elektrické doplňky apod., musí být k žádosti přiložen jejich seznam s katalogovými čísly, event. čísly národního schválení (např. ABE). Zásadní technickou dokumentaci (zejména její popisnou část) zkušebna může vyžádat v českém jazyce.
 
	25. Obchodní dokumentace v českém jazyce musí obsahovat
a) návod k obsluze, jehož součástí musí být mimo jiné i
- základní technické údaje výrobku
 
- prohlášení o shodnosti výrobku ve znění
"Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod číslem schválení."
 
b) návod k montáži
Návod k montáži se nemusí zapracovat do obchodní dokumentace v případě, že jde o výbavu, která vyžaduje náročnější montáž a zásah do vozidla, a proto je zabezpečována odborným montážním pracovištěm, ale je předán jako samostatná příloha určená pouze pro pověřená montážní pracoviště uvedená v seznamu montážních pracovišť.
Návod k montáži se nemusí vydávat v případě, že je výbava určena k montáži výhradně odborným montážním pracovištěm.
 
c) návod k údržbě
Návod k údržbě se vydává pouze u výbavy, která vyžaduje v průběhu používání údržbu. Pokud je technická a obchodní dokumentace zpracována na více listech či stránkách, musí být tyto očíslovány.
 
	26. Seznam montážních (servisních) pracovišť.
	Pokud výbava nevyžaduje údržbu, žadatel musí tuto skutečnost uvést v dokumentaci. Jestliže svou povahou schvalovaná výbava vyžaduje odbornou montáž (servis), uvede se v návodu k obsluze seznam pověřených odborných pracovišť, které ji zabezpečují. V tomto případě odpovídá žadatel za náležité proškolení pracovníků těchto pracovišť. Za správnost a kvalitu montáže (servisu) odpovídá vůči schvalovacímu orgánu vždy žadatel. Pro potřeby schválení se předkládá seznam jako samostatný dokument. Seznam montážních (servisních) pracovišť a jeho postupné rozšiřování je žadatel povinen pravidelně, nejdéle jedenkrát za rok, písemně aktualizovat ministerstvu.
 
	27. Vzorek výrobku
	Žadatel je povinen předložit příslušné zkušebně potřebný počet výrobků, na kterých bude prováděna zkouška, pokud se zástupce pověřené zkušebny s žadatelem nedohodne jinak. V případě, že je nutno odzkoušet funkčnost nebo montáž výrobku na vozidle, žadatel přistaví toto vozidlo zkušebně, pokud se s ní nedohodne jinak. Žadatel je povinen zajistit případnou montáž schvalované výbavy do vozidla na vlastní náklady.
 
	28. Doklady o provedených zkouškách
	V případě, že žadatel má k předloženému výrobku již provedenu některou z dílčích zkoušek v zahraniční zkušebně (pro národní schválení v zemi původu nebo prodeje) předloží k žádosti příslušné protokoly o těchto zkouškách. Protokoly o zkoušce provedené v zahraniční zkušebně pro národní schválení může pověřená zkušebna uznat v případě, že v zemi původu zkoušky je právní úprava shodná s právní úpravou v ČR. K těmto protokolům provede vždy posudek.
 
	29. Povinné značení a návrh výrobního štítku
	Pro účely schválení žadatel předkládá návrh povinného značení a výrobního štítku.
 
a) Každý kus schválené výbavy musí být označen na viditelném místě (bez nutnosti demontáže výrobku) níže popsanými značkami:
- znakem výrobce (logo, nápis apod.) a typem výrobku (obchodní označení, katalogové číslo výrobce apod.)
 
- podle druhu výrobků je v některých případech nutné další označení, např. značka Českého telekomunikačního úřadu, nosnost v kg, elektrické napětí apod.
 
- schvalovacím číslem v provedení
                     ATEST 8SD  XXXX
označení pro schválenou výbavu  číslo schválení

pokud je výbava zároveň konstrukční částí podle § 2, odstavce 6
zákona je schvalovací číslo v provedení

                                      CZ  XXXX
označení pro schválenou konstrukční část  číslo schválení
 Žadatel odpovídá za to, že na výrobcích bude na každém kusu viditelně umístěna výše popsaná značka. Tato značka musí být na výrobku umístěna tak, aby byla čitelná a pevně připevněna. Způsob připevnění značky není předepsán. V případě, kde to není možné, může být schvalovací číslo umístěno na obalu nebo na kartě vkládané do obalu a v návodu k obsluze.
 
b) pokud je výrobek opatřen některou národní schvalovací značkou, která je nesnímatelně připevněna na výrobku nebo je na výrobku přímo vyhotovena, upozorní na tuto skutečnost žadatel pověřenou zkušebnu.
 
	30. Změny v provedení schválené výbavy
a) jakékoli změny na schválené výbavě (změny provedení, značení, názvu) je žadatel povinen písemně oznámit ministerstvu, a to před jejich uvedením na trh se žádostí o schválení, resp. provedení změny. Ministerstvo rozhodne, zda bude nutné provést nové zkoušky a schválení a v případě, že ano, tak v jakém rozsahu.
 
b) jakékoli změny v názvu, telefonním spojení nebo sídle žadatele je povinen tento rovněž oznámit písemně ministerstvu bez zbytečného odkladu.
 
c) v případě, že povinnosti uvedené v předchozích odstavcích nebudou bez závažného důvodu oznámeny, může ministerstvo pozastavit platnost Osvědčení o schválení technické způsobilosti výbavy nebo jeho platnost zrušit.
 
Příl.16
Vzor oprávnění zkušební stanici k provádění technických kontrol

Obrázek 100-203l.pcx
 
Obrázek 100-203m.pcx
 
Příl.17
Vzor osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích

Obrázek 100-203n.pcx
 
Obrázek 100-203o.pcx
 
Příl.18
Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání názvů a zkratek druhů vozidel pro vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům

(K § 19 odst. 8 zákona a k příloze k zákonu odst. 3)

	Tato příloha definuje jednotlivé druhy silničních a zvláštních vozidel, jejich jednotné zařazování podle druhů, kategorií a jejich dalšího provedení. Slouží pro orgány provádějící schvalování a osvědčování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích, pro zkušební stanice a pověřené zkušebny připravující podklady pro toto schválení a osvědčování, pro výrobce vozidel při tvorbě podkladových materiálů pro schválení a osvědčování vozidel k provozu na pozemních komunikacích. Dává ucelený přehled o současném názvosloví vozidel.
 
	Pro účely této přílohy se rozumí schvalovacím dokumentem zejména
a) základní technický popis schváleného typu vozidla,
 
b) základní technický popis schváleného typu zvláštního vozidla,
 
c) základní technický popis schváleného typu samostatného technického celku vozidla,
 
	Základní technický popis schváleného typu vozidla, samostatného technického celku (dále jen "základní technický popis" nebo také "ZTP") je tiskopis, na kterém jsou soustředěny veškeré technické údaje, které slouží jako podklad k vyplňování technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla nebo zvláštního vozidla a jako základ k tvorbě a vedení celostátní evidence základních technických údajů ke schváleným a osvědčeným typům vozidel.
 
	1. Při vyplňování kolonky 1 "Druh vozidla" v základním technickém popisu se používají dále uvedené názvy. Do kolonky 2 se doplňuje upřesňující název druhu.
 
	2. Do kolonky 3 se uvádí kategorie vozidla. Jedná-li se o terénní vozidlo (kategorie G), připojí se bezprostředně za označení jeho kategorie ještě písmeno "G".
	Příklad: NIG
	U vozidel schválených před účinností této vyhlášky se zde uvádí též zkratka druhu vozidla.
 
	3. V kolonce 1 "Druh vozidla" v ZTP se uvádí název druhu vozidla, který je shodný s názvem vozidla nebo je v něm alespoň obsažen.
	Příklad: 
	- osobní automobil
 
	- nákladní automobil
 
	Druhem silničního vozidla se rozumí

	a) motocykl .....................................kategorie L
 
	b) osobní automobil .............................kategorie M 1
 
	c) autobus ......................................kategorie M 2 a M 3
 
	d) nákladní automobil ...........................kategorie N
 
	e) speciální automobil ..........................kategorie N
 
	f) přípojné vozidlo .............................kategorie O
 
	g) ostatní vozidla ..............................kategorie R
	- jízdní kolo
 
	- potahové vozidlo
 
	Druhem zvláštního vozidla se rozumí

	a) traktor ......................................kategorie T
 
	b) přípojná vozidla traktorů ....................kategorie OT
 
	c) pracovní stroj ...............................kategorie SS,Sp,
 
	d) nemotorové vozidlo nebo nemotorový pracovní stroj tažení nebo tlačený pěšky jdoucí osobou
 
	e) ostatní vozidla kategorie R
	- vozík pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem, pokud jeho šířka nebo délka nepřesahuje 1,00 m, jeho konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km.h -1 nebo jeho maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 450 kg
 
	- rolba, jednonápravový traktor s přívěsem, čtyřkolka speciální a jiné ....
 
	4. Upřesnění názvu vozidla v pravé části druhé řádky "Druh vozidla", uváděné níže, představují vzory nejčastěji se vyskytujících provedení vozidel.
 
	5. V této příloze jsou VERZÁLKAMI (= písmeny velké abecedy) dále uvedeny názvy druhů vozidel a zkratky pro kategorii L
 
	A) kategorie L

- dělící se na

- MOPED (zkratka LA)
 
- MOPED - TŘÍKOLKA NEBO LEHKÁ ČTYŘKOLKA (LB)
 
- MOTOCYKL (LC)
 
- MOTOCYKL S POSTRANNÍM VOZÍKEM (LD)
 
- TŘÍKOLKA NEBO ČTYŘKOLKA (LE)
 
- MOTOKOLO (LM)
 
druh Motocykl

- pro dopravu jedné nebo dvou osob sedících za sebou, s oporou pro kolena řidiče, bez šlapadel,
 
- se dvěma koly s pevnými stupačkami
 
druh Skútr (kategorie MOPED nebo MOTOCYKL)

- pro dopravu jedné nebo dvou osob sedících za sebou, bez opory pro kolena řidiče při jízdě a s prostorem pro jeho nohy v nosné části vozidla, bez šlapadel. Má obvykle ochranu dopravovaných osob zepředu a zespodu.
 
druh Mokik (kategorie MOPED)

- jeho nejvyšší konstrukční rychlost není větší než 45 km.h -1 . Je-li poháněn spalovacím motorem, nesmí být jeho zdvihový, objem větší než 50 cm 3 ,
 
- se stupačkami a nožním spouštěním motoru.
 
druh Moped (kategorie MOPED)

- jeho nejvyšší konstrukční rychlost není větší než 45 km.h -1 . Je-li poháněn spalovacím motorem, nesmí být jeho zdvihový objem větší než 50 cm 3 ,
 
- se šlapadly,
 
- pro dopravu jen jedné osoby.
 
druh Motocykl sportovní (soutěžní) (kategorie MOPED nebo MOTOCYKL)

- určen pro sportovní účely,
 
- zpravidla není kompletně vybaven jako Motocykl nebo Mokik a jeho provoz na komunikacích je podmíněn zvláštním omezujícím nebo upraveným režimem (sportovní licence apod.).
 
druh Motokolo (kategorie MOPED)

- jízdní kolo opatřené trvale připojeným hnacím motorem, jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 25 km.h -1
 
	Poznámka: Pokud je jízdní kolo dodatečně vybaveno pomocným motorkem a přitom se nemění jeho původní charakter, jde o "jízdní kolo s pomocným motorkem", které se zařazuje do druhu "ostatní vozidla".
Příklady zápisů:

označení druhu          MOTOCYKL
další označení druhu
zkratka kategorie       LC

nebo

označení druhu          MOTOCYKL
další označení druhu    SKÚTR
zkratka kategorie       LC

nebo

označení druhu          MOTOCYKL
další označení druhu    MOPED-SKÚTR
zkratka kategorie       LA
 
druh Tříkolka (kategorie MOPED (LB) nebo TŘÍKOLKA (LE))

- tříkolová motorová vozidla.
Příklad zápisu:

označení druhu          MOTOCYKL
další označení druhu    MOPED-TŘÍKOLKA
kategorie               LB

nebo

označení druhu          MOTOCYKL
další označení druhu    TŘÍKOLKA
kategorie               LE
 
druh Lehká čtyřkolka (kategorie MOPED (LB))

druh Čtyřkolka (kategorie ČTYŘKOLKA (LE))

- čtyřkolové motorové vozidlo splňující podmínky ustanovení přílohy zákona č. 56/2001 Sb.
Příklad zápisu:

označení druhu          MOTOCYKL
další označení druhu    MOPED-LEHKÁ ČTYŘKOLKA
kategorie               LB

nebo

označení druhu          MOTOCYKL
další označení druhu    ČTYŘKOLKA
kategorie               LE
 
	B) kategorie M, dělící se na M 1 , M 2 , M 3

	Ba)OSOBNÍ AUTOMOBIL - kategorie M 1

	Do kolonky 1 - první řádek "označení druhu" se zapisuje
	OSOBNÍ AUTOMOBIL
	- druhý řádek "Druh vozidla" se pak zapíše níže uvedené označení, popřípadě za toto označení dále po pomlčce bližší určení vozidla.
Příklad zápisu:

Druh vozidla            OSOBNÍ AUTOMOBIL
                        SANITNÍ
 
druh Sedan

- karoserie - uzavřená, se stupňovitou zádí,
 
- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,
 
- 4 boční dveře, v zádi automobilu může být víko (dveře), zasahující až ke střeše, (v případě 2 bočních dveří se jedná o druh Tudor),
 
- dvě řady plnohodnotných sedadel, každá z nich po dvou popř. třech místech k sezení,
 
- oddělený zavazadlový prostor.
 
druh Hatchback

- tvar zadní části karoserie se vyznačuje splývavou zádí, otvíratelnou v celé nebo téměř celé ploše, závěsy zadních (pátých, resp. třetích) dveří jsou umístěny u střechy vozidla.
 
druh Liftback

- tvar zadní části karoserie se vyznačuje tím, že za spodní hranou okna zadních dveří je vodorovná nebo téměř vodorovná plocha (odsazení). Záď je otevíratelná v celé nebo téměř celé ploše, závěsy zadních (pátých, resp. třetích) dveří jsou umístěny u střechy vozidla.
 
druh Limuzína

- karoserie - prostornější než sedan, uzavřená
 
- může mít dělící stěnu mezi předními a zadními sedadly,
 
- střecha - pevná, tuhá-část střechy může být otevíratelná,
 
- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách, případná další sedadla mohou být sklápěcí,
 
- počet bočních dveří - 4 nebo 6,
 
- minimální délka vozidla je 5 400 mm.
 
druh Kupé

- karoserie - uzavřená, s obvykle omezeným možným zadním prostorem pro cestující,
 
- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otevíratelná,
 
- počet míst k sezení - 2 až 3 vpředu - případná zadní sedadla pevná nebo sklopná,
 
- počet bočních dveří - 2, v zádi automobilu může být víko (dveře), zasahující až ke střeše,
 
- oddělený zavazadlový prostor,
 
- střecha karoserie se zpravidla snižuje v zadní části pro cestující.
 
druh Kabriolet

- karoserie proměnlivá zpravidla bez pevného rámu bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla a nebo s ochranným zařízením pro cestující při převrácení vozidla,
 
- střecha poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí,
 
- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách,
 
- počet bočních dveří - 2 nebo 4.
 
druh Roadster

- karoserie proměnlivá, bez pevných rámů bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla, a nebo s ochranným zařízením pro cestující při převrácení vozidla, s omezeným možným zadním prostorem pro cestující,
 
- střecha poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí,
 
- počet míst k sezení - 2 až 3 vpředu - případná zadní sedadla pevná nebo sklopná,
 
- počet bočních dveří - 2,
 
- střecha karoserie se zpravidla snižuje v zadní části pro cestující.
 
druh Osobní kombi

- uzavřená karoserie, vzniklá zvětšením či prodloužením zadní části karoserie SEDAN, HATCHBACK, LIFTBACK nebo LIMUZÍNA,
 
- střecha pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,
 
- počet míst k sezení - 4 nebo víc nejméně ve dvou řadách,
 
- zadní sedadla se sklopnými opěradly nebo vyjímatelná ke zvětšení ložné plochy,
 
- počet bočních dveří - 2 až 4 a jedny zadní dveře (víko),
 
- střecha rovná, zadní stěna v celé ploše mírně šikmá nebo kolmá.
 
druh Kombi

- karoserie uzavřená, velkoprostorová s jedním společným prostorem pro cestující a náklad,
 
- střecha pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,
 
- počet míst k sezení - 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách,
 
- zadní sedadla vyjímatelná nebo se sklopnými opěradly ke zvětšení ložné plochy,
 
- počet bočních dveří - 2 až 4 a jedny zadní dveře (víko),
 
- může být odvozen od skříňového nákladního automobilu, u každé řady sedadel musí být na obou stranách boční okno (popřípadě společné okno pro druhou a třetí řadu sedadel).
 
druh Sanitní

- vozidlo pro dopravu nemocných a raněných - DNR
 
- vozidlo rychlé zdravotnické pomoci - RZP
 
druh Pohřební

druh Obytný

druh Požární

druh Záchranářské

druh Montážní

- Výchozím vozidlem může být osobní automobil s uzavřenou karoserií se společným prostorem pro cestující a pro náklad (typu osobní kombi, kombi) v provedení s max. dvěma řadami sedadel.
 
- Vozidlo musí být vybaveno posuvnou přepážkou za druhou řadou sedadel, která umožňuje posuv do prostoru vzniklého sklopením druhé řady sedadel a dočasné zvětšení prostoru pro přepravovaný náklad nebo speciální výbavu. Požadavky na technické parametry vlastní přepážky jsou shodné s požadavky kladenými na přepážku určenou pro skříňová vozidla kategorie N 1 .
 
- Prostor pro náklad a speciální výbavu musí mít případná boční okna v tomto prostoru zajištěna proti snadnému poškození (pokud je okno pevně umístěno v karoserii postačuje bezpečnostní folie). Toto zajištění není povinné pro boční okna, která jsou součástí nákladového prostoru pouze při přední poloze přepážky.
 
- Prostor pro speciální výbavu musí mít vhodný počet úchytů pro připevnění následně doplněné speciální výbavy (lze využít výrobcem standardně montovaná oka v zavazadlovém prostoru nebo stanovit či připravit další úchytné body, které bude výrobce garantovat jako vhodné pro kotvení speciální výbavy), touto výbavou rozumíme například hasicí přístroje, skříňky na nářadí a díly, nářadí větších rozměrů apod., tato výbava při schválení technické způsobilosti nemusí být fyzicky umístěna. Tyto úchyty musí být voleny tak, aby byl zajištěn přístup k důležitým místům, jako je náhradní kolo, přístup k ovládání posuvu přepážky apod.
 
- V konkrétních případech mohou být požadavky doplněny o jiné, než výše uvedené.
 
druh Sportovní

druh Technický zásahový

druh Technický vyprošťovací

druh Technické pomoci

	Tuto podskupinu lze dále rozlišovat o další provedení, je možno však použít pouze označení, která nejsou v této skupině již použita a nedojde-li, vzhledem k podobnosti, k záměně.
 
	Osobní automobil může být také vyroben v provedení "VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ".
V tomto případě se provede zápis do ZTP takto

Příklad:

Druh vozidla              OSOBNÍ AUTOMOBIL
                         (vozidlo určené k dostavbě)
 
	Poznámka:
	Pokud bude schváleno vozidlo jako samostatný typ určený k dostavbě nebo i v rámci již schváleného typu vozidla, postupuje se tak, že kolonka 1, první řádek "Druh vozidla" v ZTP bude opatřen zápisem "vozidlo určené k dostavbě", tento zápis bude opatřen závorkami. V druhé řádce nebude zápis žádný. Technický průkaz pak nebude v této kolonce opatřen žádným zápisem. Zápis v kolonce 1, oba řádky "druh vozidla" doplní až finální výrobce podle skutečného provedení vozidla, včetně zkratky určení druhu vozidla, kategorie a bližšího určení.
 
	Příklad zápisu: v ZTP
	Druh vozidla (vozidlo určené k dostavbě)
 
	Bb) AUTOBUS - kategorie M 2 ,M 3

	Vozidla kategorií M 2 a M 3 patří do jedné z následujících tříd

Vozidla s obsaditelností přesahující 22 cestujících mimo řidiče

- Třída I "MĚSTSKÝ autobus" vozidlo této třídy má sedadla a místa pro stojící cestující.
 
- Třída II "MEZIMĚSTSKÝ autobus" vozidlo této třídy může být zařízeno pro dopravu stojících cestujících, avšak jen v uličce.
 
- Třída III "DÁLKOVÝ autobus" vozidlo této třídy není nijak zařízeno pro dopravu stojících cestujících.
 
Vozidla s obsaditelností nepřesahující 22 cestujících mimo řidiče

- TŘÍDA A vozidlo této třídy má sedadla a může být vybaveno pro stojící cestující.
 
- TŘÍDA B vozidlo této třídy není vybaveno pro stojící cestující.
 
	C) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - kategorie N 1 , N 2 , N 3

	Nákladní automobil je určen pro dopravu nákladu.
 
	Do kolonky 1 - první řádek "označení druhu" se zapisuj
	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
	- druhý řádek "Druh vozidla" se pak zapíše níže uvedené označení
Příklad zápisu:

Druh vozidla                NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
                            VALNÍKOVÝ
 
Druhy nákladních automobilů

CISTERNOVÝ
 
AUTODOMÍCHÁVAČ
 
DOUBLE CAB
 
MRAZÍRENSKÝ
 
CHLADÍRENSKÝ
 
ISOTERMICKÝ
 
KABELOVÝ
 
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB
 
PANCÉŘOVANÝ
 
PICK UP
 
POHŘEBNÍ
 
PRO PŘEPRAVU BETONU
 
PRO PŘEPRAVU DŘEVA
 
PRO PŘEPRAVU LODÍ
 
PRO PŘEPRAVU ODPADU
 
PRO PŘEPRAVU VOZIDEL
 
PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT
 
SKLÁPĚČKOVÝCH
 
SKŘÍŇOVÝ - do kolonky "druh karoserie" v tomto případě zapisujeme
- SKŘÍŇOVÁ, pokud kabina řidiče a prostor pro náklad tvoří jeden nedílný konstrukční prvek, přičemž prostor po náklad je oddělení od prostoru pro osádku přepážkou
 
- FURGON, pokud kabina řidiče a prostor pro náklad tvoří jeden nedílný konstrukční prvek a mezi kabinou řidiče a prostorem pro náklad je v přepážce proveden průlez; průlez musí být opatřen dveřmi
 
- SAMOSTATNÁ SKŘÍŇ, pokud je samostatná oddělená skříň a samostatná kabina řidiče
 
VALNÍKOVÝ
 
TAHAČ NÁVĚSŮ
 
TAHAČ PŘÍVĚSŮ atd.
 
	Nákladní automobil může být také vyroben v provedení "VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ"
 
	D) SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL - kategorie N 1 , N 2 , N 3

	SPECIÁLNÍ PŘÍVĚS, NÁVĚS - kategorie 0 1 , 0 2 , 0 3 , 0 4

	Speciální vozidlo je vozidlo určené k provádění speciálních činností. Speciální vozidlo není primárně určeno k přepravě osob nebo k přepravě nákladu, ale je konstruováno na podvozku automobilu nebo přípojného vozidla s pevnou nebo výměnnou nástavbou, určenou k provádění speciálních prací nebo přepravě speciálních pevně zabudovaných zařízení. Užitečná hmotnost je využita pro nástavbu a posádku.
 
	POŽÁRNÍ (podle vyhlášky č. 254/1999 Sb. )
 
	E) TRAKTORY - kategorie T

	Motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, jejichž hlavní funkcí je tažná síla a která jsou zvláště konstruována pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo připojených vozidel, určených pro užití zejména v zemědělství nebo lesnictví. Mohou být vybavena pro přepravu nákladu a osob.
 
Kolové traktory se dále dělí

Kategorie T1 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h -1 , s nejméně jednou nápravou a s minimálním rozchodem větším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1000 mm.
 
Kategorie T2 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h -1 , s minimálním rozchodem menším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. Pokud je však výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6(30 0446), měřeno vůči vozovce, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km.h -1 .
 
Kategorie T3 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h -1 , a s nenaloženou hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.
 
Kategorie T4 ostatní traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h -1 , (podle definice uvedené dále).
 
T4.1 traktory s vysokou světlou výškou

Traktory konstruované pro práci s vysokými plodinami, např. s vínem. Jejich znakem je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět souběžně s plodinou s levými a pravými koly na každé straně jedné řady nebo více řad plodin. Tyto traktory jsou určeny k nesení, nebo k pohonu nářadí, které může být montováno na předku, mezi nápravami, na zádi nebo na nákladové plošině. Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá výška kolmá na řady plodiny vyšší než 1000 mm. Pokud je výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6(30 0446), měřeno vůči zemi při užití normálně montovaných pneumatik, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, nesmí maximální konstrukční rychlost překročit 30 km.h -1 .
 
T4.2 zvláště široké traktory

Traktory, charakteristické svými velkými rozměry, přednostně určené k práci na velkých zemědělských plochách.
 
	F) TERÉNNÍ VOZIDLA - motorová vozidla se zvýšenou průjezdností, které patří do vozidel kategorie M nebo N, označuje se doplňkovým písmenem G ke kategorii M nebo N, např. vozidlo kategorie N 1 , splňující podmínky zařazení do skupiny terénních vozidel, se označí jako N 1 G.

Vozidla kategorie N 1 s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 2,00 t a vozidla kategorie M 1 se považují za terénní vozidla, pokud

- nejméně jedna přední náprava a nejméně jedna zadní náprava jsou současně poháněny, včetně vozidel, u kterých může být pohon jedné náprav odpojen,
 
- jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním zařízením, kterým se dosáhne podobného účinku,
 
- pokud činí vypočtená stoupavost sólo vozidla nejméně 30%.
 
Z následujících šesti požadavků musí být dále splněno nejméně pět

- přední nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,
 
- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 20 st.,
 
- přechodový úhel musí být nejméně 20 st.,
 
- světlá výška pod přední nápravou musí být nejméně 180 mm,
 
- světlá výška pod zadní nápravou musí být nejméně 180 mm,
 
- světlá výška mezi nápravami musí být nejméně 200 mm.
 
Vozidla kategorie N 1 s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 2,00 t nebo kategorie N 2 , M 2 a M 3 s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 12,00 t se považuje za terénní vozidla, pokud buď jsou všechna jejich kola poháněna, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo jsou-li splněny následující tři požadavky.

- nejméně jedna přední náprava a nejméně jedna zadní náprava jsou současně poháněny, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen,
 
- jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním zařízením s podobným účinkem,
 
vypočtená stoupavost pro jednotlivé vozidlo je nejméně 25%.
 
Vozidla kategorie M 3 s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 12,00 t nebo vozidla kategorie N 3 se považují za terénní vozidla, pokud buď jsou všechna jejich kola poháněna, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo jsou-li splněny následující požadavky

a) nejméně polovina kol je poháněna,
 
b) vozidlo je vybaveno nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo zařízením s obdobným účinkem,
 
c) vypočtená stoupavost pro jednotlivé vozidlo je nejméně 25%,
 
d) z následujících šesti požadavků jsou splněny nejméně čtyři
- přední nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,
 
- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 25 st., přední nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,
 
- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,
 
- přechodový úhel musí být nejméně 25 st.,
 
- světlá výška pod přední nápravou musí být nejméně 250 mm,
 
- světlá výška mezi nápravami musí být nejméně 300 mm,
 
- světlá výška pod zadní nápravou musí být nejméně 250 mm.
 
Zatížení a podmínky ověření

a) vozidla kategorie N 1 o největší technicky přípustné hmotnosti nepřevyšující 2,00 t a vozidla kategorie M 1 musí být v provozním stavu, zejména s chladicí kapalinou, mazivy, palivem, nářadím, náhradním kolem a řidičem,
 
b) jiné automobily, než jsou uvedené v bodě a) musí být naloženy na největší technicky přípustnou hmotnost podle údaje výrobce,
 
c) požadovaná stoupavost (25% a 30%) se ověří jednoduchým výpočtem. Ve výjimečných případech však může oprávněná zkušebna požadovat předání vozidla příslušného typu pro ověření zkouškou.
 
d) při ověřování předního a zadního nájezdového úhlu se neuvažuje zařízení proti podjetí vozidel.
 
	Definice a náčrtky světlých výšek (definice předního nájezdového úhlu, zadního nájezdového úhlu a přechodového úhlu jsou v normě ISO 612-1978, body č. 6.10,6.11 a 6.9.).
 
	"Světlá výška mezi nápravami" znamená nejkratší vzdálenost mezi rovinou vozovky a nejnižším pevným bodem vozidla. Skupina náprav se pokládá za jedinou nápravu.
 
Obrázek 100-203a.pcx
 
	"Světlá výška pod nápravou" znamená výšku, kterou má nad základnou vrchol kruhového oblouku procházejícího středem stop kol jedné nápravy na vozovce (při dvojité montáži kol se uvažují vnitřní kola) a dotýkající se nejnižšího bodu vozidla mezi koly.
 
	Žádná pevná část vozidla nesmí zasahovat do šrafovaného pole na náčrtu. V případě potřeby se uvádí světlá výška pod několika nápravami podle jejich pořadí, od přední ve směru jízdy k poslední, např. 280/250/250.
 
Obrázek 100-203b.pcx
Další  způsoby  vyplňování  vycházejí  z  výše uvedených principů,
jednotlivá druhová označení jsou uvedena v následující tabulce

------------------------------------------------------------------------------- -----------
DRUH VOZIDLA (1.řádek)       DRUH VOZIDLA (2.řádek)        DRUH KAROSERIE
(Zkratka kategorie
vozidla)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
(VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Motocykl                     Moped                         Nákladní
                             Moped - Lehká čtyřkolka       Kapotáž
                             Moped - Mokik                 Polokapotáž
(LA,LB,LC,LD,LE,LM)          Moped - Motokolo
                             Moped - Skútr
                             Moped - Tříkolka
                             s postranním vozíkem
                             Skútr
                             Sněžný skútr
                             Tříkolka
                             Čtyřkolka
                             Sportovní
                             Sportovní-Tříkolka
                             Sportovní-Čtyřkolka
                             Sportovní-S postranním
                             vozíkem
                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Osobní automobil                                           Hardtop
                                                           Softtop
(M1,M1G)                     Hatchback                     3 dvéřový
                                                           5 dvéřový
                             Požární
                             Kabriolet
                             Kombi
                             Kupé
                             Liftback
                             Limuzína
                             Montážní
                             Obytný
                             Osobní kombi
                             Pancéřovaný
                             Pohřební
                             Policejní
                             Roadster
                             Sanitní                       DNR
                                                           RZP
                             Sedan
                             Sportovní
                             Technické pomoci
                             Technický vyprošťovací
                             Technický zásahový
                             Tudor
                             Záchranářský
                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Autobus                      Dálkový                       Dvoupodlažní
                             Městský                       Nízkopodlažní
                             Meziměstský                   Kloubový
(M2,M3,M2G,M3G)              Třída A                       Jednopodlažní
                             Třída B                       Vyhlídkový

                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Nákladní automobil                                         S nakládacím jeřábem
Nákladní automobil ADR                                     S nakládací plošinou
                             Cisternový                    Na sypké substráty
(N1,N2,N3,N1G,N2G,N3G)                                     Na kapaliny
                                                           Na čištění kanalizace
                             Autodomíchávač
                             Double cab
------------------------------------------------------------------------------- -----------
                             Chladírenský
                             Isotermický
                             Kabelový
                             Mrazírenský
                             Nosič výměnných nástaveb      Kontejnerový
                             Pancéřovaný
                             Pick up
                             Pohřební
                             Pro přepravu betonu
                             Pro přepravu dřeva            Dlouhého dřeva
                             Pro přepravu lodí
                             Pro přepravu odpadu
                             Pro přepravu vozidel          Odtahový
                             Pro přepravu živých zvířat
                             Sklápěčkový                   Samostatná skříň furgon

                             Valníkový
                             Tahač návěsů
                             Tahač přívěsů
                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Speciální automobil          Autojeřáb                     *možnost použít specifikace
                             Autorýpadlo                   z pracovních strojů
(N1,M1,N2,N3,N1G,            Čerpadlo betonu
N2G,N3G)                     Drtič kamene
                             Elektrocentrála
                             Eskortní
                             Požární
                             Kompresor
                             Komunální
                             Laboratorní
                             Montážní
                             Obytný
                             Pohřební
                             Pojízdná dílna
                             Pojízdná kuchyně
                             Pojízdná prodejna
                             Policejní
                             Pontonový
                             Pracovní plošina
                             pro přepravu osob
                             Rozhlasový
                             Technické pomoci
                             Televizní
                             Vrtná souprava
                             Vyprošťovací
                             Zdravotnický
                             Sportovní
                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Traktor                      Komunální
Traktor kolový               Lesnický
Traktor Pásový               Úzkorozchodný
                             Nosič nářadí
(T1,T2,T3,T4.1,T4.2)         Tahač
                             Zemědělský
                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Ostatní vozidlo              Rolba
(R)                          Jednonápravový traktor
                             s přívěsem
                             Čtyřkolka speciální
                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Nákladní přívěs                                            S nakládacím jeřábem
Nákladní přívěs ADR                                        S nakládací plošinou
                             Cisternový                    Na sypké substráty
(01,02,03,04)                                              Na kapaliny
                                                           Na čištění kanalizace
                             Chladírenský
                             Isotermický
                             Kabelový
                             Mrazírenský
                             Nosič výměnných nástaveb      Kontejnerový
                             Pancéřovaný
                             Pohřební
                             Pro přepravu betonu
                             Pro přepravu dřeva            Dlouhého dřeva
                             Pro přepravu letadel
                             Pro přepravu lodí
                             Pro přepravu odpadu
                             Pro přepravu vozidel          Odtahový
                             Pro přepravu živých zvířat
                             Sklápěčkový
                             Skříňový
                             Valníkový
                             Plošinový
                             Signální
                             Za motocykl
                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Nákladní návěs                                             S nakládacím jeřábem
Nákladní návěs ADR                                         S nakládací plošinou
                             Cisternový                    Na sypké substráty
(01,02,03,04)                                              Na kapaliny
                                                           Na čištění kanalizace
                             Chladírenský
                             Isotermický
                             Kabelový
                             Mrazírenský
                             Nosič výměnných nástaveb      Kontejnerový
                             Pancéřovaný
                             Pohřební
                             Pro přepravu betonu
                             Pro přepravu dřeva            Dlouhého dřeva
                             Pro přepravu lodí
                             Pro přepravu odpadu
                             Pro přepravu vozidel          Odtahový
                             Pro přepravu živých zvířat
                             Sklápěčkový
                             Valníkový
                             Plošinový
                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Návěs nákladní traktorový                                  S nakládacím jeřábem
Přívěs nákladní traktorový                                 S nakládací plošinou
                             Cisternový                    Na sypké substráty
(OT1,OT2,OT3,OT4)                                           Na kapaliny
                                                           Na čištění kanalizace
                             Chladírenský
                             Isotermický
                             Kabelový
                             Mrazírenský
                             Nosič výměnných nástaveb      Kontejnerový
                             Pancéřovaný
                             Pohřební
                             Pro přepravu betonu
                             Pro přepravu dřeva            Dlouhého dřeva
                             Pro přepravu lodí
                             Pro přepravu odpadu
                             Pro přepravu vozidel          Odtahový
                             Pro přepravu živých zvířat
                             Sklápěčkový
                             Valníkový
                             Plošinový
                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Speciální návěs              Čerpadlo betonu               *možnost použití specifikace
Speciální přívěs             Drtič kamene                  z pracovních strojů
                             Elektrocentrála
(01,02,03,04)                Požární                       Cisterna
                                                           Žebřík
                             Kompresor
                             Komunální
                             Laboratorní
                             Montážní
                             Obytný
                             Pohřební
                             Pojízdná dílna
                             Pojízdná kuchyně
                             Pojízdná prodejna
                             Policejní
                             Pontonový
                             Pracovní plošina
                             Rozhlasový
                             Televizní
                             Vrtná souprava
                             Zdravotnický
                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
DRUH VOZIDLA (1.řádek)        DRUH VOZIDLA (2.řádek)         DRUH VOZIDLA (2.řádek)        Platnost pro kategorie
(Zkratka kategorie                                           (pokračování pouze PS)
vozidla)
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Pracovní stroj                Balící stroj                                                         SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Pracovní stroj
samojízdný                    Brány                          Hřebové                               SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Pracovní stroj
přípojný                                                     Prutové                               SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Pracovní stroj
přípojný traktorový                                          Talířové                              SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Pracovní stroj nesený                                        Vibrační                              SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Čelní splachovací lišta                                                      SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Zametací                                                                     SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Rozstřikovač živic              S cisternou                                  SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Dempr                           Kloubový                        SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Výměnná nástavba             Grejdr                                                          SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Kolové rýpadlo                  Dvoucestné                      SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
(SS,                         Kolový dozer                                                    SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
SP1,SP2,SP3,                 Kolový nakladač                                                 SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
SPT1,SPT2,SPT3,              Kompaktní nakladač              Řízený prokluzem kol            SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
SN)                          Kompresor                                                             SP     SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Komunální nosič                                                 SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Komunální čistící stroj                                         SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Krmný vůz                                                             SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Krmný a míchací vůz                                             SS    SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Kypřič                          Kombinovaný                           SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Radličkový                            SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Rotační                               SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Nakladač řepy                   Čistící                         SS    SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Vyorávací                       SS    SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Nosič nářadí                                                    SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Nosič výměnných nástaveb                                        SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Obraceč píce                                                          SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Obraceč shrnovač píce                                                 SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Ořezávač řepy                                                   SS    SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Pásový zavlažovač                                                     SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Pluh                            Jednostranný                          SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Oboustranný                           SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Pneumatikový válec                                              SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Podmítač                        Diskový
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Radličný
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Pokladač živičných vrstev                                       SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Postřikovač                                                     SS    SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Přepravní podvozek                                                 SP SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Půdní pěch                                                                   SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Recyklační zařízení
                             živičných směsí                                                    SP
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Rosič                                                                 SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Rozmetadlo                      Hnoje                                 SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Kejdy a Močůvky                       SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Pneumatické                           SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Průmyslových hnojiv                   SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Rýpadlo-Nakladač                                                SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Sázeč brambor                                                         SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Sběrací lis                     Na hranaté balíky                     SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Na válcové balíky                     SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Samosběrací vůz                                                       SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Secí kombinace                  Bezorebná                             SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Secí stroj                      Bezorebný                             SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Pneumatický                           SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Pro přesný výsev                             SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Shrnovač píce                                                         SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Silážovací stroj                                                      SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Sklízecí mlátička                                               SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Sklízecí řezačka                                                SS    SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Sklízeč brambor
                             kombinovaný                                                           SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Sklízeč řepy kombinovaný        Bunkrový                        SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Teleskopický manipulátor                                        SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Válce                           Cambridge                             SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Crosskill                             SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Vyorávač řepy                                                   SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Vysokozdvižný vozík                                             SS
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Vysprávková souprava                                               SP
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Žací mačkač                                                     SS    SPT
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             Žací stroj                      Bubnový                               SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Cepový                                       SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Diskový                               SPT    SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                                                             Lištový                                      SN
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             (viz.Nákladní automobil
                             a dále...)
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             (viz.Speciální automobil
                             a dále...)
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                             (prázdná číselníková
                             položka)
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
Příl.19
Porovnání nových technických pojmů s pojmy užívanými v předchozí právní úpravě

V  nové právní  úpravě byly  zavedeny nové  pojmy ve  shodě s
pojmy užívanými ve směrnicích ES. S  ohledem na to, že řada zákonů
a vyhlášek,  vydaných  před  účinností   zákona  používá  pojmy  z
předchozí  právní úpravy,  uvádíme pro  jejich vzájemné  porovnání
následující pojmy.

Původní pojem                         Nový pojem

Pohotovostní hmotnost                 Provozní  hmotnost*)
Celková hmotnost                      Největší povolená hmotnost
Povolené zatížení náprav              Největší povolená hmotnost
                                      na nápravu
Užitečná hmotnost                     nepoužívá se**)
Vybraná ustanovení novel

Čl. II vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Přechodné ustanovení

	Tiskopisy podle příloh č. 7, 9, 10, 12, 16 a 17 vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat po vyznačení změn vyplývajících z úprav nejpozději do 31. prosince 2004.
 
____________________
 
* U vozidel poháněných LPG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 67
u vozidel poháněných CNG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 110.
 
*) Číselnému označení byly přiřazeny tyto členy rozdělení vozidel kategorie L podle zákona:
1 dvoukolové mopedy
2 tříkolové mopedy a lehké čtyřkolky
3 motocykly
4 motocykly s postranním vozíkem
5 motorové tříkolky a čtyřkolky jiné než lehké čtyřkolky
 
*) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 74/150/EHS ve znění pozdějších novel, v její příloze II, kapitola B.
 
*) Definice provozní hmotnosti je uvedena v § 1 písm. p). Provozní hmotnost je větší než pohotovostní hmotnost o hmotnost řidiče, tj. 75 kg (kromě vozidel kategorie vozidel L a O).
 
*) Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [x]).
 
**) Pojem užitečná hmotnost v nové právní úpravě již není definován. U vozidel schválených po 1.7.2001 se proto do technických průkazů neuvádí. U vozidel schválených před 1.7. 2001 užitečná hmotnost vyjadřuje matematický rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností, sníženou o hmotnost řidiče, tj. 75 kg
 
**) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 92/61/EHS , v její příloze III (vzor osvědčení o homologaci obsahující směrnice povinné pro homologace typu vozidel).
 
***) Pod tento bod nepatří vozidla s elektrickým pohonem. To však neplatí pro vozidla s dvojím druhem pohonu, u nichž jeden ze systémů pohonu je elektrický a druhý termický.
 
1) Vyhláška č. 176/1960 Sb. , o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 42/1996 Sb.
 
2) Vyhláška č. 64/1987 Sb. , o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb.
 
3) Zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 
4) § 41 zákona č. 31/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
 
5) Vyhláška č. 254/1999 Sb. , o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 352/2000 Sb.
 
6) Vyhláška č. 478/2000 Sb. , kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
ČSN EN 3 - 4. Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.
 
7) Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. , kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.
 
8) § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.
 
9) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 70/156/EHS ve znění pozdějších předpisů, v její příloze IV, část I (seznam směrnic povinných pro homologace typu vozidel). Vynechaná čísla se týkají směrnic a předpisů, které jsou uvedeny v odst. 5 tohoto článku. Předpisy EHK, pro které není odpovídající směrnice EHS/ES a nejsou tedy uvedeny v příloze IV směrnice 70/156/EHS , jsou v tabulce označeny číslem začínajícím X. Stejně je označeno nařízení (ES) 3821/85 pro tachografy, které je předmětem jiných ustanovení, než je směrnice 70/156/EHS příloha IV.
 
10) Největší technicky přípustná hmotnost vozidla
 
11) Zákon č. 266/1994 Sb. , o drahách, ve znění pozdějších předpisů.